捷讯以太网10/100+调制解调器56-规格

#

索引 | 上一页 | 下一页

# 以太网10/100+调制解调器56
规格

- 不同机型的一般规格
- 调制解调器规格

## 不同机型的一般规格

###

| 捷讯利宝以太网10/100+调制解调器56(REM56G-100)
PC卡型 | III类PC卡
连接器 | RJ-45（用于100Base-TX/10Base-T以太网）、RJ-11（调制解调器）、 RJ-11（传递电话）、用于GSM、PDC、ISDN的小型D-Sub（需要单独的连接套件）
尺寸 | 86.0毫米 x 54.0毫米 x 10.5毫米（3.37 x 2.13 x 0.413英寸）
重量 | 36克（1.3盎司）

以太网 | IEEE 802.3 10Mbps，全双工和半双工
| IEEE 802.3u100Mbps，全双工和半双工
以太网电缆 |
100Base-TX | 非屏蔽双绞线(UTP)第5类（数据级）
10Base-T | 非屏蔽双绞线 (UTP)
温度范围 |
运行时 | 32°F至149°F（0°至65°）
保存时 | -4°F至185°F（-20°至85°）
湿度 | 最高95%（无凝结）
内存 | 内存在双V.90和K56flex下为4兆字节
电源要求 |
10Base-T | 直流电压3.3V，空载电流80mA，工作电流100mA
100Base-TX | 直流电压3.3V，空载电流130mA，工作电流160mA
仅限于调制解调器 | 直流电压3.3V，空载电流40mA，工作电流240mA
10Base-T+调制解调器 | 直流电压3.3V，空载电流250mA，工作电流265mA
100Base-TX+调制解调器 | 直流电压3.3 V，空载电流260mA，工作电流340mA
电池节省（断开局域网电缆连接） | 45mA
认可 | 美国联邦通信委员会（FCC）第15部分，第68部分，加拿大工业部，CE标志

##

| 捷讯信用卡式以太网10/100+调制解调器56(CEM56-100)
PC卡型 | II类PC卡
连接器 | RJ-45（用于100Base-TX/10Base-T以太网），BNC（10Base-2以太网），RJ-11（调制解调器），GSM/PDC/ISDN/PCS 1900/cellular（通过可选连接套件）
尺寸 | 86.0毫米 x 54.0毫米 x 5毫米（3.37 x 2.13 x 0.197英寸）
重量 | 42.1克（1.47盎司）

以太网 | IEEE 802.3 10Mbps，全双工和半双工
| IEEE 802.3u100Mbps，全双工和半双工
以太网电缆 |
100Base-TX | 非屏蔽双绞线(UTP)第5类（数据级）
10Base-T | 非屏蔽双绞线(UTP)
10Base-2 | BNC
温度范围 |
运行时 | 32°F至131°F（0°至55°）
保存时 | -4°F至149°F（-20°至65°）
湿度 | 最高95%（无凝结）
内存 | 内存在双V.90和K56flex下为4兆字节
电源要求 | 直流电压+5V，一般电流490mA
电池节省（断开局域网电缆连接） | 45mA
认可 | 美国联邦通信委员会（FCC）第15部分，第68部分，加拿大工业部，CE标志

## 调制解调器规格

数据调制 | V.90/K56flex 高达56000bps；V.34从33,600至2400bps；V.32terbo以19200和16800bps工作；V.32bis以14400、12000、9600和7200bps工作，以4800bps解码；V.32以9600bps工作，以4800bps解码；V.23以1200/75和75/1200bps工作；V.22bis以2400bps工作；V.22以1200bps工作；Bell 212A以1200bps工作
传真调制 | V.17以14400、12000、9600、7200和4800bps工作；V.29以9600、7200和4800bps工作；V.27ter以4800和2400bps工作
传真支持 | 第三组，EIA/TIA第1类
错误控制 | V.42错误控制，网络管理协议2-4级错误检测
数据压缩 | V.42bis (4:1)或网络管理协议第5级(2:1)
诊断： | 程序随机存储器（RAM）、数据随机存储器（RAM）和非易失性存储器的加电自检
非易失性随机存储器 | 1个用户自定义配置文件，2个36位的电话号码；局域网适配器标志和序列号
命令设置 | 贺氏(Hayes)和Microcom兼容的AT命令
数据接口 | 与PCMCIA 2.1版兼容的68针连接器
模拟接口 | RJ-11C模块化电话连接器
数据终端设备速度 | 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 37400, 57600和115200bps

目录 | 上一页 | 下一页