捷讯以太网10/100+调制解调器56-结果代码

#

索引 | 上一页 | 下一页

# Ethernet 10/100+Modem 56
调制解调器结果代码

下表详细列出了执行调制解调器AT命令后显示的调制解调器结果代码。

### 调制解调器结果代码

长代码 | 短代码 | 说明
OK | 0 | 命令成功执行
CONNECT | 1 | 调制解调器已连入线路
RING | 2 | 检测到拨入振铃信号
NO CARRIER | 3 | 载波检测失败/载波丢失
ERROR | 4 | 命令无效
NO DIALTONE | 6 | 在S6设置的间隔期间无拨号音
BUSY | 7 | 检测到占线信号
NO ANSWER | 8 | 远端无应答
CONNECT 2400 EC* | 10 | 以2400bps的速率连接
CONNECT 4800 EC* | 11 | 以4800bps的速率连接
CONNECT 9600 EC* | 12 | 以9600bps的速率连接
CONNECT 14400 EC* | 13 | 以14400bps的速率连接
CONNECT 19200 EC* | 14 | 以19200bps的速率连接
CONNECT 7200 EC* | 24 | 以7200bps的速率连接
CONNECT 12000 EC* | 25 | 以12000bps的速率连接
CONNECT 16800 EC* | 86 | 以16800bps的速率连接
CONNECT 300 EC* | 40 | 以300bps的速率连接
CONNECT 21600 EC* | 55 | 以21600bps的速率连接
CONNECT 24000 EC* | 56 | 以24000bps的速率连接
CONNECT 26400 EC* | 57 | 以26400bps的速率连接
CONNECT 28800 EC* | 58 | 以28800bps的速率连接
CONNECT 31200 EC* | 59 | 以31200bps的速率连接
CONNECT 33600 EC* | 60 | 以33600bps的速率连接
CONNECT 38400 EC* | 28 | 以38400bps的速率（DTE 速率）连接
CONNECT 57600 EC* | 18 | 以57600bps的速率（DTE 速率）连接
CONNECT 115200 EC* | 87 | 以115200bps的速率（DTE 速率）连接
DELAYED | 88 | 拨号延迟生效
BLACKLISTED | 89 | 拨打的号码被列入黑名单
BLACKLIST FULL | 90 | 黑名单已满
CONNECT 32000 EC* | 70 | 以32000bps的速率 (K56flex 模式)或V.90连接
CONNECT 34000 EC* | 71 | 以34000bps的速率（ K56flex模式）连接
CONNECT 36000 EC* | 72 | 以36000bps的速率（ K56flex模式）或V.90连接
CONNECT 38000 EC* | 73 | 以38000bps的速率（ K56flex模式）连接
CONNECT 40000 EC* | 74 | 以40000bps的速率（ K56flex模式）或V.90连接
CONNECT 42000 EC* | 75 | 以42000bps的速率（ K56flex模式）连接
CONNECT 44000 EC* | 76 | 以44000bps的速率（ K56flex模式）或V.90连接
CONNECT 46000 EC* | 77 | 以46000bps的速率（ K56flex模式）连接
CONNECT 48000 EC* | 78 | 以48000bps的速率（ K56flex模式）或V.90连接
CONNECT 50000 EC* | 79 | 以50000bps的速率（ K56flex模式）连接
CONNECT 52000 EC* | 80 | 以52000bps的速率（ K56flex模式）或V.90连接
CONNECT 54000 EC* | 81 | 以54000bps的速率（ K56flex模式）连接
CONNECT 56000 EC* | 82 | 以56000bps的速率（ K56flex模式）连接
CONNECT 28000 EC* | 100 | 以28000bps的速率（V.90模式）连接
CONNECT 29333 EC* | 101 | 以29333bps的速率（V.90模式）连接
CONNECT 30666 EC* | 102 | 以30666bps的速率（V.90模式）连接
CONNECT 33333 EC* | 103 | 以33333bps的速率（V.90模式）连接
CONNECT 34666 EC* | 104 | 以34666bps的速率（V.90模式）连接
CONNECT 37333 EC* | 105 | 以37333bps的速率（V.90模式）连接
CONNECT 38666 EC* | 106 | 以38666bps的速率（V.90模式）连接
CONNECT 41333 EC* | 107 | 以41333bps的速率（V.90模式）连接
CONNECT 42666 EC* | 108 | 以42666bps的速率（V.90模式）连接
CONNECT 45333 EC* | 109 | 以45333bps的速率（V.90模式）连接
CONNECT 46666 EC* | 110 | 以46666bps的速率（V.90模式）连接
CONNECT 49333 EC* | 111 | 以49333bps的速率（V.90模式）连接
CONNECT 50666 EC* | 112 | 以50666bps的速率（V.90模式）连接
CONNECT 53333 EC* | 113 | 以53333bps的速率（V.90模式）连接
CONNECT 54666 EC* | 114 | 以54666bps的速率（V.90模式）连接

* EC仅当启用扩展结果代码配置选项时才出现。根据所用的错误控制方法，EC可用下列符号之一代替：
V42bis-V.42错误控制和V.42bis数据压缩。
V.42-仅采用V.42错误控制。
MNP5-第4类MNP错误控制和第5类MNP数据压缩。
MNP 4-仅使用第4类MNP错误控制。
NoEC-无错误控制协议。

目录 | 上一页 | 下一页