Ethernet 10/100+Modem 56 Xircom - Codici di risultato

#

Sommario | Pagina successiva | Pagina precedente

# Ethernet 10/100+Modem 56
Codici di risultato del modem

Nella seguente lista sono elencati i codici di risultato del modem che compaiono dopo l'esecuzione di un comando AT.

### Codici di risultato del modem:

Lungo | Corto | Descrizione
OK | 0 | Comando eseguito correttamente
CONNECT | 1 | Modem connesso
RING | 2 | Segnale di squillo in entrata rilevato
NO CARRIER | 3 | Mancato rilevamento della portante/portante abbandonata
ERROR | 4 | Comando non valido
NO DIALTONE | 6 | Nessun tono durante l'intervallo impostato con S6
BUSY | 7 | Segnale di occupato rilevato
NO ANSWER | 8 | Il terminale a distanza non risponde
CONNECT 2400 EC* | 10 | Connessione a 2400 bit/s
CONNECT 4800 EC* | 11 | Connessione a 4800 bit/s
CONNECT 9600 EC* | 12 | Connessione a 9600 bit/s
CONNECT 14400 EC* | 13 | Connessione a 14400 bit/s
CONNECT 19200 EC* | 14 | Connessione a 19200 bit/s
CONNECT 7200 EC* | 24 | Connessione a 7200 bit/s
CONNECT 12000 EC* | 25 | Connessione a 12000 bit/s
CONNECT 16800 EC* | 86 | Connessione a 16800 bit/s
CONNECT 300 EC* | 40 | Connessione a 300 bit/s
CONNECT 21600 EC* | 55 | Connessione a 21600 bit/s
CONNECT 24000 EC* | 56 | Connessione a 24000 bit/s
CONNECT 26400 EC* | 57 | Connessione a 26400 bit/s
CONNECT 28800 EC* | 58 | Connessione a 28800 bit/s
CONNECT 31200 EC* | 59 | Connessione a 31200 bit/s
CONNECT 33600 EC* | 60 | Connessione a 33600 bit/s
CONNECT 38400 EC* | 28 | Connessione a 38400 bit/s (velocità DTE)
CONNECT 57600 EC* | 18 | Connessione a 57600 bit/s (velocità DTE)
CONNECT 115200 EC* | 87 | Connessione a 115200 bit/s (velocità DTE)
DELAYED | 88 | Ritardo in corso per il numero selezionato
BLACKLISTED | 89 | Il numero selezionato si trova nell'elenco dei numeri differiti
BLACKLIST FULL | 90 | L'elenco dei numeri differiti è completo
CONNECT 32000 EC* | 70 | Connessione a 32000 bit/s (modalità K56flex) o V.90
CONNECT 34000 EC* | 71 | Connessione a 34000 bit/s (modalità K56flex)
CONNECT 36000 EC* | 72 | Connessione a 36000 bit/s (modalità K56flex) o V.90
CONNECT 38000 EC* | 73 | Connessione a 38000 bit/s (modalità K56flex)
CONNECT 40000 EC* | 74 | Connessione a 40000 bit/s (modalità K56flex) o V.90
CONNECT 42000 EC* | 75 | Connessione a 42000 bit/s (modalità K56flex)
CONNECT 44000 EC* | 76 | Connessione a 44000 bit/s (modalità K56flex) o V.90
CONNECT 46000 EC* | 77 | Connessione a 46000 bit/s (modalità K56flex)
CONNECT 48000 EC* | 78 | Connessione a 48000 bit/s (modalità K56flex) o V.90
CONNECT 50000 EC* | 79 | Connessione a 50000 bit/s (modalità K56flex)
CONNECT 52000 EC* | 80 | Connessione a 52000 bit/s (modalità K56flex) o V.90
CONNECT 54000 EC* | 81 | Connessione a 54000 bit/s (modalità K56flex)
CONNECT 56000 EC* | 82 | Connessione a 56000 bit/s (modalità K56flex)
CONNECT 28000 EC* | 100 | Connessione a 28000 bit/s (modalità V.90)
CONNECT 29333 EC* | 101 | Connessione a 29333 bit/s (modalità V.90)
CONNECT 30666 EC* | 102 | Connessione a 30666 bit/s (modalità V.90)
CONNECT 33333 EC* | 103 | Connessione a 33333 bit/s (modalità V.90)
CONNECT 34666 EC* | 104 | Connessione a 34666 bit/s (modalità V.90)
CONNECT 37333 EC* | 105 | Connessione a 37333 bit/s (modalità V.90)
CONNECT 38666 EC* | 106 | Connessione a 38666 bit/s (modalità V.90)
CONNECT 41333 EC* | 107 | Connessione a 41333 bit/s (modalità V.90)
CONNECT 42666 EC* | 108 | Connessione a 42666 bit/s (modalità V.90)
CONNECT 45333 EC* | 109 | Connessione a 45333 bit/s (modalità V.90)
CONNECT 46666 EC* | 110 | Connessione a 46666 bit/s (modalità V.90)
CONNECT 49333 EC* | 111 | Connessione a 49333 bit/s (modalità V.90)
CONNECT 50666 EC* | 112 | Connessione a 50666 bit/s (modalità V.90)
CONNECT 53333 EC* | 113 | Connessione a 53333 bit/s (modalità V.90)
CONNECT 54666 EC* | 114 | Connessione a 54666 bit/s (modalità V.90)

* Il codice EC è presente solo quando l'opzione di configurazione dei codici di risultato estesi è abilitata. Il codice EC viene sostituito da uno dei seguenti simboli, a seconda del metodo di controllo degli errori utilizzato:
controllo degli errori V42bis - V.42 e compressione dati V.42bis.
Solo controllo degli errori V42 - V.42.
Controllo degli errori MNP5 - MNP classe 4 e compressione dati MNP classe 5.
Solo controllo degli errori MNP 4 - MNP classe 4.
NoEC - Nessun protocollo per il controllo degli errori.

Sommario | Pagina precedente | Pagina successiva