Xircom Ethernet 10/100+Modem 56 結果コード

#

目次 | 前ページ | 次ページ

# Ethernet 10/100+Modem 56
モデム結果コード

次の一覧では、モデム AT コマンドの実行後に表示されるモデム結果コードについて詳しく述べられています。

### モデムの結果コード

長 | 短 | 意味
OK | 0 | コマンドは正常に実行
CONNECT | 1 | モデムは回線に接続
RING | 2 | 着信呼出音信号検出
NO CARRIER | 3 | キャリア検出失敗/キャリア ドロップ
ERROR | 4 | コマンドは無効
NO DIALTONE | 6 | S6 で設定した間隔中にトーンなし
BUSY | 7 | ビジー信号検出
NO ANSWER | 8 | 相手側応答なし
CONNECT 2400 EC* | 10 | 2400 bps で接続
CONNECT 4800 EC* | 11 | 4800 bps で接続
CONNECT 9600 EC* | 12 | 9600 bps で接続
CONNECT 14400 EC* | 13 | 14400 bps で接続
CONNECT 19200 EC* | 14 | 19200 bps で接続
CONNECT 7200 EC* | 24 | 7200 bps で接続
CONNECT 12000 EC* | 25 | 12000 bps で接続
CONNECT 16800 EC* | 86 | 16800 bps で接続
CONNECT 300 EC* | 40 | 300 bps で接続
CONNECT 21600 EC* | 55 | 21600 bps で接続
CONNECT 24000 EC* | 56 | 24000 bps で接続
CONNECT 26400 EC* | 57 | 26400 bps で接続
CONNECT 28800 EC* | 58 | 28800 bps で接続
CONNECT 31200 EC* | 59 | 31200 bps で接続
CONNECT 33600 EC* | 60 | 33600 bps で接続
CONNECT 38400 EC* | 28 | 38400 bps (DTE レート) で接続
CONNECT 57600 EC* | 18 | 57600 bps (DTE レート) で接続
CONNECT 115200 EC* | 87 | 115200 bps (DTE レート) で接続
DELAYED | 88 | ダイヤルした番号に遅延発生
BLACKLISTED | 89 | ダイヤルした番号がブラックリストにあり
BLACKLIST FULL | 90 | ブラックリストが一杯
CONNECT 32000 EC* | 70 | 32000 bps (K56flex モード) または V.90 で接続
CONNECT 34000 EC* | 71 | 34000 bps (K56flex モード) で接続
CONNECT 36000 EC* | 72 | 36000 bps (K56flex モード) または V.90 で接続
CONNECT 38000 EC* | 73 | 38000 bps (K56flex モード) で接続
CONNECT 40000 EC* | 74 | 40000 bps (K56flex モード) または V.90 で接続
CONNECT 42000 EC* | 75 | 42000 bps (K56flex モード) で接続
CONNECT 44000 EC* | 76 | 44000 bps (K56flex モード) または V.90 で接続
CONNECT 46000 EC* | 77 | 46000 bps (K56flex モード) で接続
CONNECT 48000 EC* | 78 | 48000 bps (K56flex モード) または V.90 で接続
CONNECT 50000 EC* | 79 | 50000 bps (K56flex モード) で接続
CONNECT 52000 EC* | 80 | 52000 bps (K56flex モード) または V.90 で接続
CONNECT 54000 EC* | 81 | 54000 bps (K56flex モード) で接続
CONNECT 56000 EC* | 82 | 56000 bps (K56flex モード) で接続
CONNECT 28000 EC* | 100 | 28000 bps (V.90 モード) で接続
CONNECT 29333 EC* | 101 | 29333 bps (V.90 モード) で接続
CONNECT 30666 EC* | 102 | 30666 bps (V.90 モード) で接続
CONNECT 33333 EC* | 103 | 33333 bps (V.90 モード) で接続
CONNECT 34666 EC* | 104 | 34666 bps (V.90 モード) で接続
CONNECT 37333 EC* | 105 | 37333 bps (V.90 モード) で接続
CONNECT 38666 EC* | 106 | 38666 bps (V.90 モード) で接続
CONNECT 41333 EC* | 107 | 41333 bps (V.90 モード) で接続
CONNECT 42666 EC* | 108 | 42666 bps (V.90 モード) で接続
CONNECT 45333 EC* | 109 | 45333 bps (V.90 モード) で接続
CONNECT 46666 EC* | 110 | 46666 bps (V.90 モード) で接続
CONNECT 49333 EC* | 111 | 49333 bps (V.90 モード) で接続
CONNECT 50666 EC* | 112 | 50666 bps (V.90 モード) で接続
CONNECT 53333 EC* | 113 | 53333 bps (V.90 モード) で接続
CONNECT 54666 EC* | 114 | 54666 bps (V.90 モード) で接続

* EC は拡張結果コード設定が使用可能になっている場合のみ表示されます。EC は使用されるエラー制御方法によって次のシンボルのいずれかと置きかえられます。
V42bis - V.42 エラー制御および V.42bis データ圧縮
V42 - V.42 エラー制御のみ
MNP5 - MNP クラス 4 エラー制御 MNP クラス 5 データ圧縮
MNP 4 - MNP クラス 4 エラー制御のみ
NoEC - エラー制御プロトコルなし

目次 | 前ページ | 次ページ