저콤 이더넷 10/100+모뎀 56 - 문제 해결

#

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지

# 이더넷 10/100+모뎀 56
문제 해결

본 온라인 문서의 기술 정보는 다음의 저콤 제품에 유효합니다. 리얼포트™ 이더넷 10/100+모뎀 56 및 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56™.

이 절에서는 다음과 같은 문제 해결 정보를 제공합니다.

- 문제 해결 지침
- 진단 소프트웨어
- Windows 2000 문제 해결
- Windows Me(Millennium Edition) 문제 해결
- Windows 98 및 Windows 95 문제 해결
- Windows 2000, Me, 98, 95에서 사용하는 드라이버 매개변수
- Windows NT 4.0 문제 해결
- IBM OS/2 구성 참조
- Windows 3.x 드라이버 매개변수
- 일반적인 문제 해결 검사 목록
- 드라이버 키워드 알파벳순 찾아보기

### 문제 해결 지침

이 문제 해결 방법은 사용자나 네트워크 관리자가 제품 및 운영체제에 설정 및 설치 절차를 완료한 후 문제가 발생했을 때 참조하기 위한 것입니다.

### 진단 소프트웨어

저콤에서는 리얼포트 이더넷 10/100+모뎀 56과 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56의 몇 가지 기능을 검사할 수 있는 LAN 및 모뎀 진단 유틸리티를 제공합니다. LAN 유틸리티는 장치의 일련 번호와 네트워크 노드 주소를 보고합니다. 참조할 수 있도록 모델과 일련 번호를 기록하십시오.

#### 진단 유틸리티 실행

1. 사용하는 Windows 버전에 맞게 이더넷 10/100+모뎀 56이 설치되고 구성되었는지 확인하십시오.
2. 설치 작업 후 SETUP.EXE를 실행하고 시스템을 다시 시작하여 저콤 유틸리티를 설치해야 합니다.
3. '시작', '프로그램', '저콤 유틸리티' 순으로 클릭한 다음 'LAN 테스트' 또는 '모뎀 테스트'를 선택하십시오.
4. 화면의 지시 사항을 따르십시오.

### Windows 2000 문제 해결

##### Windows 2000 드라이버 업그레이드

Windows 2000에는 리얼포트 이더넷 10/100+모뎀 56 및 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56용 내장 드라이버가 포함되어 있습니다. 내장 드라이버가 작동되긴 하지만 저콤 CD에 포함된 개정판의 최신 기능에 못 미치는 경우도 있습니다.저콤 카드를 충분히 활용하려면 최신 저콤 드라이버로 업그레이드하는 것이 좋습니다. Windows 2000 내장 드라이버의 자동 설치를 완료한 후에 Windows 2000 드라이버를 업데이트하려면 다음 과정을 진행하십시오.

1. 다음과 같이 저콤 이더넷 드라이버를 업데이트하십시오. 저콤 PC 카드가 설치, 삽입되어 있는 상태에서 '시작', '설정', '제어판'으로 가서 '네트워크 및 전화 접속 연결'을 더블 클릭하고 'LAN 연결'을 더블 클릭하십시오. '등록 정보'를 선택하십시오.
2. 'LAN 연결 등록 정보' 화면 상단, 저콤 이더넷 10/100+모뎀 56 PC 카드 모델용 "연결 방식" 목록 바로 아래에 있는 '구성' 단추를 누르십시오. '드라이버' 탭을 선택하고 '드라이버 업데이트' 단추를 누르십시오. '장치 드라이버 업그레이드' 마법사가 시작됩니다. '다음'을 누르십시오. 다음 화면에서 "장치에 알맞은 드라이버 검색(권장)"을 선택하십시오. '다음'을 누르십시오. '드라이버 파일 찾기' 화면에서 "위치 지정"을 선택하고 '다음'을 누르십시오. 저콤 CD의 "NDIS5" 폴더 경로(예를 들어, CD-ROM 드라이버가 E인 경우 "E:\NDIS5" 입력)를 입력하십시오. '확인'을 누르십시오.
3. 마법사가 이 장치에 가장 일치하는 드라이버를 찾았다는 메시지를 표시합니다. '다음'을 누르십시오.
4. Microsoft의 디지털 서명이 없다는 메시지가 나오고 설치를 계속할 것인지를 묻습니다. '예'를 누르십시오. 업데이트된 드라이버가 시스템에 복사됩니다. '마침', '닫기'를 누르십시오. '확인'을 눌러 'LAN 연결 등록 정보' 상자를 닫으십시오.
5. 다음과 같이 저콤 모뎀 드라이버를 업데이트하십시오. 저콤 PC 카드가 설치, 삽입되어 있는 상태에서 '시작', '설정', '제어판', '시스템', '하드웨어' 탭, '장치 관리자' 순으로 누르십시오.
6. '모뎀'을 선택한 후 저콤 이더넷 10/100+모뎀 56 '모뎀 인터페이스'를 선택하십시오. 해당 항목에서 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고 '등록 정보'를 선택하십시오.
7. '드라이버' 탭을 선택하고 '드라이버 업데이트' 단추를 누르십시오. '장치 드라이버 업그레이드' 마법사가 시작됩니다. '다음'을 누르십시오. 다음 화면에서 "장치에 알맞은 드라이버 검색(권장)"을 선택하십시오. '다음'을 누르십시오. '드라이버 파일 찾기' 화면에서 "위치 지정"을 선택하고 '다음'을 누르십시오. 저콤 CD 경로(예를 들어, CD-ROM 드라이버가 E인 경우 "E:\" 입력)를 입력하십시오.
8. 마법사가 이 장치에 가장 일치하는 드라이버를 찾았다는 메시지를 표시합니다. '다음'을 누르십시오.
9. Microsoft의 디지털 서명이 없다는 메시지가 나오고 설치를 계속할 것인지를 묻습니다. '예'를 누르십시오. 업데이트된 드라이버가 시스템에 복사됩니다. '마침', '닫기'순으로 누르십시오.

참고: 드라이버 설정을 보려면 '시작', '설정', '제어판' 순으로 가서 '네트워크 및 전화 접속 연결'을 더블 클릭한 다음 'LAN 연결'을 더블 클릭하십시오. '등록 정보', '고급' 순으로 선택하십시오. 드라이버 매개변수와 설정은 이 절 후반부에서 설명합니다.

### Windows Me(Millennium Edition) 문제 해결

##### Windows Me 드라이버 업그레이드

Windows Me에는 리얼포트 이더넷 10/100+모뎀 56 및 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56용 내장 드라이버가 포함되어 있습니다. 내장 드라이버가 작동하긴 하지만 저콤 CD에 포함된 개정판의 최신 기능에 못 미치는 경우도 있습니다. 저콤 카드를 충분히 활용하려면 최신 저콤 드라이버로 업그레이드하는 것이 좋습니다. Windows Windows Me 내장 드라이버의 플러그 앤 플레이 설치를 완료한 후에 Windows Millennium 드라이버를 업데이트하려면 다음 과정을 진행하십시오.

1. Windows Me에 내장 드라이버가 설치되면 '새 하드웨어 검색' 마법사가 사라집니다. 저콤 CD-ROM을 넣으십시오.
2. '시작', '설정', '제어판', '시스템', '장치 관리자' 순으로 이동하십시오. 참고: '제어판' 창에 '시스템' 아이콘이 표시되지 않는 경우 "모든 제어판 옵션 보기" 링크를 누르고 '시스템' 아이콘을 더블 클릭한 다음 '장치 관리자' 탭을 선택하십시오.
3. 다기능 어댑터 "저콤 이더넷 10/100 + 모뎀 56 페어런트"를 찾아 선택하십시오.
4. '등록 정보'를 누른 다음 '드라이버' 탭과 '드라이버 업데이트'를 누르십시오.
5. '장치 드라이버 업데이트' 마법사에서 '장치에 알맞은 드라이버 자동 검색(권장)'과 '다음'을 선택하십시오. Windows가 CD-ROM 드라이브에서 드라이버를 검색합니다. 이 과정에는 몇 초가 소요될 수도 있습니다.
6. '장치 드라이버 업데이트 마법사'가 새 드라이버를 설치할 준비가 되었다는 메시지를 표시합니다. '다음'을 누르십시오.
7. 마법사가 업데이트된 드라이버의 설치를 완료했다는 메시지를 표시합니다. '마침'을 누르고 열려 있는 '장치 관리자' 창을 닫으십시오.
   참고: 처음 플러그 앤 플레이 설치를 완료한 후에 저콤 유틸리티와 온라인 설명서를 설치하지 않은 경우, 지금 SETUP을 실행하여 하드 드라이브에 저콤 유틸리티와 온라인 설명서를 설치하십시오. 다음과 같이 진행하십시오.
8. '시작'을 누른 다음 '실행'을 누르십시오. 저콤 CD의 SETUP.EXE 프로그램 경로(예: CD 드라이브가 E인 경우 E:\SETUP.EXE)를 입력하고 '확인'을 누르십시오.
9. 화면에 표시된 메뉴에서 "소프트웨어 및 도구 설치"를 누른 다음 화면의 지시를 따르십시오. 저콤 유틸리티 및 온라인 설명서가 하드 드라이브에 복사되고 '시작', '프로그램', '저콤 유틸리티'에 설치됩니다. 온라인 설명서는 Internet Explorer나 Netscape와 같은 브라우저를 통해서만 볼 수 있습니다.
10. 모뎀의 국가 설정을 변경하려면 '시작', '프로그램', '저콤 유틸리티'에서 'CountrySelect'을 실행하십시오. 모뎀을 작동할 국가를 선택한 다음 'Save', 'Exit'를 누르십시오.

### Windows 98 및 Windows 95 문제 해결

#### 모뎀 설치 문제 해결

- 통신 프로그램을 사용하여 외부에 다이얼할 때 모뎀 초기화 오류가 발생하는 경우
- 연결이 되지 않는 경우

#### 가능한 해결책

- 통신 프로그램에서 모뎀 종류를 지정해야 하는 경우가 있습니다. 저콤 모뎀이 목록에 없는 경우 "일반 헤이즈(Hayes) 호환" 장치를 선택하십시오.
- 컴퓨터에 적외선 통신 포트가 있는 경우 이 포트의 작동을 중지해야 하는 경우가 있습니다. 다른 통신 장치에 필요한 COM 포트 자원을 이 포트에서 사용할 수 있기 때문입니다. 다음과 같이 컴퓨터의 CMOS 또는 BIOS 설정 프로그램 및 Windows 95 '장치 관리자'에서 적외선 포트를 모두 작동 중지하십시오.

1. 일부 컴퓨터에서는 하드웨어 설정 유틸리티를 사용해야 BIOS의 적외선 포트를 구성할 수 있습니다. 포트 작동을 중지하는 방법은 해당 컴퓨터 설명서를 참조하십시오.
2. Windows 95에서 적외선 통신 포트를 작동 중지하려면 '제어판'의 '시스템'에서 '장치 관리자' 탭으로 가십시오.
3. '포트(COM & LPT)' 항목과 'IR 직렬 포트' 항목을 더블 클릭하십시오. "장치 사용" 아래의 확인 기호를 없애십시오.
4. "이 하드웨어 초기화 파일에서 사용 안함" 옵션을 선택하여 장치 작동을 중지하십시오.

#### Windows 95, 98 모뎀 진단 도구 사용 방법

1. '제어판'의 '모뎀' 옵션에서 '진단' 탭을 누르십시오.
2. '진단' 등록 정보에서 저콤 모뎀과 연관된 COM 포트를 선택하고 '추가 정보' 단추를 누르십시오. 이렇게 하면 Windows가 모뎀으로 명령을 전달하고 모뎀에서 응답을 받아 모뎀과 COM 포트의 정보를 표시합니다. '포트 정보' 상자에 다음 정보가 나타나야 합니다.

- 모뎀 COM 포트의 IRQ 및 입출력 주소. 이 정보는 포트나 모뎀 어댑터의 물리적 구성과 일치해야 합니다.
- 여러 AT 명령에 대한 모뎀의 응답. 저콤 모뎀은 지원되지 않는 일부 AT 명령에 대해 'ERROR'로 응답할 수도 있습니다. 이 경우는 오류를 나타내는 것이 아닙니다.

3. 로그 파일은 모뎀 명령과 응답 내역을 기록하므로 모뎀 문제를 확인하는 데 유용합니다. Windows 95와 98은 로그 파일 생성 및 유지 과정에서 약간의 차이가 있습니다.

- Windows 98은 기본적으로 Windows 디렉토리에 로그 파일을 만들고 모뎀 장치 식별자에 따라 .LOG 확장명을 가진 파일 이름을 붙입니다. 예를 들어, "Xircom_Network_modem.log"(또는 MS-DOS의 경우 단축 형식)으로 표시합니다. 로그 파일에 계속 정보를 추가하려면 '제어판', '모뎀', '등록 정보', '연결', '고급' 순으로 이동하여 '고급 연결 설정' 창의 '로그에 추가' 옵션 상자에 확인 표시를 하십시오.
- Windows 95에서는 '제어판', '모뎀', '등록 정보', '연결', '고급'으로 이동하십시오. '고급 연결 설정' 창에서 '로그 파일 작성' 옵션 상자에 확인 표시를 하십시오. 다음에 모뎀을 사용할 때 C:\WINDOWS 디렉토리에 MODEMLOG.TXT 파일이 생성됩니다.

### Windows 2000, 98, Me, 95에서 사용하는 드라이버 매개변수

##### 기본 설정값 및 구성 가능한 매개변수

기본적으로 저콤 이더넷+모뎀 PC 카드 소프트웨어는 시스템에 필요한 NDIS 드라이버를 자동으로 선택합니다. NdisVersion 키워드를 NDIS 드라이버의 특정 버전에 맞게 수동으로 설정할 수도 있습니다. NDIS 드라이버의 각 버전에 필요한 파일은 다음과 같습니다: CEM56.SYS(NDIS3), CEM56N4.SYS(NDIS4), CEM56N5.SYS(NDIS5). 드라이버 매개변수 표 아래에 있는 참고 1을 참조하십시오.

사용자 구성 매개변수는 Windows의 '네트워크 제어판'에서 수정할 수 있습니다. '제어판' 애플릿에서 사용자 선택 매개변수를 묻고 해당 매개변수를 레지스트리에 설정하십시오. 다음 사용자 구성 매개변수는 드라이버 '등록 정보'의 '고급' 탭에서 설정할 수 있습니다.

매개변수 | 기본값 | 유효값
CableType | 자동 감지 | 10B2 (coax)
|  | 10BT/100BTX (TP)
Dynamiclinkdetect | ON | ON
|  | OFF
Early Transmit | ON | ON
|  | OFF
Line Mode | Autodetect | Full Duplex
|  | Half Duplex
Line Speed | Autodetect | 10Mbps
|  | 100Mbps
Link Integrity | ON | ON
|  | OFF
Mode | I/O | I/O
|  | Memory Mapped
Ndisversion | AutoSelect | 아래 참고 1 참조
NetworkAddress |  | 아래 참고 2 참조
PacketPriority* | OFF | ON
|  | OFF
TransmitBufferSize | 11,264 | 1024-29696

*Windows 98 Second Edition 및 Windows 2000에서 NDIS5 드라이버와 함께 사용할 경우에만 사용할 수 있습니다. 드라이버 키워드 알파벳순 찾아보기를 참고하십시오.

참고 1: 다음은 운영체제에 따라 선택할 수 있는 유효한 NDIS 버전을 나타냅니다.

Windows 95OSR2: | AutoSelect, NDIS3, NDIS4
Windows 98 | AutoSelect, NDIS3, NDIS4, NDIS5
Windows 98SE: | AutoSelect, NDIS3, NDIS4, NDIS5
Windows 2000 및 Windows Me: | "NdisVersion"은 존재하지 않으며 NDIS5가 기본 드라이버입니다. Ndis Switcher는 Windows 2000이나 Windows Me에서 사용되지 않습니다.
Windows NT 4.0: | "NdisVersion"이 지원되지 않습니다. NDIS 옵션을 변경하려면 네트워크 카드 등록 정보를 사용하십시오(NDIS4가 기본값입니다).

'AutoSelect'(기본값)는 현재 OS에서 지원되는 가장 높은 NDIS 버전을 선택합니다. 사용자가 수동으로 여러 지원되는 NDIS 버전 중에서 하나를 선택할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 어댑터의 네트워크 등록 정보에 있는 NdisVersion으로 이동하여 원하는 드라이버를 선택하십시오. 특정 OS에서 지원하는 드라이버만 표시됩니다.

참고 2: 네트워크 노드 주소를 변경하려면 '0080C7112233'과 같이 'NetworkAddress' 값을 지정하면 됩니다. 사용자가 'NetworkAddress'를 지정하지 않으면 CEM56.SYS 드라이버는 저콤 이더넷 PC 카드 정보 구조에 들어 있는 네트워크 노드 주소를 사용합니다.

## Windows NT 4.0 문제 해결

##### Windows NT 드라이버 매개변수

CEM56.SYS 드라이버 매개변수는 Windows NT '네트워크 제어판'에서 변경할 수 있습니다. 이 애플릿에서는 OEMSETNT.INF 파일을 사용하여 레지스트리의 해당 매개변수를 구성합니다.

매개변수 키워드의 정의는 드라이버 키워드 알파벳순 찾아보기를 참조하십시오.

매개변수 | 유효값 | 레지스트리 값
AutoPolarity | OFF ON | 0 1
CableDetect | OFF ON | 0 1
DynamicLinkDetect | OFF ON | 0 1
EarlyReceive | OFF ON | 0 1
EarlyTransmit | OFF ON | 0 1
InterruptNumber | 3-15 | 동일
InterruptStyle | AutoDetect PCI-IRQ ISA-IRQ | 0 1 2
IOBaseAddress | 0x1000-0xF800 | 동일
LineMode | AutoDetect Half-Duplex Full-Duplex | 0 1 2
LineSpeed | AutoDetect 10Mbps 100Mbps | 0 1 2
LinkIntegrity | OFF ON | 0 1
MemoryBaseAddress | 0xC0000-B000C000 | 동일
MemoryMode | OFF ON | 0 1
RXBUFFERSIZE | 0-100 | 동일
Socket | AutoDetect 1, 2, 3 | 0, 1, 2, 3
TXBUFFERSIZE | 0-100 | 동일

네트워크 관리자인 경우에만 해당. 네트워크 노드 주소를 수동으로 변경하려면 '실행'을 선택하고 'regedit'를 입력한 다음 Enter를 누르십시오. HKEY_LOCAL_MACHINE, System, CurrentControlSet, Services, CEM56.SYS를 선택하십시오. '편집' 메뉴에서 '등록', '문자열 값'을 선택하십시오. 새로운 값의 네트워크 주소 이름(빈칸 없음, 대소문자 구분)을 입력한 다음 Enter를 누르십시오. 네트워크 주소를 더블 클릭하고 "데이터 값" 상자에 12자리 숫자 주소(빈칸 없음)를 입력한 다음 '확인'을 누르십시오.

## IBM OS/2 구성 참조

다음은 OS/2 NDIS2 및 ODI 드라이버의 구성 지침에 대해 설명합니다. 각 키워드에 대한 설명은 드라이버 키워드 알파벳순 찾아보기를 참조하십시오.

특별한 언급이 없는 경우, 여기에서 설명하는 모든 드라이버는 어댑터가 부착된 네트워크의 속도를 자동으로 감지합니다(10Mbps 또는 100Mbps). 속도는 LINESPEED 키워드로 지정할 수도 있습니다.

어댑터를 n-방식 자동 조정을 지원하는 허브에 연결한 경우를 제외하고, 전이중 방식 작동은 LINEMODE 키워드로 정확히 구성해야 합니다. 어댑터를 허브에 연결하는 경우에는 전이중 방식 작동을 자동으로 감지합니다.

OS/2 NDIS 드라이버 구성 참고 사항

OS/2 NDIS 드라이버 XCEMNDIS.OS2는 Microsoft LAN 관리자 네트워크 드라이버 인터페이스 규격(NDIS) 버전 2.0.1을 준수합니다. 이 드라이버는 OS/2 버전 2.0 이상과 함께 사용되는 IBM OS/2 기반 장치 드라이버입니다.

다음은 XCEMNDIS.OS2를 사용하는데 필요한 파일들입니다.

PROTOCOL.INI | 구성 및 연결 정보 파일
XCEMOS2.NIF | Microsoft LAN 관리자용 저콤 설치 파일
XCEMNDIS.OS2 | 저콤 OS/2 NDIS 2.0.1 드라이버

변경할 매개변수가 있는 경우 ASCII 텍스트 편집기를 사용하여 PROTOCOL.INI 파일에서 적절한 키워드 및 값을 수정하십시오.

PROTOCOL.INI의 키워드 구문은 아래 부분을 참조하십시오. 키워드는 대소문자 구분이 없으며 키워드 머리글자를 고유한 순서로 조합하여 약어로 줄여 쓸 수 있습니다(예: INTERRUPT는 IN, IOADDRESS는 IO). 각 키워드에 대한 설명은 드라이버 키워드 알파벳순 찾아보기를 참조하십시오.

NDIS 2.0.1 키워드(XCEMNDIS.OS2)

키워드 | 유효값
CACHE | 0, 4, 8, 16, 32 |
ERT | 존재하지 않음 |
IOADDRESS | 100 - FF80 |
IRQ | 3 - 15 |
ISAIRQ | YES 또는 NO |
LATENCY | 0 - 255 |
LINEMODE | AUTO, HALF 또는 FULL |
LINESPEED | AUTO, 10, 100 |
LINKDISABLE | YES 또는 NO |
MEMORY | C0000 - 7FFFF000 |
MODE | IO 또는 MEM |
NOBURST | YES 또는 NO |
NOCHECK | YES 또는 NO |
NOEARLYRX | 존재하지 않음 |
NOEARLYTX | 존재하지 않음 |
NOLED | YES 또는 NO |
NOPOLL | YES 또는 NO |
NOPREFETCH | YES 또는 NO |
NOWRITEPOST | YES 또는 NO |
PCIIRQ | YES 또는 NO |
RXBUFFERSIZE | 1 - 30 |
SOCKET | 1 - 4 |
TXBUFFERSIZE | 1 - 10 |
VERBOSE | YES 또는 NO |

OS/2 ODI 드라이버 구성 참고 사항

OS/2 ODI 드라이버 XCEMODI.OS2는 OS/2 클라이언트 드라이버 하드웨어 특정 모듈 버전 2.1용 Novell ODI 개발자 지침서를 준수합니다. 이 드라이버는 OS/2 버전 2.0 이상과 함께 사용되는 IBM OS/2 기반 장치 드라이버입니다. XCEMODI.OS2를 포함한 Novell OS/2 워크스테이션 ODI 스택은 OS/2 네트워킹 클라이언트 환경에 맞는 Novell의 NetWare Requestor를 지원합니다.

XCEMODI.OS2를 사용하려면 Novell OS/2 Requestor 파일을 포함하여 다음 파일들이 필요합니다.

NET.CFG | 네트워크 구성 파일
XCEMODI.OS2 | OS/2용 저콤 ODI 드라이버

변경할 매개변수가 있을 경우 ASCII 텍스트 편집기를 사용하여 NET.CFG 파일을 열어 수정하고 다음 줄 아래에 적절한 키워드 및 값을 삽입하십시오.

> LINK DRIVER XCEMODI

NET.CFG의 키워드 구문은 아래 부분을 참고하십시오. 키워드는 대소문자 구분이 없으며 키워드 머리글자를 고유한 순서로 조합하여 약어로 줄여 쓸 수 있습니다(예: INTERRUPT는 IN, IOADDRESS는 IO). 각 키워드에 대한 설명은 드라이버 키워드 알파벳순 찾아보기를 참조하십시오.

ODI(XCEMODI.OS2) 키워드

키워드 | 유효값
CACHE | 0, 4, 8, 16, 32
ERT | 존재하지 않음
IOADDRESS | 100 - FF80
IRQ | 3 - 15
ISAIRQ | YES 또는 NO
LATENCY | 0 - 255
LINEMODE | AUTO, HALF 또는 FULL
LINESPEED | AUTO, 10 또는 100
LINKDISABLE | YES 또는 NO
MEMORY | C0000 - 7FFFF000
MODE | IO 또는 MEM
NOBURST | YES 또는 NO
NOCHECK | YES 또는 NO
NOEARLYRX | 존재하지 않음
NOEARLYTX | 존재하지 않음
NOLED | YES 또는 NO
NOPOLL | YES 또는 NO
NOPREFETCH | YES 또는 NO
NOWRITEPOST | YES 또는 NO
PCIIRQ | YES 또는 NO
RXBUFFERSIZE | 1 - 30
SOCKET | 1 - 4
TXBUFFERSIZE | 1 - 10
VERBOSE | YES 또는 NO

OS/2 모뎀 활성 프로그램 구성 참고사항

CMENABLE.OS2는 아래와 같이 사용 가능한 COM 포트를 자동으로 검색합니다. 충돌이 발생하는 경우 직접 COM 포트를 지정해야 합니다. 이런 경우 CMENABLE.OS2와 함께 COMx 키워드를 사용하여 COM 포트를 지정합니다. 예를 들어, COM 포트를 COM4로 지정하려면 CONFIG.SYS에 다음과 같은 행을 삽입하십시오.

C:\IBMCOM\MACS\CMENABLE.OS2 COM4

COM 포트를 지정하기 전에 사용할 수 있는 COM 포트를 찾아야 합니다. COM 포트를 찾으려면 OS/2의 하드웨어 관리자를 실행하십시오. 하드웨어 관리자는 사용 중인 COM 포트 목록을 표시합니다. 하드웨어 관리자에서 COM 포트는 Serial_(Port -1) Serial Controller처럼 표시됩니다. 다음 표는 포트 목록 표시 방법의 예입니다.

Serial_0 Serial Controller | COM1
Serial_1 Serial Controller | COM2
Serial_2 Serial Controller | COM3
Serial_3 Serial Controller | COM4

예:

하드웨어 관리자는 다음과 같이 사용 중인 직렬 포트를 표시합니다.

> Serial_0 Serial Controller
> Serial_3 Serial Controller

이는 COM1과 COM4가 사용되고 있음을 의미합니다. 따라서 CMENABLE.OS2는 그 다음으로 이용 가능한 COM 포트인 COM2를 사용해야 합니다. CMENABLE.OS2는 CONFIG.SYS에 다음과 같은 행을 삽입하여 로드합니다.

DEVICE=C:\IBMCOM\MACS\CMENABLE.OS2 COM2

CMENABLE.OS2는 COM.SYS와 XCEMNDIS.OS2 또는 XCEMODI.OS2보다 먼저 로드해야 합니다.

OS/2 모뎀 활성 프로그램 키워드(CMENABLE.OS2)

키워드 | 유효값
CACHE | 0, 8, 16, 32
COMx | Auto, 1-4
IOADDRESS | 하드웨어에 따라 다름
IRQ | 3 - 15
ISAIRQ | 값이 필요하지 않음
LATENCY | 0 - 255
MEMORY | 하드웨어에 따라 다름
NOCHECK | 값이 필요하지 않음
PCIIRQ | 값이 필요하지 않음
VERBOSE | 값이 필요하지 않음

## Windows 3.x 드라이버 매개변수

다음은 드라이브 유형인 NDIS, ODI 및 패킷에 대한 각 구성 지침에 대해 설명합니다. 개별 드라이버 매개변수에 대한 자세한 내용은 드라이버 키워드 알파벳순 찾아보기를 참조하십시오.

여기에서 설명하는 모든 드라이버는 특별한 언급이 없는 경우 어댑터가 부착된 네트워크의 속도를 자동으로 감지합니다(10Mbps 또는 100Mbps). 속도는 LINESPEED 키워드로 지정할 수도 있습니다.

어댑터를 n-방식 자동 조정을 지원하는 허브에 연결하는 경우를 제외하고, 전이중 방식 작동은 LINEMODE 키워드로 정확히 구성해야 합니다. 어댑터가 허브에 연결된 경우에는 전이중 방식 작동을 자동으로 감지합니다.

모든 DOS 드라이버에는 고급 자원 검색 기능이 내장되어 있습니다. 드라이버는 사용할 수 있는 여유 시스템 메모리, IRQ, 입출력 자원을 검색합니다. 이 기능을 사용하려면 네트워크 구성 파일에 키워드를 삽입하여 특정 자원이 사용되지 않도록 하십시오. 이렇게 하면 해당 매개변수의 자동 자원 검색 기능이 무시됩니다.

#### ODI 설정(드라이버 XCEMODI.COM의 경우)

ASCII 편집기를 사용하여 NET.CFG 파일에 ODI 드라이버를 사용하는 네트워크의 사용자 정의 매개변수를 직접 입력할 수 있습니다.

### DOS ODI 드라이버 구성 참고 사항(XCEMODI.OS2)

ODI 드라이버 XCEMODI.COM은 Novell ODI 규격인 16비트 DOS 클라이언트 HSMs를 준수합니다. 이 드라이버는 DOS 기반의 TSR 프로그램입니다. 드라이버는 NET.CFG 파일에서 지정한 옵션에 따라 자체적으로 구성됩니다. 이 파일은 저콤 CD-ROM에서 제공되며 ODI 드라이버와 같은 디렉토리에 있어야 합니다. 다음은 XCEMODI.COM을 사용하는데 필요한 파일들입니다.

XCEM ODI.INS | 저콤 설치 정보 파일
NET.CFG | 네트워크 구성 파일
XCEM ODI.COM | 저콤 ODI 드라이버

변경할 매개변수가 있을 경우 ASCII 텍스트 편집기를 사용하여 NET.CFG 파일을 열어 수정하고 다음 행 아래에 적절한 키워드 및 값을 삽입하십시오.

>     LINK DRIVER XCEMODI

매개 변수는 명령행에서 구현할 수도 있습니다. 명령행 매개변수는 NET.CFG 파일의 매개변수에 우선합니다.

### XCEM ODI.COM 및 XCEMODI.OS2 키워드

키워드 | 기본값 | 유효값
AUTOPOLARITY | ON | ON 또는 OFF
CABLEDETECT | ON | ON 또는 OFF
ISAIRQ | AUTO | 값이 필요하지 않음
PCIIRQ | AUTO | 값이 필요하지 않음
MEMORY | AUTO | 하드웨어에 따라 다름
IOADDRESS | AUTO | 하드웨어에 따라 다름
IRQ | AUTO | 3 - 15
SOCKET | AUTO | 하드웨어에 따라 다름
MODE | MEM | IO 또는 MEM
NOCHECK | ACTIVE |
NOLED | ACTIVE |
TXBUFFERSIZE | 2 | 1 - 10
RXBUFFERSIZE | 15 | 1 - 30
ERT | HIGH | LOW, MEDIUM 또는 HIGH
NOEARLYRX | 존재하지 않음 |
NOEARLYTX | 존재하지 않음 |
LINESPEED | AUTO | 10 또는 100
LINEMODE | AUTO | HALF 또는 FULL
LINKDISABLE | 존재하지 않음 |
NOBURST | 존재하지 않음 |
LATENCY | 32 | 0 - 255
CACHE | 8 | 0, 4, 8, 16, 32
NOWRITEPOST | 존재하지 않음 |
NOPREFETCH | 존재하지 않음 |
VERBOSE | 존재하지 않음 |
S |  | 명령행 전용: SHOW RESIDENT LAN DRIVERS
U |  | 명령행 전용: UNLOAD Drivers

NDIS 2.0.1 설정(드라이버 XCEMNDIS.EXE의 경우)

ASCII 편집기를 사용하여 PROTOCOL.INI 파일에 NDIS 드라이버의 사용자 정의 매개변수를 직접 입력할 수 있습니다.

NDIS 2.0.1 DOS 드라이버 구성 참고 사항

DOS NDIS 드라이버 XCEMNDIS.EXE는 Microsoft LAN 관리자 네트워크 드라이버 인터페이스 규격(NDIS) 버전 2.0.1을 준수합니다. 이 드라이버는 DOS 기반에서 실행 가능한 TSR 프로그램입니다. 이 프로그램은 PROTOCOL.INI 파일에 지정된 옵션에 따라 자체적으로 구성되며 저콤 CD-ROM에서 지원됩니다.

다음은 XCEMNDIS.EXE를 사용하는데 필요한 파일들입니다.

> PROTOCOL.INI 구성 및 연결 정보 파일
> XCEMDOS.NIF Microsoft LAN 관리자용 저콤 설치 파일
> XCEMNDIS.EXE 저콤 DOS NDIS 2.0.1 드라이버

NDIS 2.0.1 키워드(XCEMNDIS.EXE)

키워드 | 기본값 | 유효값
DRIVERNAME=XIRCOM$ (PROTOCOL.INI의 첫 번째 필수 항목) |  |
AUTOPOLARITY | ON | ON 또는 OFF
CABLEDETECT | ON | ON 또는 OFF
ISAIRQ | AUTO |
PCIIRQ | AUTO |
NOPOLL | ACTIVE |
MEMORY | AUTO | 하드웨어에 따라 다름
IOADDRESS | AUTO | 하드웨어에 따라 다름
IRQ | AUTO | 3 - 15
SOCKET | AUTO | 하드웨어에 따라 다름
MODE | MEM | IO 또는 MEM
NOCHECK | ACTIVE |
NOLED | ACTIVE |
TXBUFFERSIZE | 2 | 1 - 10
RXBUFFERSIZE | 15 | 1 - 30
ERT | HIGH | LOW, MEDIUM 또는 HIGH
NOEARLYRX | ACTIVE |
NOEARLYTX | ACTIVE |
LINESPEED | AUTO | 10 또는 100
LINEMODE | AUTO | HALF 또는 FULL
LINKDISABLE | ACTIVE |
NOBURST | ACTIVE |
LATENCY | 32 | 0 - 256
CACHE | 8 | 0, 4, 8, 16, 32
NOWRITEPOST | ACTIVE |
NOPREFETCH | ACTIVE |
VERBOSE | OFF |

패킷 드라이버 설정(드라이버 XCEMPD.COM의 경우)

패킷 드라이버 매개변수는 패킷 드라이버 실행시 XCEMPD.COM 명령행에 지정해야 합니다.

패킷 드라이버 구성 참고 사항

저콤 패킷 드라이버 XCEMPD.COM은 FTP 소프트웨어 공용 도메인 패킷 드라이버 규격을 준수합니다. 이 드라이버는 DOS 기반의 TSR 프로그램입니다. XCEMPD.COM 드라이버 파일은 저콤 CD-ROM의 \PKTDRV 디렉토리에 있습니다.

패킷 드라이버를 네트워크에 설치하는 방법은 해당 네트워크 설명서를 참조하십시오. 대부분의 설치는 다음과 같은 기본 설정을 사용하여 수행할 수 있습니다.

키워드는 대소문자 구분이 없으며 키워드 머리글자를 고유한 순서로 조합하여 약어로 줄여 쓸 수 있습니다(예: INTERRUPT는 IN, IOADDRESS는 IO).

패킷 드라이버 키워드 (XCEMPD.COM)

키워드 | 기본값 | 유효값
AUTOPOLARITY | ON | ON 또는 OFF
CABLEDETECT | ON | ON 또는 OFF
ISAIRQ | AUTO |
PCIIRQ | AUTO |
NOPOLL | ACTIVE |
MEMORY | AUTO | 하드웨어에 따라 다름
IOADDRESS | AUTO | 하드웨어에 따라 다름
IRQ | AUTO | 3 - 15
SOCKET | AUTO | 하드웨어에 따라 다름
MODE | MEM | IO 또는 MEM
NOCHECK | ACTIVE |
NOLED | ACTIVE |
TXBUFFERSIZE | 2 | 1 - 10
RXBUFFERSIZE | 15 | 1 - 30
ERT | HIGH | LOW, MEDIUM 또는 HIGH
NOEARLYRX | ACTIVE |
NOEARLYTX | ACTIVE |
LINESPEED | AUTO | 10 또는 100
LINEMODE | AUTO | HALF 또는 FULL
LINKDISABLE | ACTIVE |
NOBURST | ACTIVE |
LATENCY | 32 | 0 - 256
CACHE | 8 | 0, 4, 8, 16, 32
NOWRITEPOST | ACTIVE |
NOPREFETCH | ACTIVE |
SINT | 60 | (60 - 80)
VERBOSE | 존재하지 않음 |

패킷 드라이버 예

패킷 드라이버 XCEMPD.COM과 기본 구성 설정을 로드하기 위한 일반적인 순서는 다음과 같습니다.

>     XCEMPD
>     ETHDRV

기본값과 다른 구성 설정이 필요한 경우 XCEMPD.COM 명령행에 이들 내용을 기입해야 합니다. 예:

>     XCEMPD IOADDRESS=320 INT=7
>     ETHDRV

#### Windows 3.x 모뎀 구성 참고 사항

저콤 이더넷 10/100+모뎀 56은 LAN 카드 및 팩스/모뎀 겸용입니다. 저콤 이더넷 10/100+모뎀 56이 모뎀으로 사용될 경우 헤이즈(Hayes) 및 Microcom 호환성, 최신 데이터 전송, 데이터 압축, 오류 제어 기술을 제공합니다. 따라서 대부분의 표준 통신 및 팩스 소프트웨어 패키지와 함께 사용할 수 있습니다.

저콤 이더넷 10/100+모뎀 56을 사용하기 전에 모뎀 드라이버(CMENABLE.COM)를 로드해야 합니다. 기본값으로 저콤 설치 프로그램은 모뎀 드라이버 CMENABLE.COM과 LAN 드라이버(XCEMODI 또는 XCEMNDIS)를 모두 설치합니다. 모뎀 기능만 사용하려면 재부팅한 후에 모뎀 드라이버 CMENABLE.COM만 로드하십시오.

모뎀 명령에 대한 자세한 내용은 AT 명령을 참조하십시오.

Windows 3.x 전용 모뎀 통신 사용

네트워크 드라이버를 로드하지 않고 Windows 3.x에서 모뎀을 사용하려면 컴퓨터를 재부팅하고 Windows나 통신 프로그램을 시작하기 전에 DOS 프롬프트에서 모뎀 드라이버 CMENABLE.COM(저콤 CD-ROM의 루트 디렉토리에 있음)을 실행하십시오.

> CMENABLE

통신 및 팩스 소프트웨어 설치

이더넷 10/100+모뎀 56은 대부분의 보편적인 통신, 팩스 소프트웨어 패키지와 호환됩니다. 구성 지원에 대한 내용은 저콤 CD-ROM의 \SCRIPTS 디렉토리를 참조하십시오.

Windows 통신 및 팩스 소프트웨어 실행

Windows 3.x 기반 팩스 및 통신 프로그램은 모뎀이 초기화되면 즉시 시작할 수 있습니다.

DOS 통신 및 팩스 소프트웨어 실행

DOS 기반 통신 소프트웨어는 Windows를 로드하지 않고 DOS 프롬프트에서 실행해야 합니다. Windows를 로드하고 DOS 상자에서 DOS 소프트웨어를 실행할 수도 있습니다.

자동 COM 포트 감지

이더넷 10/100+모뎀 56 모뎀 드라이버는 자동으로 시스템에 COM 포트를 구성합니다. 드라이버는 BIOS 테이블을 스캔하여 사용되지 않는 첫 COM 포트를 찾은 다음, 일치하는 IRQ가 사용 중인지 검사합니다. 만약 사용되고 있으면 다음 사용 가능한 COM 포트로 이동합니다.

이 과정은 모든 네트워크 자원에 대해 우선합니다. 네트워크 IRQ를 사용 가능한 첫 번째 COM IRQ(3 또는 4)와 동일하게 지정할 경우 드라이버는 오류 메시지를 표시합니다.

COM 포트를 수동으로 지정하려면 다음 항목에서 기술하는 바와 같이 COMx 키워드를 사용합니다. COM 포트가 필요하지 않을 경우 구성 파일이나 명령행에 NOCOM 키워드를 추가합니다.

COM 포트 수동 설정

모뎀 운영을 위해 직렬 포트 에뮬레이션 기능을 제공할 때 이더넷 10/100+모뎀 56에서 사용해야 할 COM 포트를 직접 지정하려면 COMx키워드를 사용하십시오. x 값에는 1, 2, 3, 또는 4가 올 수 있습니다. 이러한 각 설정은 다음과 같이 입출력 주소 및 인터럽트 순위의 사전 정의된 특정 설정값을 활성화합니다.

포트 | IRQ | 입출력 주소
COM1 | 4 | 03F8
COM2 | 3 | 02F8
COM3 | 4 | 03E8
COM4 | 3 | 02E8

PC 카드 인터페이스나 마우스 또는 트랙볼 등과 같이 현재 다른 시스템 장치에서 사용 중인 COM 포트를 선택하지 마십시오.

COMx 키워드로 선택한 COM 포트로 통신 소프트웨어를 구성하십시오.

Windows 3.x 모뎀 드라이버 설정

모뎀 드라이버 CMENABLE.COM은 사용 가능한 COM 포트나 사용자가 지정한 포트를 검색하여 저콤 하드웨어를 알맞게 구성합니다.

모뎀 드라이버 구성 참고 사항

모뎀만 단독으로 사용하려면 XCEMNDIS나 XCEMODI와 같은 네트워크 드라이버를 로드하지 말고 저콤 CD-ROM에서 제공하는 CMENABLE.COM 모뎀 드라이버만 로드하십시오(저콤 설치 프로그램은 기본값으로 모뎀과 LAN 드라이버를 모두 로드합니다).

컴퓨터를 재부팅하고 Windows나 통신 프로그램을 시작하기 전에 DOS 프롬프트에서 CMENABLE.COM을 실행하십시오.

CMENABLE.COM 키워드

키워드 | 유효값
CACHE | 0, 8, 16, 32
COMx | Auto, 1-4
IOADDRESS | 하드웨어에 따라 다름
IRQ | 3 - 15
LATENCY | 0 - 255
MEMORY | 하드웨어에 따라 다름
NOCHECK | 값이 필요하지 않음
VERBOSE | 값이 필요하지 않음

### 일반적인 문제 해결 검사 목록

저콤 리얼포트 이더넷 10/100+모뎀 56 설치 후 문제가 발생하면 고객 지원부에 문의하기 전에 다음 일반적인 문제 해결 방법을 점검해 보십시오.

- 드라이버를 로드하거나 테스트 유틸리티를 실행할 때 LAN 어댑터 케이블이 저콤 어댑터에 연결되어 있어야 합니다.
- 네트워크 환경에서 저콤 10/100 네트워크 + 56K 모뎀 PC 카드를 직접 허브나 커넥터에 연결해보십시오.
- 정상 작동하는 네트워크에 연결해보십시오.
- 다른 컴퓨터에서 저콤 어댑터를 사용해보십시오.
- 다른 저콤 어댑터가 있을 경우 사용해보십시오.
- 저콤 장치의 인터럽트, 메모리 주소, 입출력 주소가 설치되어 있는 다른 하드웨어(사운드 카드, CD-ROM 드라이브 등)와 충돌하지 않는지 확인하십시오.
- 드라이버를 다른 메모리 주소로 로드해보십시오(예를 들어,C800, CC00, D400, D800).
- 다른 인터럽트 위치를 사용해보십시오(예를 들어, 5, 10, 11).
- 다른 포트 주소를 사용해보십시오(예를 들어, 280, 290, 310, 320).

## 드라이버 키워드 알파벳순 찾아보기

AUTOPOLARITY 케이블 극성의 자동 조정을 작동 중지할 수 있습니다. 기본값은 ON입니다.

CABLEDETECT 자동 케이블 감지 기능을 작동 또는 중지합니다. 케이블 감지 기능의 작동 중, LAN 케이블이 카드에 연결되지 않았음이 감지되면 어댑터를 저전력 모드로 전환합니다. 케이블이 다시 연결되면 정상 전력으로 복원됩니다.

DYNAMICLINKDETECT 드라이버를 로드하기 위해 네트워크 케이블을 연결해야 할지, 드라이버에서 케이블 제거/삽입을 감지할 지의 여부를 지정합니다. OFF로 설정하면 시작할 때 네트워크 케이블이 연결되지 않은 경우(연결이 감지되지 않은 경우) 드라이버를 로드할 수 없습니다. ON(기본값)이면 시작할 때 드라이버를 로드하고 네트워크 케이블 제거와 삽입이 항상 감지됩니다. '전화 접속 네트워킹'을 사용할 때 TCP/IP 문제가 있으면 이 매개변수를 OFF로 설정하십시오.

EARLYRECEIVE 저콤의 예견 능력을 구비한 고급 파이프라이닝(Advanced Look-ahead Pipelining) 기능을 작동하거나 중지합니다. 네트워크 문제 해결에 사용할 수 있습니다. 이 키워드를 사용하면 성능이 저하될 수 있습니다.

EARLYTRANSMIT 조기 전송 기능을 작동하거나 중지합니다. 네트워크 문제 해결에 사용할 수 있습니다. 이 키워드를 사용하면 성능이 저하될 수 있습니다.

INTERRUPTNUMBER 어댑터에서 사용할 하드웨어 인터럽트를 지정합니다.

INTERRUPTSTYLE 드라이버에서 ISA IRQ 라우팅이나 PCI IRQ 라우팅을 사용하도록 합니다. 일부 브리지는 PCI와 ISA 유형 IRQ 라우팅을 모두 지원합니다. 적합한 매개변수로는 AutoDetect, PCI-IRQ, ISA-IRQ가 있습니다.

IOBASEADDRESS 저콤 어댑터 입출력 포트의 기본 입출력 주소를 16진수 표기법으로 지정합니다. 저콤 어댑터는 입출력 모드에서 작동하는 경우 128개의 연속된 입출력 주소가 필요합니다. 메모리 매핑된 입출력 모드를 사용하는 경우 입출력 포트가 필요 없습니다. 사용하지 않는 경우에는 드라이버에서 입출력 포트를 자동으로 감지합니다.

LINEMODE 네트워크의 반이중 모드 또는 전이중 모드를 선택합니다. 적합한 매개변수로는 AutoDetect, Half-Duplex, Full-Duplex가 있습니다. 전이중(full-duplex)을 선택하면 이더넷 10/100+모뎀 56이 전이중 허브에 연결되었을 때 데이터를 동시에 송신 및 수신합니다.

LINESPEED 10 또는 100Mbps로 작동을 설정합니다. 유효한 매개변수는 AutoDetect, 10Mbps, 100Mbps입니다.

LINKINTEGRITY IEEE 10Base-T 외의 네트워크에 대해 링크 무결성을 작동 중지하는데 사용합니다. 기본값은 ON입니다.

MEMORYBASEADDRESS MODE MEMORY(메모리 매핑된 입출력 모드)가 사용중일 때(MODE 참고) 저콤 어댑터에 사용할 호스트 PC 메모리 위치를 16진수로 지정합니다.

MODE IO로 설정하면 입출력 구동 카드만 지원하는 시스템에서 메모리 맵 모드를 요청할 수 없도록 합니다. 메모리와 입출력 자원을 동시에 사용할 수 있는 컴퓨터에서는 MEMORY 설정으로 성능이 크게 향상됩니다.

NDISVERSION Windows 2000, 98, 95에서 설치를 위한 NDIS 버전을 자동 선택하도록 합니다. AutoSelect(기본값)은 운영체제에서 지원하는 최신 NDIS 버전을 선택합니다. 사용자는 어댑터의 네트워크 등록 정보에서 NDISVERSION으로 이동해 필요한 드라이버를 선택하여 다른 지원 NDIS 버전으로 수동 전환할 수도 있습니다. 운영체제에서 지원하는 드라이버만 나타납니다. NDIS 드라이버 선택은 Windows NT 4.0에서는 지원되지 않습니다. NDIS4 드라이버는 저콤 CD의 루트 디렉토리에서 기본적으로 설치할 수 있습니다.

NETWORKADDRESS 어댑터의 고유 네트워크 노드 주소를 다른 노드 주소로 변경하는 데 사용합니다.

> 주의:NETWORK ADDRESS 설정은 네트워크 관리자만 수정해야 합니다.

PACKETPRIORITY 는 우선순위가 붙여진 프레임을 지원할 수 있습니다. 이 프레임은 MAC 헤더의 IEEE 802.1p 사용자 우선순위 값을 전달합니다. 이는 Windows 98 개정판 및 Windows 2000에서 NDIS5 드라이버와 함께 사용할 경우에만 지원됩니다. NDIS3나 NDIS4에서 ON으로 설정된 경우 자동으로 OFF로 재설정되고 컴퓨터가 재부팅됩니다.

RXBUFFERSIZE 어댑터 수신 패킷 버퍼의 크기를 설정합니다. 10진수로 1 ~ 100의 범위입니다. 각 패킷은 드라이버의 상주 크기를 대략 1520바이트 증가시킵니다.

SOCKET 호스트 컴퓨터에서 저콤 어댑터가 삽입되는 PC 슬롯이나 소켓의 번호를 나타냅니다. 유효한 매개변수는 AutoDetect, 1, 2, 3입니다. 소켓 번호를 지정하면 지정된 소켓에서만 저콤 어댑터를 확인합니다. AutoDetect의 경우 드라이버는 모든 슬롯에서 저콤 어댑터를 확인합니다.

TXBUFFERSIZE 어댑터 전송 패킷 버퍼 크기를 설정합니다. 10진수로 1 ~ 100의 범위입니다. 각 패킷은 드라이버의 상주 크기를 대략 1520바이트 증가시킵니다.

목차 |이전 페이지 | 다음 페이지