捷讯以太网10/100+调制解调器56 - S寄存器

#

索引 | 上一页 | 下一页

# 以太网10/100+调制解调器56
调制解调器S寄存器

本节提供以下信息：

- S寄存器简介
- S寄存器参考

## S寄存器简介

捷讯调制解调器使用存储器定位或者S寄存器来保存其操作环境的控制信息。S寄存器一般不要求调制解调器用户进行干预。S寄存器与调制解调器AT命令配合使用。

要显示一个S寄存器的值，请键入ATSn?（其中n为该S寄存器的编号），然后按Enter键。

要修改一个S寄存器的值，请键入ATSn=r，其中n为该S寄存器的编号，r是新值或者新设置，然后按Enter键。

## S寄存器参考

##### S0 应答前振铃的次数

- 寄存器S0用于设置调制解调器摘机应答拨入的电话（自动应答）之前要求的振铃次数。其取值范围为0到255。ATS0=0将禁用自动应答功能。默认值为0。

##### S1 振铃计数器

- 该寄存器为只读寄存器。S1的值随振铃次数的增加而增加。如果间隔超过六秒未振铃，该寄存器将清零。S1寄存器的取值范围为0到255，默认值为0。不同的国家（地区）可能有特殊的限制。

##### S2 AT转义字符

- S2寄存器用于定义在转义序列中使用的ASCII码。该命令用于返回到命令模式，而不断开与远程调制解调器的连接。默认值为S2=43，即字符"+"。因此，默认的转义序列为+++。127以及小于127的ASCII码值均可使用。要禁用转义序列，需将S2设置为大于127的值。

##### S3 命令行终止字符

- 该寄存器包含命令行终止字符（回车符）的ASCII码值。厂商默认值为ASCII 13-即回车符。您可以将S3寄存器的值设置为0到127之间的任意值。

##### S4 应答格式字符

- 该寄存器包含换行字符的ASCII码值。厂商默认值为10。您可以将S4寄存器的值设置为0到127之间的任意值。调制解调器在命令模式下使用换行字符来响应计算机。

##### S5 命令行编辑字符

- 该寄存器包含退格字符的ASCII码值，并且仅适用于异步传输模式。厂商默认值为8。S5寄存器的值可以设置为0到32之间的任意值或设置为127。如果设置为大于32的ASCII码值，调制解调器将无法识别退格字符。

##### S6 盲拨号前等待

- 该寄存器用于设定从摘机到拨打第一个数字之前调制解调器等待的时间。等待时间至少为2秒。S6寄存器的值可以设置为2秒到65秒之间的任意值。默认值为2秒。W拨号修正符的值将覆盖S6寄存器中的值。但是，此操作可能会因国家（地区）限制而受到某些ATX选项的影响。不同的国家（地区）可能有特定的默认值和限制。

##### S7 连接完成超时设置

- 该寄存器用于设定在挂断之前，始发调制解调器等待来自应答调制解调器的载波信号的秒数。调制解调器完成拨号（始发）或者摘机（应答）时，计时器即启动。在始发模式中，如果国家（地区）限制允许，在检测到一个应答音时计时器即复位。计时器还使用@拨号修正符指定静音等待时间（以秒为单位）。S7与W拨号修正符无关。S7寄存器的值可以设置为1秒到255秒，其默认值为50秒。不同的国家（地区）可能有特定的默认值和限制。

##### S8 逗号拨号修正符暂停的持续时间

- 该寄存器用于设定在拨号字符串或命令行中每一个逗号(,)暂停的秒数。默认值为2秒，但是可以设置为0到65之间的任意值。不同的国家（地区）可能有其特定的默认值和限制。

##### S10 丢失载波/挂断之间的延迟

- 该寄存器指定了从丢失载波到挂断之前调制解调器等待的时间（以十分之一秒为单位）。默认值为20（2.0秒）。S10寄存器取值的允许范围为1到254（以十分之一秒为单位，即0.1到25.4秒）。不同的国家（地区）可能有其特定的默认值和限制。

##### S11 双音多频音持续时间

- 该寄存器用于设定每个国家（地区）的“按键音”拨号速度。取值范围为50毫秒到150毫秒。默认值为95毫秒。S11寄存器的值不影响脉冲拨号。不同的国家（地区）可能有其特定的默认值和限制。

##### S12 转义保护时间

- 该寄存器设置了转义序列后面要求暂停的时间值（以20毫秒为增量）。取值范围为0到255，默认值为50个0.02秒，即1秒。

##### S28 启用/禁用V.34调制

- 该寄存器用于启用或禁用V.34调制。默认设置为1，有效值为0或1。零值表示禁用V.34调制。取值范围内的其它值均将启用V.34调制。

##### S30 休止计时器

- 该寄存器用于设定在没有数据发送或接收时，断开连接之前调制解调器等待的时间(以分钟为单位)。该功能仅适用于缓冲模式。它通过AT\Tn命令进行设置。取值范围为0到255，默认值为0（表示禁用）。

##### S34 数据终端设备（DTE）吞吐量限制

- 该寄存器指定了在数据终端设备以较高的速率(57,600或115,200 )运转时，调制解调器是否需要限制吞吐量。

  S34=0 | 不限制吞吐量（默认值）。
  S34=1 | 将吞吐量限制为数据终端设备（DTE）的速率。

##### S35 数据呼叫音

- 该寄存器用于启用或禁用具有V.25中指定频率和节拍的音调，允许远程数据/传真/声音识别。它通过AT-Cn命令设置。频率为1300赫兹，节拍为0.5秒开和2秒关。默认值由各国家（地区）自行规定。某些国家（地区）不允许跳过数据呼叫音。

S35=0 | 禁用数据呼叫音（默认值）。
S35=1 | 启用数据呼叫音。

##### S36 协商后退

- 在选择了错误控制时，该寄存器指定在协商失败时采取的动作。

  S36=0,2 | 挂断
  S36=1,3 | 后退至异步连接
  S36=4,6 | 尝试网络管理协议（MNP）。如果MNP失败，则挂断。
  S36=5,7 | 尝试MNP。如果MNP失败，则后退至异步连接。

##### S37 拨号线路速率

S37=0 | 调制解调器最大速率（默认值）。
S37=1 | 备用。
S37=2 | 1200/75bps;。
S37=3 | 300bps;。
S37=4 | 备用。
S37=5 | 尝试以1200bps的速率连接。
S37=6 | 尝试以2400bps的速率连接。
S37=7 | 尝试以4800bps的速率连接。
S37=8 | 尝试以7200bps的速率连接。
S37=9 | 尝试以9600bps的速率连接。
S37=10 | 尝试以12000bps的速率连接。
S37=11 | 尝试以14400bps的速率连接。
S37=12 | 尝试以16800bps的速率连接。
S37=13 | 尝试以19200bps的速率连接。
S37=14 | 尝试以21600bps的速率连接。
S37=15 | 尝试以24000bps的速率连接。
S37=16 | 尝试以26400bps的速率连接。
S37=17 | 尝试以28800bps的速率连接。
S37=18 | 尝试以31000bps的速率连接。
S37=19 | 尝试以33600bps的速率连接。

##### S40 ETC启动自动匹配速率

> S40=0 | 以正常自动匹配速率启动（默认值）
> S40=1 | 以4800的初始速率或更低的速率启动
> S40=2 | 以9600的初始速率或更低的速率启动

##### S42 自动匹配速率

- 禁用V.32bis和V.22bis自动匹配速率。在日期模式下可以禁用或启用重排序操作，在数据模式下禁用后退。

S42=0 | 禁用自动匹配速率。
S42=1 | 启用自动匹配速率（默认值）。

##### S43 自动模式

- 禁用V.32bis启动自动模式操作。

S43=0 | 禁用自动模式。
S43=1 | 启用自动模式（默认值）。

##### S46 数据压缩选择

- 该寄存器的设置用于打开或关闭数据压缩。它通过AT%Cn进行设置。
  只有在调制解调器使用V.42调制解调器链路访问协议（LAP-M）或网络管理协议（MNP）在错误控制（EC）模式下运行时，才能启用数据压缩。

> S46=0 | 调制解调器将不会就数据压缩进行协商。
> S46=2 | 调制解调器将就数据压缩与远程调制解调器进行协商（默认值）
> S46=136 | 与S46=0相同
> S46=138 | 与S46=2相同

##### S48 调制解调器链路访问协议（LAPM）错误控制和功能协商

S48=7 | 启用协商。
S48=128 | 禁用协商；强制使用S36中指定的立即后退选项。

下表显示了用于协商特定类型连接所需的S36和S48配置设置。

| S48=7 | S48=128
S36=0,2 | 调制解调器链路访问协议（LAPM）或挂断 | <不使用
S36=1,3 | 调制解调器链路访问协议（LAPM）或缓冲 | 缓冲
S36=4,6 | 调制解调器链路访问协议（LAPM）、网络管理协议（MNP）或挂起 | 网络管理协议（MNP）或挂起
S36=5,7 | 调制解调器链路访问协议（LAPM）、网络管理协议（MNP）或缓冲 | 网络管理协议（MNP）或缓冲

##### S89 控制睡眠模式的计时器

- 该寄存器将显示在调制解调器进入备用模式之前，在脱机命令状态下休止（没有字符从数据终端设备[DTE]传来，没有振铃)的秒数。值为零时表示中止备用模式。默认值为30，取值范围为0和5到65。
S91 线路传输等级
- 该寄存器使用一个隐含减号来指定线路传输等级（以dB为单位）。默认值为15dB，取值范围为6到15。

##### S92 直接连接传输等级

- 该寄存器设置了直接连接蜂窝电话的传输等级（以dBm为单位）。对于不同的电话，该值可能具有不同的设置。默认值为0dBm。

S95 协商信息选项

- 该寄存器用于启用各种结果代码，以表示错误控制的连接中事件的顺序。该S寄存器不影响连接协商的方法，它仅启用扩展信息。

  S95=0 | 禁用扩展结果代码信息。
  S95=1 | 报告CONNECT结果代码时，使用数据通信设备（DCE）(调制解调器到调制解调器)速率。
  S95=2 | 错误控制（EC）连接建立后，将“/ARQ”添加到CONNECT结果代码中。
  S95=4 | 启用CARRIER结果代码。
  S95=8 | 启用PROTOCOL结果代码。
  S95=32 | 启用COMPRESSION结果代码。

##### S98 电缆检测选项

- 该寄存器用于控制自动检测和有关调制解调器所连接的电缆或替代连接器的变化报告。

  S98=0 | 禁用电缆检测和报告。
  S98=1 | 启用电缆检测；禁用报告。
  S98=2 | 启用电缆检测和报告。

S109 V.90或K56flex操作

- 该寄存器用于控制自动检测或在高达56kbps;的速率下运行时V.90或K56flex标准的强制性设置。

  适用于当前56K调制解调器产品的捷讯固件包括对V.90 56K调制解调器标准的支持。根据该固件的设计，它最初将尝试进行V.90连接，如果被拨的主机不支持V.90，则后退到K56flex。但是，被拨的主机必须支持V.90自动检测，以便V.90连接能够根据默认值实现初始化。如果正在呼叫的V.90主机不支持自动检测，则必须向调制解调器发出ATS109=2命令，以便强制进行V.90连接。如果使用该命令后仍未建立V.90连接，则调制解调器将直接后退到V.34（S109=2时，禁用从V.90后退到K56flex功能）。要将该值设置回默认值，请发出ATS109=1命令。

  S109=0 | 强制K56flex；后退到V.34。
  S109=1 | 如果主机支持V.90自动检测，则开始协商V.90；如果主机不支持V.90自动检测或V.90，则协商后退到K56flex。
  S109=2 | 强制V.90进行脉冲编码调制（PCM）连接；如果主机不支持V.90，则直接后退到V.34。

##### 如何设置S109

- 要使用终端仿真程序（如超级终端）更改S109寄存器的值，请在调制解调器命令模式下输入ATS109=n（n=0、1或2）。
- 要使用视窗95、98或NT的拨号网络来更改S109寄存器的值，请打开“控制面板”、“调制解调器”，选中捷讯调制解调器，然后单击“属性”。单击“连接/高级”。在“附加设置”框中输入S109=n（n=0、1或2）。

目录 | 上一页 | 下一页