저콤 이더넷 10/100+모뎀 56 - 사양

#

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지

# 이더넷 10/100+모뎀 56
사양

- 모델별 일반 사양
- 모뎀 사양

## 모델별 일반 사양

###

| 저콤 리얼포트 이더넷 10/100+모뎀 56(REM56G-100)
PC 카드 종류 | 유형 III PC 카드
커넥터 | RJ-45(100Base-TX/10Base-T 이더넷용), RJ-11(모뎀), RJ-11(전화 세트 소켓), GSM, PDC, ISDN용 소형 D-Sub(별도 연결 키트 필요)
크기 | 86.0mm x 54.0mm x 10.5mm(3.37 x 2.13 x 0.413인치)
중량 | 36g(1.3 oz)

이더넷 | IEEE 802.3 10Mbps, 전이중 및 반이중 방식
| IEEE 802.3u 100Mbps, 전이중 및 반이중 방식
이더넷 케이블 |
100Base-TX | 비차폐 연선(UTP) 5(데이터 등급)
10Base-T | 비차폐 연선(UTP)
온도 범위 |
작동 | 0°C ~ 65°C(32°F ~ 149°F)
보관 | -20°C ~ 85°C(-4°F ~ 185°F)
습도 | 95%(최대 비응결 습도)
메모리 | 이중 V.90 및 K56flex용 4Mb 메모리
전원 요구사항 |
10Base-T | 3.3V DC, 대기시 80mA, 작동시 100mA
100Base-TX | 3.3V DC, 대기시 130mA, 작동시 160mA
모뎀 전용 | 3.3V DC, 정지시 40mA, 작동시 240mA
10Base-T+모뎀 | 3.3V DC, 대기시 250A, 작동시 265A
100Base-TX+모뎀 | 3.3V DC, 대기시 260mA, 작동시 340mA
배터리절약(BatterySave™)(LAN 케이블 연결 안됨) | 45mA
승인 | FCC 제15조, 68항, 인더스트리 캐나다, CE 마크

##

| 저콤 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56(CEM56-100)
PC 카드 종류 | 유형 II PC 카드
커넥터 | RJ-45(100Base-TX/10Base-T 이더넷용), BNC(10Base-2 이더넷), RJ-11(모뎀), GSM/PDC/ISDN/PCS 1900/셀룰라(선택적으로 연결 키트 경유)
크기 | 86.0mm x 54.0mm x 5 mm(3.37 x 2.13 x 0.197인치)
중량 | 42.1g(1.47oz)

이더넷 | IEEE 802.3 10Mbps, 전이중 및 반이중 방식
| IEEE 802.3u 100Mbps, 전이중 및 반이중 방식
이더넷 케이블 |
100Base-TX | 비차폐 연선(UTP) 5(데이터 등급)
10Base-T | 비차폐 연선(UTP)
10Base-2 | BNC
온도 범위 |
작동 | 0°C ~ 55°C(32°F ~ 131°F)
보관 | -20°C ~ 65°C(-4°F ~ 149°F)
습도 | 95%(최대 비응결 습도)
메모리 | 이중 V.90 및 K56flex용 4Mb 메모리
전원 요구사항 | 일반적으로 +5 VDC, 490mA
배터리절약(BatterySave™)(LAN 케이블 연결 안됨) | 45mA
승인 | FCC 제15조, 68항, 인더스트리 캐나다, CE 마크

## 모뎀 사양

데이터 변조 | 최고 56000bps까지 V.90/K56flex, 33,600에서 2400bps까지 V.34, 19200 및 16800 bps에서 V.32terbo, 14400, 12000, 9600, 7200bps에서 V.32bis, 4800bps에서 코딩 안됨, 9600 bps에서 V.32, 4800bps에서 코딩 안됨, 1200/75 및 75/1200bps에서 V.23, 2400bps에서 V.22bis, 1200bps에서 V.22, 1200bps에서 Bell 212A
팩스 변조 | 14400, 12000, 9600, 7200, 4800bps에서 V.17, 9600, 7200, 4800 bps에서 V.29, 4800 및 2400bps에서 V.27ter
팩스 지원 | 그룹 3, EIA/TIA 클래스 1
오류 제어 | V.42 오류 제어, MNP 레벨 2-4 오류 감지
데이터 압축 | V.42bis(4:1) 또는 MNP 레벨 5(2:1)
진단 | 전원을 켤 때 프로그램 RAM, 데이터 RAM, 비휘발성 메모리 자체 검사
비휘발성 RAM | 1개의 사용자 정의 프로파일, 2개의 36자리 전화 번호, LAN 어댑터 ID 및 일련 번호
명령 세트 | Hayes 및 Microcom 호환 AT 명령
데이터 인터페이스 | PCMCIA 버전 2.1 준수, 68핀 커넥터
아날로그 인터페이스 | RJ-11C 모듈식 전화 연결
DTE 속도 | 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 37400, 57600, 115200bps

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지