저콤 이더넷 10/100+모뎀 56 - 소개

#

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지

# 이더넷 10/100+모뎀 56
소개

본 온라인 문서의 기술 정보는 리얼포트™ 이더넷 10/100+모뎀 56 및 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56™의 저콤 제품에 유효합니다.

- 제품 개요
- 소프트웨어 설치용 디스켓 작성 방법

### 제품 개요

저콤 리얼포트 이더넷 10/100+모뎀 56 및 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56은 10Mbps 및 100Mbps 네트워크에서 모두 액세스할 수 있습니다. 연결시 10Mbps나 100Mbps 네트워크 속도로 자동 조정됩니다. V.90 또는 K56flex 표준을 사용하여 최고 56Kbps까지 지원됩니다.

주의: 100Mbps 작동에는 카테고리 5(데이터 등급) UTP 케이블이 필요합니다. 10Mbps에는 카테고리 3 또는 5 케이블링을 사용할 수 있습니다.

#### 기능

저콤 리얼포트 이더넷 10/100+모뎀 56 은 유형 III 또는 이중 유형 II PC 카드 슬롯에 장착합니다. 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56은 유형 II 또는 유형 III PC 카드 슬롯에 장착합니다.

배터리절약(BatterySave™) 기술은 네트워크 케이블이 분리된 경우 자동으로 저콤 카드의 LAN 회로를 저전력 상태로 전환시킵니다. 케이블이 다시 연결되면 정상 전력으로 복원됩니다.

#### 지원되는 운영 환경

저콤 이더넷 10/100+모뎀 56은 Windows 2000, Windows Me(Millennium Edition), Windows 98, Windows 95 버전 950b(OSR2), Windows NT 4.0, Windows 3.x 및 IBM OS/2를 지원합니다.

추가로 지원되는 소프트웨어로는 온라인 설명서, 설치 소프트웨어, LAN, 모뎀 진단 유틸리티, 설치 제거 프로그램 및 국가별 모뎀 구성용 CountrySelect 소프트웨어가 있습니다.

### 소프트웨어 설치용 디스켓 작성 방법

저콤 CD-ROM으로 프로그램을 설치하지 않고 설치용 디스켓을 작성하려면 디스크 및 CD-ROM 드라이브를 모두 사용할 수 있는 시스템과 여러 개의 포맷된 공 디스켓이 필요합니다.

'시작', '실행'에서 저콤 CD-ROM의 MAKEDISK.BAT를 실행하십시오. 화면 지시에 따라 디스켓을 복사하고 라벨을 붙이십시오. 설치 도중 저콤 CD-ROM을 넣으라는 메시지가 나타나면, 대신 해당 디스켓을 사용하십시오.

참고: 사용 설명서는 MAKEDISK로 복사할 수 없습니다. 저콤 CD-ROM에서 SETUP.EXE를 실행하고 "온라인 설명서 보기"를 선택하면 Internet Explorer나 Netscape를 통해 언제든지 사용 설명서를 볼 수 있습니다.

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지