Xircom Ethernet 10/100 + Modem 56 - Registres S

#

Sommaire | Page précédente | Page suivante

# Ethernet 10/100+Modem 56
Registre S du modem

Cette section contient les informations suivantes :

- Présentation des registres S
- Référence des registres S

## Présentation des registres S

Le modem de Xircom utilise des emplacements de mémoire, ou Registres S, pour stocker les informations contrôlant son environnement d'exploitation. Très peu d'entre eux requièrent l'attention des utilisateurs du modem. Les registres S sont utilisés conjointement avec les commandes AT du modem.

Pour afficher la valeur d'un registre S, tapez ATSn? – où n est le numéro du registre S – puis appuyez sur la touche Entrée.

Pour modifier la valeur d'un registre S, tapez ATSn=r – où n est le numéro du registre et r est la nouvelle valeur ou configuration – puis appuyez sur la touche Entrée.

## Référence des registres S

##### S0 Nombre de sonneries avant réponse

- Le contenu du registre S0 définit le nombre de sonneries nécessaires avant que le modem décroche et réponde à un appel entrant (réponse automatique). Les valeurs sont comprises entre 0 et 255. La configuration ATS0=0 désactive la fonction de réponse automatique. La valeur par défaut est 0.

##### S1 Compteur de sonneries

- Ce registre est en lecture seule. La valeur de S1 augmente à chaque sonnerie. Si le système ne détecte aucune sonnerie au cours d'un intervalle de six secondes, le registre est remis à zéro. La valeur de S1 est comprise entre 0 et 255, la valeur par défaut étant 0. Il peut exister des limites propres au pays.

##### S2 Caractère d'échappement AT

- Le registre S2 définit le caractère ASCII utilisé dans la séquence d'échappement. Cette commande est utilisée pour repasser au mode de commande sans perdre toutefois la connexion avec un modem distant. La valeur par défaut est S2=43, ce qui correspond au caractère "+". La séquence d'échappement par défaut est donc +++. Vous pouvez utiliser les valeurs ASCII 127 et inférieures. Pour désactiver cette séquence d'échappement, il suffit de donner à S2 une valeur supérieure à 127.

##### S3 Caractère de terminaison de la ligne de commande

- Ce registre contient la valeur ASCII du caractère de terminaison de la ligne de commande (retour chariot). La valeur d'usine par défaut est ASCII 13 – le caractère de retour de chariot. Vous pouvez attribuer au registre S3 toute valeur comprise entre 0 et 127.

##### S4 Caractère de formatage de la réponse

- Ce registre contient la valeur ASCII du caractère interligne. La valeur d'usine par défaut est 10. Vous pouvez attribuer au registre S4 toute valeur comprise entre 0 et 127. Le modem utilise un caractère interligne en mode de commande lorsqu'il répond à un ordinateur.

##### S5 Caractère d'édition de la ligne de commande

- Ce registre contient la valeur ASCII du caractère espace arrière et n'est valide que pour les transmissions asynchrones. La valeur d'usine par défaut est 8. Vous pouvez attribuer au registre S5 toute valeur entre 0 et 32, ou jusqu'à 127. Si la valeur du caractère espace arrière est supérieure à la valeur ASCII 32, le modem ne le reconnaîtra pas.

##### S6 Attendre avant la numérotation aveugle

- Ce registre détermine le délai pendant lequel le modem attend après avoir décroché et avant de composer le premier chiffre. Le délai doit être d'au moins 2 secondes. Vous pouvez attribuer au registre S6 toute valeur entre 2 et 65 secondes, la valeur par défaut étant 2 secondes. La valeur du modificateur de numérotation W supplante celle du registre S6. Cette opération peut cependant être affectée par certaines options ATX en fonction des restrictions imposées par le pays. Il peut exister des limites et valeurs par défaut propres au pays.

##### S7 Temps imparti pour l'établissement de la connexion

- Ce registre détermine le temps imparti - en secondes - au modem émetteur pour attendre le signal de réseau porteur du modem récepteur avant de raccrocher. Le minuteur démarre quand le modem termine la numérotation (mode d'émission) ou décroche (mode réponse). En mode d'émission, le minuteur se remet à zéro dès que le système détecte une tonalité de réponse, si les restrictions imposées par le pays le permettent. Le minuteur indique également la durée de l'attente du silence à l'aide du modificateur de numérotation @ (en secondes). Le registre S7 n'est pas associé au modificateur de numérotation W. La valeur du registre S7 peut être comprise entre 1 et 255 secondes, la valeur par défaut étant 50 secondes. Il peut exister des limites et valeurs par défaut propres au pays.

##### S8 Durée de la pause pour le modificateur de numérotation Virgule

- Ce registre détermine le nombre de secondes de pause pour chaque virgule (,) dans une chaîne de numérotation ou une ligne de commande. La valeur par défaut est 2 secondes, mais le système accepte toute valeur entre zéro et 65. Les limites et valeurs par défaut dépendent du pays.

##### S10 Délai entre la perte du réseau de communication et le raccrochage

- Ce registre indique le délai (en dixièmes de secondes) pendant lequel le modem attend après la perte du réseau de communication avant de raccrocher. La valeur par défaut est 20 (2,0 secondes). Vous pouvez donner au registre S10 une valeur en dixièmes de secondes comprise entre 1 et 254 (0,1 à 25,4 secondes). Il peut exister des limites et valeurs par défaut propres au pays.

##### S11 Durée de la tonalité DTMF

- Ce registre détermine la vitesse de numérotation "au clavier", prédéfinie pour chaque pays. La valeur peut être comprise entre 50 et 150 millisecondes. La valeur par défaut est 95 millisecondes. La valeur du registre S11 n'a aucun impact sur la numérotation au cadran. Il peut exister des limites et valeurs par défaut propres au pays.

##### S12 Durée de la pause après la séquence d'échappement

- Ce registre définit la valeur (en incréments de 20 ms) de la pause obligatoire après la séquence d'échappement. La plage des valeurs est comprise entre 0 et 255 ; la valeur par défaut est 50 unités de 0,02 chacune, ou une seconde.

##### S28 Activer/Désactiver la modulation V.34

- Ce registre active ou désactive la modulation V.34. Le réglage par défaut est 1, les valeurs valides étant 0 ou 1. La valeur zéro désactive la modulation V.34, alors que toute autre valeur de la plage l'active.

##### S30 Minuteur d'inactivité

- La valeur indiquée par ce registre définit le délai (en minutes) pendant lequel le modem attend avant de se déconnecter en l'absence d'émission ou de réception de données. Cette fonction est valide en mode tamponné uniquement. Elle est définie par AT\Tn. La plage des valeurs est comprise entre 0 et 255 ; la valeur par défaut est 0 (désactivée).

##### S34 Limite de débit ETTD

- Ce registre spécifie si le modem doit limiter le débit lorsque l'ETTD fonctionne à des vitesses supérieures (57 600 ou 115 200 bits/s)

  S34=0 | Ne pas limiter le débit (réglage par défaut).
  S34=1 | Limiter le débit à la vitesse ETTD.

##### S35 Tonalité de transmission de données

- Ce registre active ou désactive une tonalité d'une fréquence et d'une cadence particulières, telles qu'indiquées dans V.25, permettant d'effectuer la distinction à distance entre les données, le fax et la voix. Il est défini par AT-Cn. La fréquence est 1 300 Hz avec une cadence de 0,5 secondes d'activité et 2 secondes d'inactivité. La valeur par défaut dépend du pays. Dans certains pays, la tonalité de transmission de données prévaut obligatoirement et ne peut être remplacée.

S35=0 | Tonalité de transmission de données désactivée (sélection par défaut).
S35=1 | Tonalité de transmission de données activée.

##### S36 Modification du traitement de la négociation

- Ce registre indique l'action à suivre en cas d'échec de la négociation lorsque le contrôle d'erreur est sélectionné.

  S36=0,2 | Raccrocher
  S36=1,3 | Passer à une connexion asynchrone
  S36=4,6 | Tenter MNP. En cas d'échec de MNP, raccrocher.
  S36=5,7 | Tenter MNP. En cas d'échec, passer à une connexion asynchrone.

##### S37 Débit de la ligne automatique

S37=0 | Vitesse modem maximum (sélection par défaut).
S37=1 | Réservée.
S37=2 | 1 200/75 bits/s.
S37=3 | 300 bits/s.
S37=4 | Réservée.
S37=5 | Tentative de connexion à 1 200 bits/s.
S37=6 | Tentative de connexion à 2 400 bits/s.
S37=7 | Tentative de connexion à 4 800 bits/s.
S37=8 | Tentative de connexion à 7 200 bits/s
S37=9 | Tentative de connexion à 9 600 bits/s.
S37=10 | Tentative de connexion à 12 000 bits/s.
S37=11 | Tentative de connexion à 14 400 bits/s.
S37=12 | Tentative de connexion à 16 800 bits/s.
S37=13 | Tentative de connexion à 19 200 bits/s.
S37=14 | Tentative de connexion à 21 600 bits/s.
S37=15 | Tentative de connexion à 24 000 bits/s.
S37=16 | Tentative de connexion à 26 400 bits/s.
S37=17 | Tentative de connexion à 28 800 bits/s.
S37=18 | Tentative de connexion à 31 000 bits/s.
S37=19 | Tentative de connexion à 33 600 bits/s.

##### S40 Vitesse automatique de démarrage ETC

> S40=0 | Démarrage avec vitesse automatique normale (réglage par défaut)
> S40=1 | Démarrage au débit initial de 4800 ou inférieur
> S40=2 | Démarrage au débit initial de 9600 ou inférieur

##### S42 Débit automatique

- Le débit automatique V.32bis et V.22bis est désactivé. La reconversion est désactivée ou activée en mode données et la modification du traitement est désactivée en mode données.

S42=0 | Débit automatique désactivé.
S42=1 | Débit automatique activé (réglage par défaut).

##### S43 Mode Auto

- Mode de démarrage auto V.32bis désactivé.

S43=0 | Mode Auto désactivé.
S43=1 | Mode Auto activé (réglage par défaut).

##### S46 Sélection de compression des données

- Ce registre est configuré de façon à activer ou désactiver la compression des données. Il est défini par AT%Cn.
  La compression des données peut être activée uniquement lorsque le modem fonctionne dans un mode de contrôle d'erreur utilisant les protocoles V.42 LAP-M ou MNP.

> S46=0 | Le modem ne tente pas d'effectuer une négociation pour la compression des données.
> S46=2 | Le modem négocie avec un modem à distance pour la compression des données (réglage par défaut).
> S46=136 | Identique à S46=0
> S46=138 | Identique à S46=2

##### Contrôle d'erreur S48 LAPM et négociation des fonctions

S48=7 | Négociation activée.
S48=128 | Négociation désactivée ; impose immédiatement les options de modification de traitement spécifiées dans S36.

Le tableau suivant indique les paramètres de configuration des registres S36 et S48 nécessaires pour négocier certains types de connexions.

| S48=7 | S48=128
S36=0,2 | LAPM ou raccrochage | <Ne pas utiliser
S36=1,3 | LAPM ou tamponné | Tamponné
S36=4,6 | LAPM, MNP ou raccrochage | MNP ou raccrochage
S36=5,7 | LAPM, MNP ou tamponné | MNP ou tamponné

##### S89 Minuteur pour le contrôle du mode d'attente

- Ce registre affiche le nombre de secondes d'inactivité (aucun caractère envoyé par l'ETTD, aucune sonnerie) en mode de commande hors ligne avant que le modem ne se mette en mode d'attente. Une valeur de zéro empêche l'activation du mode d'attente. La valeur par défaut est 30. Les valeurs admises sont 0 et 5 à 65.
S91 Niveau de transmission de la ligne
- Ce registre spécifie le niveau de transmission de la ligne, en dB, avec un signe moins sous-entendu. La valeur par défaut est 15 dB, avec une plage comprise entre 6 et 15.

##### S92 Niveau de transmission en communication directe

- Ce registre définit le niveau de transmission, en dBm, pour la communication cellulaire directe. La configuration de cette valeur varie en fonction des téléphones. La valeur par défaut est 0 dBm.

S95 Options de messages de négociation

- Ce registre active divers codes de résultats indiquant la séquence des événements lors d'une connexion à contrôle d'erreur. Ce registre S n'influe aucunement sur la façon dont la connexion est négociée ; il se contente simplement d'activer les messages développés.

  S95=0 | Désactiver les messages de codes de résultats développés.
  S95=1 | Utiliser la vitesse ETCD (modem-à-modem) lors de la transmission de codes de résultats CONNECTER.
  S95=2 | Ajouter "/ARQ" au code de résultat CONNECTER lorsque qu'une connexion à contrôle d'erreur est effectuée.
  S95=4 | Activer les codes de résultats RESEAU PORTEUR.
  S95=8 | Activer les codes de résultats PROTOCOLE.
  S95=32 | Activer les codes de résultats COMPRESSION.

##### S98 Options de détection de câble

- Ce registre contrôle la détection automatique et la communication des changements dans le câble ou le connecteur alternatif attaché au modem.

  S98=0 | Désactiver la détection de câble et la communication d'informations.
  S98=1 | Activer la détection de câble, désactiver la communication d'informations.
  S98=2 | Activer la détection de câble et la communication d'informations.

S109 Fonctionnement V.90 ou K56flex

- Ce registre contrôle la détection automatique ou la configuration imposée de la norme V.90 ou K56flex pour des connexions jusqu'à 56 Kbits/s.

  Le microprogramme Xircom des modems 56K actuels comprend la prise en charge de la norme de modem V.90 56K. Ce microprogramme est conçu pour tenter tout d'abord d'établir une connexion V.90, puis de repasser à une connexion K56flex si le modem hôte contacté ne gère pas la vitesse V.90. Ce dernier doit cependant prendre en charge la détection automatique V.90 pour que la connexion V.90 soit lancée par défaut. Si l'hôte V.90 contacté ne gère pas la fonction de détection automatique, vous devrez donner une commande ATS109=2 au modem afin d'imposer la connexion V.90. Si la connexion V.90 ne s'établit toujours pas, le modem repasse directement à une connexion V.34 (si S109=2, le retour à la connexion K56Flex de V.90 est désactivé). Pour rétablir la valeur par défaut, entrez une commande ATS109=1.

  S109=0 | Impose K56flex ; connexion alternative V.34.
  S109=1 | Négocie tout d'abord une connexion V.90 si le modem hôte gère la fonction de détection automatique V.90 ; négocie un retour à la vitesse 56 Kbits/s à l'aide de K56flex au cas où le modem hôte ne prend pas en charge V.90 ou la fonction de détection automatique V.90.
  S109=2 | Impose V.90 pour les connexions MIC ; si cette vitesse n'est pas gérée par le modem hôte, le modem repasse directement à V.34.

##### Comment configurer S109

- Pour modifier la valeur du registre S109 avec un programme d'émulation de terminal (tel HyperTerminal), entrez ATS109=n (où n correspond à 0, 1 ou 2) en mode de commande du modem.
- Pour modifier la valeur du registre S109 avec Windows 95, 98 ou NT Dial-Up Networking (réseau à commutation), sélectionnez Panneau de configuration, Modems ; mettez le modem Xircom en surbrillance et cliquez sur Propriétés. Cliquez sur Connexion/Avancée. Entrez S109=n (où n correspond à 0, 1, ou 2) dans la boîte de dialogue Paramètres supplémentaires.

Sommaire | Page précédente | Page suivante