捷讯以太网10/100+调制解调器56-调制解调器的使用

#

索引 | 上一页 | 下一页

# 以太网10/100+调制解调器56
AT命令的使用

本节提供以下信息：

- CountrySelect实用程序
- 调制解调器简介
- 调制解调器速度
- 如何使用AT命令
- 常用AT命令

## CountrySelect实用程序

要完成捷讯实用程序和联机文档的安装，用户必须运行捷讯光盘中的SETUP.EXE，选择“安装软件和工具”，然后重新启动系统。重新启动系统和重新装入视窗后，请运行“Xircom CountrySelect”设置您所在国家（地区）的调制解调器参数。

用户到达一个新的国家（地区）时，要更改调制解调器的国家（地区）设置，请选择“开始”、“程序”、“捷讯实用程序”、“CountrySelect”（国家（地区）选择）。选择分配给您的以太网10/100+调制解调器56的COM端口。然后使用“Country”下拉式列表框选择用户使用调制解调器时所处的国家（地区）。单击“Save”（保存），然后单击“Exit”（退出）。使用通信软件进行调制解调器呼叫。

### 调制解调器简介

使用安装中的说明安装完以太网10/100+调制解调器56后，大多数用户将依靠“超级终端”等通信应用程序来配置调制解调器以及完成通信和传真任务。与调制解调器的交互通常用通信软件来处理。

但是，某些通信程序需要用户输入某种调制解调器命令。而且有些用户更喜欢手工配置调制解调器，而不需要通讯软件菜单和提示的帮助。本节提供的技术信息支持这两种情况。

如果调制解调器安装完毕后遇到问题，要在解决问题时获得帮助，请参阅故障排除。

### 调制解调器速度和协议

对于56K数据传输，以太网10/100+调制解调器56 机型支持V.90和K56flex标准。通过标准的电话线，从公司网络或因特网下载信息或收发电子邮件时速度可达56Kbps。用户向网络发送的数据可以最高的V.34速率（高达33.6Kbps）传输。为了达到56Kbps的下载速度，建立连接的两端的调制解调器均必须支持V.90或K56flex标准。否则将协商使用V.34标准连接。当前美国联邦通讯委员会(FCC)规章限制下载速度在53Kbps以内。

捷讯调制解调器固件设计为先进行V.90连接，如果被拨叫的主机不支持V.90，则退回采用K56flex标准连接。但是，还有其它因素可能会影响达到56Kbps传输速度的能力。

### 如何使用AT命令

有些通信程序需要直接输入调制解调器命令，而且有些用户更喜欢手工配置调制解调器，而不需要通讯软件菜单和提示的帮助。当调制解调器处在命令模式时，通过AT命令和S寄存器向屏幕键入字母数字命令即可执行此类操作。

有关AT命令语言和相关问题的详细参考信息，请参阅调制解调器AT命令、S寄存器和结果代码。

#### 初始化字符串

调制解调器初始化字符串是包含调制解调器参数设置的AT命令行。捷讯调制解调器由一个厂商默认的初始化字符串配置，该字符串可以使用AT命令AT&F随时恢复。这些设置可能适用于某些通信包，而其它通信包则有其自定义的要求。

调制解调器操作模式

捷讯调制解调器有两种操作状态：命令模式和联机模式。

命令模式

启动电源并加载调制解调器软件时，调制解调器将被 “唤醒”于命令模式。调制解调器只有在命令模式才可接受并执行键入的命令。与另一调制解调器建立连接时，调制解调器自动由命令模式切换到联机模式。

命令模式的局限性

大多数调制解调器（包括捷讯的产品）的命令模式操作不包括发送或接收文件或传真，也不包括登录到远程计算机或网络。命令模式只能用于配置调制解调器和建立或断开连接。对于所有的数据通信和传真任务，在线路两端都需要合适的设备和应用程序。

联机模式

联机模式是调制解调器与其它调制解调器建立连接时自动切换到的操作状态。如果在调制解调器处于联机模式并连接至另一调制解调器时键入命令，这些命令将不会被执行而是当作数据传送到连接的另一端。“转义”命令 (+++)例外，它允许在与远程调制解调器通话期间从联机模式切换到命令模式而不需断开连接。

AT命令集

捷讯调制解调器在命令模式下使用与贺氏 (Hayes) 和 Microcom 兼容的命令集进行操作。在这种扩展“AT”命令集中，大多数命令字符串以字母AT开头，并且必须在命令行结束时按Enter键，命令才能执行。使用命令AT$可看到全部可用的调制解调器命令集。

S寄存器：

调制解调器还使用一系列可编程记忆存储区域与AT命令集相配合，称为S寄存器。这些S寄存器包含的值可以控制调制解调器操作和许多AT命令的执行。有关S寄存器以及它们的内容、功能和用法的详情，请参阅S寄存器。

转义和ATO命令

捷讯调制解调器通过键入三个ASCII字符（默认为“+++”）执行转义命令。在与远程调制解调器连接的情况下，此命令用于临时返回命令模式。

ASCII字符通过S寄存器S2设置。默认值是S2=43（即“+”号）。您可使用0-127之间的数值。要禁用此命令，请使用ASCII码大于127的值。

要返回联机模式，请键入命令ATO（O是字母‘O’），然后按Enter键。

传真命令

所有的传真操作均需要使用传真软件来配置和执行相应的传真及调制解调器命令。该软件将调制解调器切换到传真模式，管理传真过程，并在传真操作完成后切换回默认数据模式。

有关设置传真软件和发送或接收传真的操作方法，请参阅您的传真软件文档的说明。

#### 向调制解调器发送命令

AT命令只有当调制解调器处于命令模式下才能执行。它们执行前会向调制解调器发送一个提示码，表示命令正在传输中。AT提示码后跟一个或多个适当的命令，命令字符可以全部大写或小写或者大小写混用。

除了两种例外情况之外，所有发向调制解调器的命令必须以AT开始并以Enter键结束。这两个例外是：重复命令(A/)，键入“/”后立即执行；退出命令+++，键入三个加号后立即执行。

命令参数

向调制解调器发出的命令可以是单个命令，例如AT&V，也可以是一个命令序列，例如AT &F S7=30 V1 X4 DT 1 213 555 2345。这一行字符称为命令行。命令行必须按Enter键结束。

命令最多可有255个字符，其中不包括命令前缀“AT”、命令行中的任何空格、换行符和终止时使用的Enter键。命令字符包括圆括号和连字符。如果试图创建长度大于255个字符的命令行，将得到一个“错误”消息。在此情况下，调制解调器将忽略整个命令行。

使用Backspace（或Ctrl-H）键可改正键入命令字符串时的错误。不能删除AT提示码。按Ctrl-X通知调制解调器忽略整个命令行并返回命令模式。调制解调器不执行任何命令，并显示OK作为响应。

命令处理

调制解调器对于能理解和能执行的命令显示OK作为响应；对于不能理解或不能执行的命令显示ERROR作为响应。这些命令确认消息称为结果代码。除OK和ERROR之外，调制解调器还有CONNECT、BUSY、NO CARRIER、RING, NO DIALTONE等其它响应。

### 常用调制解调器命令

下面是一些常用的AT命令。使用这些命令示例，您可以轻松自如地指示调制解调器拨号并同另一调制解调器、因特网或公司网络建立连接。除非另有专门说明，否则以下所有命令示例都必须以字母AT开头，全部大写或全部小写，并在命令行结束时按Enter键执行。

转义

+++转义。此命令可将调制解调器的操作模式由联机状态切换到命令状态。

从通信程序中输入+++命令后，显示OK响应，这表明调制解调器现在是命令状态，可以接受AT命令。该命令不需要AT命令前缀，也无需在结束时按下Enter键。

拨号

使调制解调器拨号的AT命令是ATDn。此处n代表字符串，它的长度只受调制解调器命令缓冲区容量的限制。命令缓冲区可容纳长达255个字符的拨号字符串。

握手

当输入一个拨号命令并且调制解调器成功检测到远端调制解调器的载波信号后，根据先前向发送方和接收方调制解调器发送的设置，它将试图协商一个共同的数据传输速率和其它传输参数。这种协商通常伴随着特有的尖叫声，称作握手。

拨号修正符

拨号命令有多种选项，称为拨号修正符，它们由特定的字母和符号组成，可以紧跟在拨号命令的后面以任意组合形式键入。这些拨号修正符允许您控制拨号的方式。

例如：命令ATD P 9 W T 1 213 555 3456通知调制解调器：

摘机（接听电话）并检测拨号音

以脉冲方式拨号9

等待下一个拨号音

以音频方式拨号12135553456，并等待载波检测

P、W和T是拨号修正符。有关其完整列表，请参阅AT命令中字母“D”下的内容。

另一个常用的拨号修正符是逗号。命令行中的逗号(,)使调制解调器在处理行中的下一个字符或符号之前先暂停。

例如，命令ATD 9, P 555-3333可通过音频方式拨9，以便通过PBX拨打外线，在获得外部拨号音前要暂停足够长的时间，然后脉冲拨号555-3333。

ATDL命令将重拨上次拨打的号码。

重复

A/重复。此命令不需要AT前缀，当键入“/”后即执行。不需要按Enter键。A/使调制解调器重新执行当前存储在命令缓冲区内的命令行，通常是上次输入的命令行。这在先前拨号时返回BUSY结果代码，需重拨电话号码时很有用。

例如，如果输入命令ATD 9, P 1-804-555-3333后调制解调器在屏幕上显示BUSY，您不必重新输入命令字符串来重拨。而只需要键入A/，调制解调器就会再次处理整个命令行。

挂断

ATH挂断。此命令指示调制解调器“挂机”或挂断。键入ATH挂断调制解调器，并断开与电话线路的连接。

帮助

AT$帮助。此命令多屏显示所有调制解调器命令的摘要。

目录 | 上一页 | 下一页