저콤 이더넷 10/100+모뎀 56 - S-레지스터

#

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지

# 이더넷 10/100+모뎀 56
모뎀 S-레지스터

이 항목에서는 다음 내용을 설명합니다.

- S-레지스터 소개
- S-레지스터 편람

## S-레지스터 소개

저콤 모뎀은 메모리 저장 장소, 즉 S-레지스터를 사용하여 작동 환경을 제어하는 정보를 보유합니다. 대부분의 S-레지스터는 모뎀 사용자가 직접 관리하지 않아도 됩니다. S-레지스터는 모뎀 AT 명령과 함께 사용됩니다.

S-레지스터 값을 보려면 ATSn?(n은 S-레지스터 번호)을 입력하고 Enter 키를 누르십시오.

S-레지스터 값을 변경하려면 ATSn=r을 입력하고 Enter 키를 누르십시오. 여기서 n은 S-레지스터 번호, r은 새로운 값이나 설정입니다.

## S-레지스터 편람

##### S0 응답까지의 착신음

- S0 레지스터의 내용은 모뎀이 오프훅으로 전환하여 착신호에 응답할 때까지의 필요한 신호음 횟수를 설정합니다(자동 응답). 값의 범위는 0~255입니다. ATS0=0으로 설정하면 자동 응답 기능이 비활성화됩니다. 기본값은 0입니다.

##### S1 신호음 카운터

- 이 레지스터는 읽기 전용입니다. S1 값은 신호음이 울릴 때마다 증가합니다. 6초 이상 신호음이 없으면 레지스터가 지워집니다. S1 값의 범위는 0~255입니다. 기본값은 0입니다. 국가에 따라 제한이 있을 수 있습니다.

##### S2 AT 탈출 문자

- S2 레지스터는 탈출 코드에 사용되는 ASCII 문자를 정의합니다. 이 명령은 원격 모뎀과의 연결을 유지한 상태에서 명령 모드로 돌아갈 때 사용합니다. 기본값은 S2=43이며 "+" 문자로 나타냅니다. 따라서 탈출 코드의 기본값은 +++가 됩니다. ASCII 값 127 이하로 사용할 수 있습니다. 이 탈출 코드를 지원하지 않으려면 S2를 127보다 큰 값으로 설정하면 됩니다.

##### S3 명령행 종결 문자

- 이 레지스터에는 명령행 종결 문자(캐리지 리턴)가 저장됩니다. 기본값은 ASCII 13(캐리지 리턴) 문자입니다. S3 레지스터는 0~127 사이의 값을 설정할 수 있습니다.

##### S4 응답 형식 문자

- 이 레지스터에는 줄바꿈 문자의 ASCII 값이 저장됩니다. 기본값은 10입니다. S4 레지스터는 0~127 사이의 값을 설정할 수 있습니다. 모뎀은 컴퓨터에 응답할 때 명령 모드에서 줄바꿈 문자를 사용합니다.

##### S5 명령행 편집 문자

- 이 레지스터에는 백스페이스 문자의 ASCII 값이 저장되고 비동기 전송에만 적용됩니다. 기본값은 8입니다. S5 레지스터는 0~32 또는 127로 값을 설정할 수 있습니다. 백스페이스 문자를 ASCII 32보다 큰 값으로 설정하면 모뎀에서 인식하지 못합니다.

##### S6 다이얼 전 대기

- 이 레지스터는 오프훅 상태로 전환하여 첫 번호를 다이얼하기 전까지 대기하는 시간을 지정합니다. 대기 시간은 최소 2초입니다. S6 레지스터는 2~65초 사이의 값으로 설정할 수 있습니다. 기본값은 2초입니다. W 다이얼 옵션 값을 사용하면 S6 레지스터 값이 무시됩니다. 그러나 각 국가별 제한에 따라, 이 작동은 ATX 옵션의 영향을 받을 수 있습니다. 국가에 따라 기본값 및 제한이 있을 수 있습니다.

##### S7 연결 완료 시간 제한

- 이 레지스터는 발신 모뎀이 통화를 끊기 전에 착신 모뎀의 반송파 신호를 기다리는 시간을 초 단위로 지정합니다. 발신측에서 다이얼을 끝내거나 응답측에서 오프훅으로 전환하면 타이머가 시작됩니다. 발신 모드에서는 해당 국가 규정에 허용될 경우 응답 신호가 탐지될 때 타이머가 재설정됩니다. 또한 타이머는 @ 다이얼 옵션으로 신호가 없는 시간에 대한 대기 시간(초)도 지정합니다. S7은 W 다이얼 옵션과 관계 없습니다. S7 레지스터는 1~255초 사이의 값으로 설정할 수 있으며 기본값은 50초입니다. 국가에 따라 기본값 및 제한이 있을 수 있습니다.

##### S8 쉼표 다이얼 옵션의 정지 시간

- 이 레지스터는 다이얼 문자열이나 명령행에 쉼표(,)가 있을 경우에 각 쉼표에 대한 정지 시간을 초 단위로 지정합니다. 기본값은 2초이지만 0~65 사이의 값을 지정할 수 있습니다. 기본값 및 제한은 국가마다 다릅니다.

##### S10 반송파 유실/통화 끊기 지연 시간

- 이 레지스터는 반송파 유실 후 통화를 끊기까지 모뎀에서 기다리는 시간을 10분의 1초 단위로 지정합니다. 기본값은 20(2.0초)입니다. S10 레지스터는 1~254 사이의 값을 10분의 1초 단위(0.1~25.4초)로 지정할 수 있습니다. 국가에 따라 기본값 및 제한이 있을 수 있습니다.

##### S11 DTMF 톤 지속 시간

- 이 레지스터는 국가별로 미리 지정된 "터치톤" 다이얼 속도를 지정합니다. 값의 범위는 50~150밀리초입니다. 기본값은 95밀리초입니다. S11 레지스터 값은 펄스 다이얼에는 적용되지 않습니다. 국가에 따라 기본값 및 제한이 있을 수 있습니다.

##### S12 탈출 안내 시간

- 이 레지스터는 탈출 코드 뒤에 필요한 정지 시간 값을 20ms 단위로 설정합니다. 값의 범위는 0 = 255, 기본값은 0.02초의 50단위, 즉 1초입니다.

##### S28 V.34 변조 활성화/비활성화

- 이 레지스터는 V.34 변조를 활성 또는 비활성화합니다. 설정 기본값은 1이며 0이나 1로 설정할 수 있습니다. 0으로 설정하면 V.34 변조가 비활성화됩니다. 해당 범위의 다른 값으로 설정하면 변조가 활성화됩니다.

##### S30 비활동 타이머

- 이 레지스터에서 지정하는 값은 데이터 송수신이 없을 때 모뎀에서 연결을 끊을 때까지의 대기 시간(분)을 설정합니다. 이 기능은 버퍼 모드에만 적용됩니다. 기능 설정은 AT\Tn으로 합니다. 값의 범위는 0~255입니다. 기본값은 0(비활성)입니다.

##### S34 DTE 전송률 한계

- 이 레지스터는 DTE가 고속(57,600 또는 115,200bps)으로 작동할 때 모뎀의 전송률을 제한할지의 여부를 지정합니다.

  S34=0 | 전송률 제한 안함(기본값).
  S34=1 | DTE 속도로 전송률 제한.

##### S35 데이터 발신음

- 이 레지스터는 원격 데이터/팩스/음성을 구별할 수 있도록 V.25에 지정된 특정 주파수, 리듬 톤을 활성 또는 비활성화합니다. 기능 설정은 AT-Cn으로 합니다. 주파수는 1300Hz, 리듬은 0.5초 켜졌다가 2초 꺼지는 방식입니다. 기본값은 국가에 따라 다릅니다. 일부 국가에서는 데이터 발신음을 변경할 수 없습니다.

S35=0 | 데이터 발신음 비활성화(기본값).
S35=1 | 데이터 발신음 활성화.

##### S36 조정 대체

- 이 레지스터는 오류 제어를 선택했을 때 조정에 실패하는 경우 수행할 작업을 지정합니다.

  S36=0,2 | 끊음.
  S36=1,3 | 비동기 연결로 대체.
  S36=4,6 | MNP 시도. MNP 실패시 끊음.
  S36=5,7 | MNP 시도. MNP 실패시 비동기 연결로 대체.

##### S37 다이얼 회선 속도

S37=0 | 최대 모뎀 속도(기본값).
S37=1 | 예비용.
S37=2 | 1200/75bps.
S37=3 | 300bps.
S37=4 | 예비용.
S37=5 | 1200bps로 연결 시도.
S37=6 | 2400bps로 연결 시도.
S37=7 | 4800bps로 연결 시도.
S37=8 | 7200bps로 연결 시도.
S37=9 | 9600bps로 연결 시도.
S37=10 | 12000bps로 연결 시도.
S37=11 | 14400bps로 연결 시도.
S37=12 | 16800bps로 연결 시도.
S37=13 | 19200bps로 연결 시도.
S37=14 | 21600bps로 연결 시도.
S37=15 | 24000bps로 연결 시도.
S37=16 | 26400bps로 연결 시도.
S37=17 | 28800bps로 연결 시도.
S37=18 | 31000bps로 연결 시도.
S37=19 | 33600bps로 연결 시도.

##### S40 ETC 시작시 자동 속도 설정

> S40=0 | 정상 자동 속도로 시작(기본값).
> S40=1 | 4800 이하의 초기 속도로 시작.
> S40=2 | 9600 이하의 초기 속도로 시작.

##### S42 자동 속도

- V.32bis 및 V.22bis 자동 속도가 비활성화됩니다. 데이터 모드에서 재시도 기능이 활성 또는 비활성화되며, 교체 기능은 비활성화됩니다.

S42=0 | 자동 속도 비활성화.
S42=1 | 자동 속도 활성화(기본값).

##### S43 자동 모드

- V.32bis 시작시 자동 모드 기능 비활성화.

S43=0 | 자동 모드 비활성화.
S43=1 | 자동 모드 활성화(기본값).

##### S46 데이터 압축 선택

- 이 레지스터의 설정은 데이터 압축 여부를 지정하는 데 사용됩니다. 기능 설정은 AT%Cn으로 합니다.
  데이터 압축은 V.42 LAP-M이나 MNP 프로토콜을 사용하며 오류 제어(EC) 모드에서 작동할 때만 사용할 수 있습니다.

> S46=0 | 모뎀에서 데이터 압축에 대한 조정을 시도하지 않습니다.
> S46=2 | 모뎀에서 데이터 압축에 대해 원격 모뎀과 조정합니다(기본값).
> S46=136 | S46=0과 동일
> S46=138 | S46=2와 동일

##### S48 LAPM 오류 제어 및 기능 교섭

S48=7 | 조정 가능
S48=128 | 조정 불가능. S36에 지정한 대체 옵션을 즉시 실행합니다.

다음 표는 특정 연결 유형을 조정하는 데 필요한 S36 및 S48의 구성 설정입니다.

| S48=7 | S48=128
S36=0,2 | LAPM 또는 끊기 | <사용하지 마십시오.
S36=1,3 | LAPM 또는 버퍼링 | 버퍼링
S36=4,6 | LAPM, MNP 또는 끊기 | MNP 또는 끊기
S36=5,7 | LAPM, MNP 또는 버퍼링 | MNP 또는 버퍼링

##### S89 슬립 모드 제어용 타이머

- 이 레지스터는 모뎀이 대기 모드로 전환할 때까지 오프라인 명령 상태에서의 비활성(DTE에서 문자 전송 없음, 발신음 없음) 시간(초)을 표시합니다. 0으로 설정하면 대기 모드를 금지합니다. 기본값은 30이고 유효 범위는 0, 5~65입니다.
S91 회선 송신 레벨
- 이 레지스터는 음수 단위의 회선 송신 레벨(dB)을 지정합니다. 기본값은 15dB이고 유효 범위는 6~15입니다.

##### S92 직접 연결 송신 레벨

- 이 레지스터는 직접 연결 방식 셀룰라를 위한 송신 레벨을 dBm 단위로 설정합니다. 이 값은 전화기에 따라 다르게 설정될 수 있습니다. 기본값은 0dBm입니다.

S95 조정 메시지 옵션

- 이 레지스터는 오류 제어 연결에서 일련의 이벤트를 나타내는 다양한 결과 코드를 활성화합니다. 이 S 레지스터는 연결 조정 방식에는 영향을 주지 않고 단지 확장 메시지만 활성화합니다.

  S95=0 | 확장 결과 코드 메시지 비활성화.
  S95=1 | CONNECT 결과 코드를 보고할 때 DCE(모뎀간) 속도 사용.
  S95=2 | 오류 제어(EC) 연결이 이루어질 때 CONNECT 결과 코드에 "/ARQ"추가.
  S95=4 | CARRIER 결과 코드 활성화
  S95=8 | PROTOCOL 결과 코드 활성화
  S95=32 | COMPRESSION 결과 코드 활성화

##### S98 케이블 감지 옵션

- 이 레지스터는 모뎀에 부착된 케이블이나 대체 커넥터의 변경 사항을 감지, 보고합니다.

  S98=0 | 케이블 감지 및 보고 기능 비활성화
  S98=1 | 케이블 감지 활성화, 보고 기능 비활성화
  S98=2 | 케이블 감지 및 보고 기능 활성화

S109 V.90 또는 K56flex 작동

- 이 레지스터는 V.90, K56flex 표준의 자동 감지 또는 설정을 최고 56Kbps에서 작동하도록 제어합니다.

  현재 56K 모뎀 제품에 대한 저콤 펌웨어에는 V.90 56K 모뎀 표준에 대한 지원 기능이 포함되어 있습니다. 이 펌웨어는 우선 V.90 연결을 시도한 다음 다이얼한 호스트에서 V.90을 지원하지 않으면 K56flex로 대체합니다. 그러나 기본값으로 V.90 연결을 시작하려면 호스트에서 V.90 자동 감지를 지원해야 합니다. V.90 호스트에서 자동 감지를 지원하지 않으면 모뎀에 ATS109=2 명령을 지시하여 V.90 연결이 강제로 이루어지도록 해야 합니다. 이 명령을 사용해도 V.90 연결이 이루어지지 않으면 모뎀은 V.34로 바로 대체됩니다(S109=2인 경우 V.90에서 K56Flex으로 대체되지 않습니다). 이 값을 기본값으로 복원하려면 ATS109=1 명령을 지정하십시오.

  S109=0 | K56flex로 강제 연결하여 V.34로 대체합니다.
  S109=1 | 호스트에서 V.90 자동 감지를 지원하면 처음에 V.90으로 조정하고, V.90 자동 감지나 V.90이 지원되지 않으면 K56flex로 대체하도록 조정합니다.
  S109=2 | PCM V.90 연결을 강제로 수행합니다. 호스트에서 V.90을 지원하지 않으면 곧바로 V.34로 대체합니다.

##### S109 설정 방법

- 터미널 에뮬레이션 프로그램(하이퍼터미널 등)으로 S109 레지스터 값을 변경하려면, 모뎀 명령 모드에서 ATS109=n(n은 0, 1, 2)을 입력하십시오.
- Windows 95, 98, NT의 전화 접속 네트워킹으로 S109 레지스터 값을 변경하려면 '제어판', '모뎀'으로 이동하여 저콤 모뎀을 선택한 다음 '등록 정보'를 누르십시오. '연결/고급'을 누르십시오. '추가 설정' 상자에서 S109=n(n은 0, 1, 2 중 하나)을 입력하십시오.

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지