저콤 이더넷 10/100+모뎀 56 - 규정 준수 통지서

#

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지

# 이더넷 10/100+모뎀 56
규정 준수 및 안전 통지서

이 단원에서는 다음과 같은 사항에 대해 설명합니다.

- FCC 규정
- 캐나다 통신부
- 유럽 공동체 - CE 마크
- 일본 규정 공지 사항
- 뉴질랜드 Telepermit
- 안전 통지서

### FCC 규정 - 제15조

#### 준수 선언문(DoC)

저콤은 본 설명서에 기술된 장비가 아래 나열된 연방 규정 법규의 요구사항을 준수함을 선언합니다.

법령 47편 15조, B장, B급 디지털 장치

이 선언문은 저콤 리얼포트 이더넷 10/100+모뎀 56 모델 RBEM56G-100과 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56 모델 CBEM56G-100이 상기 표준을 준수함에 기반한 것입니다. 장비를 무단 개조하지 않고 정상적으로 유지 및 사용하는 경우 이 모델은 해당 기술 표준에 부합하는 것으로 입증되었습니다.

이 장치는 해당 표준에 따른 품질 검사를 통과하였습니다. 저콤의 보관 기록은 대량 생산으로 인해 통계적 원리에 따라 검사할 수 있는 편차 범위 내에서 본 준수 선언문을 준수하여 장치가 생산되고 있음을 지속적으로 반영하고 있습니다.

R.W. Bass
Vice President, Operations
Xircom, Inc.
2300 Corporate Center Drive
Thousand Oaks, California 91320 U.S.A.

#### FCC 규정 - 제15조

이 장치는 FCC 규칙 제15조를 준수하며, 다음 두 가지 조건을 준수하여 작동합니다. (1)이 장치는 혼신을 야기하지 않을 것이며 (2)이 장치는 불필요한 작동을 유발하는 혼신을 포함하여 수신된 어떠한 혼신도 수용해야 합니다.

저콤 리얼포트 이더넷 10/100+모뎀 56 모델 REM56G-100과 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56 모델 CEM56-100은 B급 디지털 장치에 대한 FCC 규칙을 준수합니다. FCC 규칙에 따라 다음과 같이 B급 정보를 사용자에게 제공합니다.

경고: 이 장치는 검사 결과 FCC 규칙 제15조에 준하여 B급 디지털 장치에 대한 제한에 따르는 것으로 판명되었습니다. 이 제한은 주거 시설물에서의 혼신에 대해 적절한 보호를 하기 위해 고안된 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 발생, 사용 및 방사할 수 있으며, 지시 사항에 따라 설치하여 사용하지 않을 경우 무선 통신에 혼신을 일으킬 수 있습니다. 그러나 혼신이 특정 시설물에서 발생하지 않을 것이라고 보장할 수는 없습니다. 이 장비가 라디오나 텔레비전 수신기에 혼신을 일으키며 장비를 끄고 켜보아 이를 확인할 수 있으면 다음 방법을 사용하여 혼신 문제를 해결하시기 바랍니다.

- 수신 안테나의 위치와 방향을 바꾸십시오.
- 장비와 수신기 사이의 거리를 멀리 조정하십시오.
- 장비를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결해 보십시오.
- 판매 업체나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.

저콤의 승인 없이 디지털 장치를 변경하거나 개조하면 사용자의 장비 사용 권한이 취소될 수 있습니다.

FCC 규칙에 따라 차폐되고 접지된 케이블만 장비에 사용하는 것이 좋습니다.

  참고: 이더넷 10Base-2 (B2) 어댑터 케이블은 모델 CEM56-100BC와 함께 제공되거나 별도로 구입하여 사용할 수 있으며, 이를 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56에 연결할 경우 이 장치는 FCC 규칙 제15조 A급 사무실 사용을 위한 요구 사항을 준수합니다. FCC 규칙에 따라 다음 정보를 사용자에게 제공합니다.
  경고: 이 장비는 검사 결과 FCC 규칙 제15조에 준하여 A급 디지털 장치에 대한 제한에 따르는 것으로 판명되었습니다. 이 제한은 상업 시설물에서의 장비 사용시 발생하는 혼신에 대해 적절한 보호를 제공하기 위해 고안된 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 발생, 사용 및 방사할 수 있으며 지시 사항에 따라 설치하여 사용하지 않는 경우 무선 통신에 혼신을 일으킬 수 있습니다. 이 장비를 주거 지역에서 사용하는 경우 혼신을 일으킬 수 있으며 이러한 경우 사용자가 비용을 부담하여 혼신을 없애야 합니다.
  저콤의 승인 없이 디지털 장치를 변경하거나 개조하면 사용자의 장비 사용 권한이 취소될 수 있습니다.
  FCC 규칙에 따라 차폐되고 접지된 케이블만 장비에 사용하는 것이 좋습니다.

### FCC 규정 - 제68조

연방 통신 위원회(FCC) 규정 제68조를 준수하려면 다음 지시 사항을 따라야 합니다.

1. 모뎀을 공동 전화선이나 공중 전화기에 연결하면 안됩니다.
2. 전화선에 문제가 발생할 경우 모뎀이 문제의 원인이 아니라는 것이 판명될 때까지 전화선과 모뎀의 연결을 끊어야 합니다.
3. 모뎀 수리는 항상 저콤에서 해야 합니다. 무허가 또는 무자격 수리 방법으로 인해 모뎀의 무선 주파수 방출 및 기타 특성이 변화하면 공중 전화망을 통해 모뎀을 사용할 수 있는 권한이 취소될 수 있습니다.
4. 필요한 경우 사용자는 전화 회사에 다음 정보를 제시할 준비가 되어 있어야 합니다.

장비 제조업체: Xircom, Inc.
2300 Corporate Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1420 U.S.A.
모델: REM56G-100, CEM56-100
FCC 등록 번호: 해당 장치를 참조하십시오.
링거 등가 번호: 해당 장치를 참조하십시오.

이 장비는 FCC 규칙 제68조를 준수합니다.장치 뒷면의 라벨에 이 장비의 FCC 등록 번호와 링거 등가 번호(REN) 및 기타 정보가 표시되어 있습니다. 사용자는 필요할 경우 전화 회사에 이 정보를 제시해야 합니다.

이 장비는 다음과 같은 USOC 잭을 사용합니다. RJ-11, RJ-45.

이 장비와 함께 FCC 준수 전화 코드 및 모듈식 플러그가 제공됩니다. 이 장비는 FCC 규칙 제68조를 준수하는 호환 모듈식 잭을 사용하여 전화 네트워크나 구내 전선에 연결되도록 설계되었습니다. 자세한 내용은 설치 지시 사항을 참조하십시오.

사용자 전화 회선에 연결할 수 있는 장치의 수량과 전화가 오면 벨이 울릴 수 있는 장치를 파악하는데 REN이 유용합니다. 대부분의 지역에서 한 회선에 연결된 모든 장치의 REN 합은 5.0을 넘지 않아야 합니다. REN을 이용한 방법 외에 회선에 연결할 수 있는 장치의 수를 확인하려면 전화 회사에 문의하여 해당 통화 지역의 최대 REN을 알아야 합니다.

저콤 단말 장비가 전화망에 유해한 경우 전화 회사에서 서비스를 일시 중지할 수 있습니다. 가능하면 전화 회사에서 사용자에게 미리 통지를 합니다. 사전 통지가 되지 않았다면 가능한 빠른 시일 내에 통지가 이루어질 것입니다. 사용자는 FCC에 이의를 제기할 수 있는 권한이 있음을 통보 받습니다.

전화 회사에서는 사용 장비의 작동에 영향을 줄 수 있는 자사 시설이나 기기, 작동, 작업 절차 등을 변경할 수 있습니다. 이러한 경우에는 전화 회사에서 서비스가 중단되지 않게 필요한 변경을 가하도록 사용자에게 사전 통지를 제공합니다.

이 전화 장비에 문제가 있는 경우 서비스 및 수리에 대해 문의하시려면 (805) 376-9200으로 저콤에 연락하십시오. 이 장비가 전화망에 문제를 일으키는 경우 전화 회사에서는 문제가 해결될 때까지 장비의 연결을 끊도록 요청할 수 있습니다.

이 장비에는 사용자가 서비스할 수 있는 부품이 없습니다.

이 장비는 전화 회사에서 제공하는 공중 전화 관련 서비스에는 사용할 수 없습니다. 공동 전화선 연결 서비스는 해당 국가의 요금에 따릅니다.

1991 전화 소비자 보호법에 따르면 컴퓨터, 팩스기 등의 전자 기기를 사용하여 메시지를 송신하는 경우 해당 메시지의 처음 전송 페이지나 각 전송 페이지의 상단 또는 하단 여백에 송신한 일시와 메시지를 송신한 사업체나 단체 또는 개인, 송신하는 기기나 해당 사업체, 단체, 개인의 전화 번호를 포함하지 않으면 불법입니다(제공되는 전화 번호는 요금이 지역이나 장거리 전송 요금을 초과하는 여타의 번호나 900 번호가 아닐 수 있습니다).

팩스 소프트웨어에 이러한 내용을 프로그래밍해 넣으려면 해당 팩스 소프트웨어 설명서를 참고해야 합니다.

### 캐나다 통신부

#### 인더스트리 캐나다(IC) 공지 사항

이 디지털 기기는 캐나다 통신부의 무선 혼신 규정에 지정된 디지털 기기의 무선 잡음 방출에 대한 B급 제한을 초과하지 않습니다.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

  참고: 이더넷 10Base-2 (B2) 어댑터 케이블은 모델 CEM56-100BC과 함께 제공되거나 별도로 구입하여 사용할 수 있으며, 이를 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56에 연결할 경우 이 장치는 A급 사무실 사용을 위한 요구 사항을 준수합니다. IC 규정에 따라 다음과 같은 지침을 사용자에게 제공합니다.
  이 디지털 기기는 캐나다 통신부의 무선 혼신 규정에서 정한 디지털 기기의 무선 잡음 방출에 대한 A급 제한을 초과하지 않습니다.
  Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

공지 사항: 인더스트리 캐나다(IC) 라벨은 공인된 장비임을 나타냅니다. 본 인증은 장비가 해당 단말 기기 기술 조건서에 규정된 원격 통신망 보호, 작동, 안전 조건을 준수함을 의미합니다. 본 통신부는 장비 작동에 대한 사용자의 만족을 보장하지 않습니다.

사용자는 본 장비를 설치하기 전에 해당 지역의 전자 통신 회사 설비에 연결할 수 있는지 확인해야 합니다. 또한 장비를 설치할 때는 허가된 연결 방법을 사용해야 합니다. 위 조건을 준수하더라도 일부 상황에서는 서비스 품질 저하가 불가피함을 인식하시기 바랍니다.

인증된 장비의 수리는 공급업체에서 지정한 직원이 담당해야 합니다. 사용자가 직접 본 장비나 장비 고장을 수리하거나 개조할 경우 이로 인해 전화 회사에서 장비 연결을 해제하도록 요구할 수도 있습니다.

사용자는 자신의 보호를 위해 전원 설비, 전화 회선, 내부 금속 수도관 등의 전기 접지 연결이 함께 연결되는지 확인해야 합니다. 이러한 사전 조치는 특히 도시 외 지역에서 중요합니다.

주의: 사용자는 이러한 연결 작업을 직접 수행하지 말고, 해당 전기 검사 기관이나 전기 설비자에게 의뢰해야 합니다.

공지 사항: 각 단말 장치에 지정된 링거 등가 번호(REN)는 전화 인터페이스에 연결할 수 있는 단말기의 최대 수를 나타냅니다. 모든 장치의 REN 합이 5를 넘지 않는다면 어떠한 식으로도 장치를 조합하여 인터페이스가 이루어집니다.

REN: 장치 뒷면을 참고하십시오.

보증 및 수리 서비스 센터:

Xircom, Inc.
2300 Corporate Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1420 U.S.A.
전화: (805) 376-9200

## 유럽 공동체 - CE 마크

#### 준수 선언문

저콤은 본 설명서에 기술된 장비가 아래 열거한 유럽 연합 규정을 준수함을 선언합니다.

73/23/EEC 저전압 지시서 개정안 93/68/EEC
89/336/EEC EMC 지시서 및 개정안 92/31/EEC 및 93/68/EEC
1999/5/EC 무선 및 원격 통신 단말 기기 지시서

이 선언문은 제품이 다음 표준을 준수하는데 기반합니다.

EN 55022 B급(CISPR 22 B급) RF 방출 제어
EN 50082-1 (IEC 801-2, 3, 4) 전자기 방해에 대한 면역
EN 60950 개정판 (A1 - A4) 전기 사업 장비를 포함한 정보 기술 장비의 안전
ETSI 지침 EG 201 120, EG 201 121의 권고 조항을 포함하는 TBR21 아날로그 PSTN 표준

제품 설명: 저콤 리얼포트 이더넷 10/100+모뎀 56 모델 REM56G-100 및 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56 모델 CEM56-100

R.W. Bass
Vice President, Operations
Xircom, Inc.
2300 Corporate Center Drive
Thousand Oaks, California 91320 U.S.A.

저콤 모뎀에서 CE 마크 승인은 카드 뒷면의 CE 마크 로고로 표시됩니다. 국가별 승인 번호는 필요 없습니다. CE 마크 로고는 검사 결과 저콤 제품이 상기 준수 선언문에 열거된 해당 규정을 준수하는 것으로 판명되었음을 나타내므로 EU의 모든 국가에서 사용할 수 있습니다.

참고: 이러한 규정은 유럽 연합 외 국가의 통신망에서 사용하는 것을 포함하여 저콤 모뎀의 글로벌액세스(GlobalACCESS) 기능에는 영향을 미치지 않습니다.

#### 준수 통지서

이 장비는 무선 장비 및 원격 통신 단말 장비에 대한 위원회 결정안 1999/5/EC 및 상호 준수 인증에 의거 승인을 받았습니다. 이 장치는 공용 통신 네트워크(PSTN)에 직접 연결되는 원격 통신 단말 장비입니다. 단, 여러 국가의 개별 PSTN간 차이로 인해 이러한 승인이 바로 모든 PSTN 네트워크 종단 지점에서의 정상 작동을 무조건 보장하는 것은 아닙니다. 문제 발생시에는 가장 먼저 장비 공급업체에 문의해야 합니다.

#### 네트워크 호환성 선언문

제조업체: Xircom Inc, 2300 Corporate Center Drive Thousand Oaks, California 91320 USA. 저콤은 ETSI 지침 EG 201 120 및 EG 201 121과 개정안에 포함된 권고 조치를 인식하고 있음을 선언합니다. 아래는 제품 개발시 작동 환경으로 지정된 네트워크와 상호 운용에 문제가 발생할 수도 있는 특정 네트워크를 나타냅니다.

본 제품은 다음 국가의 PSTN에서 작동할 수 있도록 개발되었습니다. 오스트리아, 벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 아이슬랜드, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 노르웨이, 포르투갈, 스페인, 스웨덴, 스위스, 네덜란드, 영국. 제품과 함께 제공된 CountrySelect 유틸리티를 사용하여 해당 국가에 적합하도록 모뎀을 설정하십시오.

#### 준수 선언문(모델 CABLE-ETH212)

저콤은 본 설명서에 기술된 장비가 아래 열거한 유럽 연합 규정을 준수함을 선언합니다.

73/23/EEC 저전압 지시서 및 개정안 93/68/EEC
89/336/EEC EMC 지시서 및 개정안 92/31/EEC 및 93/68/EEC

이 선언문은 제품이 다음 표준을 준수하는데 기반합니다.

EN 55022 B급(CISPR 22 B급) RF 방출 제어
EN 50082-1 (IEC 801-2, 3, 4) 전자기 방해에 대한 면역
EN 60950 개정판 (A1 - A4) 전기 사업 장비를 포함한 정보 기술 장비의 안전

제품 설명: 저콤 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56 10Base-2 이더넷 케이블, 모델 CABLE-ETH212

R.W. Bass,
Vice President, Operations
Xircom, Inc.
2300 Corporate Center Drive
Thousand Oaks, California 91320 U.S.A.

## 일본 규정 공지 사항

주의: 이 장비를 일본에서 사용할 경우 일본 모드(일본에서 판매시 장치 기본값)로 모뎀을 설정해야 합니다.

## 뉴질랜드 Telepermit 준수 참고 사항

개요

단말기의 임의의 품목에 대한 Telepermit의 허가는 해당 품목이 네트워크 연결에 대한 최소 조건을 준수함을 통신회사에서 인정한 것임을 나타냅니다. 이는 통신회사에서 제품을 추천하거나 보증하는 것이 전혀 아닙니다. 또한, 임의의 품목이 다른 제조업체나 모델의 Telepermit 허가 기기의 다른 품목과 모든 면에서 정상 작동한다는 것을 보증하지 않으며 어떠한 제품도 통신회사의 모든 통신망 서비스와 호환됨을 의미하지 않습니다.

중요 공지 사항

전원 장애시 본 전화기가 작동하지 않을 수 있습니다. 긴급 상황에 대비해 지역 전원을 사용하지 않는 별도의 전화를 준비해두십시오.

통신회사의 Telepermit 조건을 준수하기 위해 필요한 일부 매개변수는 본 장치와 관련된 장비(PC)에 따라 다릅니다. 관련 장비는 통신회사 규격을 준수하기 위해 아래 한도 내에서 작동하도록 설정되어야 합니다.

- 한 번의 수동 통화에 대해 30분 안에 같은 번호로 10회 이상 통화를 시도할 수 없습니다.
- 해당 장비는 통화 시도 실패 후 다음 통화 시도 사이의 간격이 30초 이상일 경우 온훅 상태로 전환합니다.
- 다른 번호로 자동 통화를 하는 경우, 통화 시도 실패 후 다음 통화 시도 사이의 간격이 5초 이상이면 장비가 온라인으로 전환됩니다.
- 전화 발신음이 3초~30초 사이에서 호출에 응답하도록 장비를 설정해야 합니다.

### 안전 통지서

이 카드는 작업자가 액세스 가능한 PC 카드 슬롯이 있는 ITE 컴퓨터 목록의 UL 1950/EN60950/IEC950(또는 다른 NRTL)과 함께 사용하도록 고안되었습니다.

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지