Xircom Ethernet 10/100+Modem 56 - S レジスタ

#

目次 | 前ページ | 次ページ

# Ethernet 10/100+Modem 56
Modem S-Registers

この項では、次の情報を提供しています。

- S レジスタの導入
- S レジスタ リファレンス

## S レジスタの概説

Xircom モデムでは、メモリ保管位置、または S レジスタを使用して、そのオペレーティング環境を制御する情報を保持します。モデム ユーザは S レジスタについて注意を払う必要はありません。S レジスタは、モデムの AT コマンドと組み合わせて使用します。

S レジスタの値を表示するには、n を S レジスタの数にして ATSn? と入力し、次に Enter キーを押します。

S レジスタの値を修正するには、n を S レジスタの数に、r を新規の値または設定にして ATSn=r と入力し、Enter キーを押します

## S レジスタ リファレンス

##### S0 呼応呼出音数

- レジスタ S0 の内容は、モデムがオフフックになり、着信コールに呼応する (自動応答) 前に必要な呼出音の数を設定します。値は、0 〜 255 の範囲が使用できます。 ATS0=0 で自動応答機能を使用できなくします。デフォルトは 0 です。

##### S1 呼出音カウンタ

- このレジスタは読み取り専用です。S1 の値はそれぞれの呼出音を増分します。呼出音が 6 秒以上の間隔にわたって鳴らない場合、レジスタはクリアされます。S1 の値は 0 〜 255 の範囲が使用できます。デフォルトは 0 です。国独自の制限がある場合があります。

##### S2 AT エスケープ文字

- レジスタ S2 は、エスケープ シーケンスで使用する ASCII 文字を定義します。このコマンドは、リモート モデムとの接続を保ちながらコマンド モードに戻るのに使用します。デフォルトは S2=43 で、「+」です。このため、デフォルト エスケープ シーケンスは、+++ です。ASCII 値 127 以下が使用できます。エスケープ シーケンスを無効にするには、S2 を 127 より大きい値に設定します。

##### S3 コマンド ライン終了文字

- このレジスタには、コマンド ライン終了文字 (ハードリターン) の ASCII 値があります。工場出荷時のデフォルト値は、ASCII 13 - ハード リターン文字です。レジスタ S3 は、0〜127 の範囲内の値に設定できます。

##### S4 応答フォーマット文字

- このレジスタには、行送り文字の ASCII 値があります。工場出荷時のデフォルト値は、10 です。レジスタ S4 は 0〜127 の範囲内の値に設定できます。モデムは、コンピュータに応答するときに、コマンド モードで行送り文字を使用します。

##### S5 コマンド ライン編集文字

- このレジスタには、バックスペース文字の ASCII 値があり、非同期式伝送のみに適用されます。工場出荷時のデフォルト値は、8 です。レジスタ S5 は 0〜32 、または 127 までのどの値にでも設定できます。モデムでは、ASCII 32 より大きい値に設定されたバックスペース文字を識別しません。

##### S6 ブラインド ダイヤル前待機時間 (S6 Wait Before Blind Dialing)

- このレジスタは、モデムがオフフックになってから最初の桁をダイヤルする前にどれだけ待機するかを決定します。待機は最低 2 秒必要です。レジスタ S6 は、2 〜 65 秒のどの値にでも設定できます。デフォルトは 2 秒です。W ダイヤル修飾子の値は、レジスタ S6 の値を上書きします。ただし、この操作は国の規制に従って ATX オプションのいくつかに影響する場合があります。国に固有なデフォルトと制限が存在している場合があります。

##### S7 接続完了タイムアウト

- このレジスタは、回線を切る前に発信側モデムが応答側モデムからのキャリア信号を待機する秒数を決定します。モデムがダイヤルを終了するとき (発信) またはオフフック (応答) になるときから、タイマーが始まります。発信モードでは、タイマーは国の規制が許す場合は、応答トーンの検出をリセットします。タイマーは、 ダイヤル修飾子で無音時間の待機も指定します (秒単位)。S7 は、Wダイヤル修飾子と関連しません。レジスタ S7 は 1〜255 秒で設定でき、デフォルトは 50 秒です。国に固有なデフォルトと制限が存在している場合があります。

##### S8 カンマ ダイヤル修飾子一時停止時間

- このレジスタは、ダイヤル文字列またはコマンド ライン内の各コンマ (,) での一時停止の秒数を決定します。デフォルトは 2 秒ですが、0 〜 65 までのどの値でも使用できます。デフォルトと制限は国によって異なります。

##### S10 損失キャリア/回線切断間遅延

- このレジスタは、モデムがキャリア損失後、回線切断まで待機する時間を指定します (10 分の 1 秒単位で)。デフォルトは 20 です (2.0 秒)。レジスタ S10 は、10 分の 1 秒で 1 〜 254 の範囲の値を許可します (0.1 から 25.4 秒まで)。国に固有なデフォルトと制限が存在している場合があります。

##### S11 DTMF トーン時間

- このレジスタは、各国用に前に付ける「プッシュホン」ダイヤル速度を決定します。値は 50 〜 150 ミリ秒の範囲で設定できます。デフォルトは 95 ミリ秒です。レジスタ S11 の値は、パルス ダイヤルには影響しません。国に固有なデフォルトと制限が存在している場合があります。

##### S12 エスケープ ガード時間

- このレジスタは、エスケープ シーケンス後に必要な一時停止の値を設定します (20ms 刻みで)。範囲は 0 = 255 で、デフォルトはそれぞれ 0.02 秒の 50 ユニット、または 1 秒です。

##### S28 V.34 変調使用可能/使用不可能

- このレジスタは、V.34 変調を使用可能または使用不能にします。デフォルト設定は 1 で、有効な値は 0 または 1 です。値 0 で V.34 変調を使用不可能にします。その範囲内の他の値では、変調が使用可能になります。

##### S30 非活動タイマー (S30 Inactivity Timer)

- このレジスタで指定する値は、データが送信または受信されない場合、切断前にモデムが待機する時間の長さを設定します (分単位で)。この機能はバッファ モードでのみ適用されます。これは、AT\Tn で設定されます。0〜255 の値を使用します。デフォルトは 0 (使用不可) です。

##### S34 DTE スループット制限

- このレジスタは、DTE が高速 (57,600 または 115,200bps) で動作しているときにモデムでスループットを制限するかどうかを指定します。

  S34=0 | スループットを制限しない (デフォルト)
  S34=1 | スループットを DTE 速度に制限する

##### S35 データ呼出トーン

- このレジスタでは、リモートでデータ/ファックス/音声を識別できるように V.25 で指定されている一定の周波数および調子のトーンを使用可能にしたり、不可能にしたりします。これは AT-Cn で設定されます。周波数は、0.5 秒オンで 2 秒オフの調子の 1300Hz です。デフォルトは国独自のものです。国によっては、データ呼出トーンを使用不可能にできない場合があります。

S35=0 | データ呼出トーン使用不可 (デフォルト)
S35=1 | データ呼出トーン使用可能

##### S36 ネゴシエーション フォールバック

- このレジスタは、エラー制御が選択されているときに、ネゴシエーションに失敗した場合の必要動作を指定します。

  S36=0,2 | 回線を切る
  S36=1,3 | 非同期接続にフォールバックする
  S36=4,6 | MNP を試みる MNP が失敗すると、回線を切る
  S36=5,7 | MNP を試みる MNP に失敗すると、非同期接続にフォールバックします。

##### S37 ダイヤル回線速度

S37=0 | 最大モデム速度 (デフォルト)
S37=1 | 予備用
S37=2 | 1200/75bps.
S37=3 | 300bps.
S37=4 | 予備用
S37=5 | 1200bps で接続を試みる
S37=6 | 2400bps で接続を試みる
S37=7 | 4800bps で接続を試みる
S37=8 | 7200bps で接続を試みる
S37=9 | 9600bps で接続を試みる
S37=10 | 12000bps で接続を試みる
S37=11 | 14400bps で接続を試みる
S37=12 | 16800bps で接続を試みる
S37=13 | 19200bps で接続を試みる
S37=14 | 21600bps で接続を試みる
S37=15 | 24000bps で接続を試みる
S37=16 | 26400bps で接続を試みる
S37=17 | 28800bps で接続を試みる
S37=18 | 31000bps で接続を試みる
S37=19 | 33600bps で接続を試みる

##### S40 ETC スタートアップ自動評価

> S40=0 | 通常の自動速度設定でスタートアップする (デフォルト)
> S40=1 | 4800 以下の初期速度でスタートアップする
> S40=2 | 9600 以下の初期速度でスタートアップする

##### S42 自動速度

- V.32bis と V.22bis の自動速度は使用不可能になります。再教育操作は、日付モードで使用可能にしたり使用不可能にしたりし、フォールバックはデータ モードでは使用不可能になります。

S42=0 | 自動速度は使用不可
S42=1 | 自動速度が使用可能 (デフォルト)

##### S43 自動モード

- V.32bis スタートアップ自動モード操作は使用できません。

S43=0 | 自動モード使用不可
S43=1 | 自動モード使用可能 (デフォルト)

##### S46 データ圧縮の選択

- このレジスタの設定で、データ圧縮をオンまたはオフにします。これは、AT%Cn で設定されます。
  データ圧縮は、モデムが V.42 LAP-M または MNP プロトコルのいずれかを使用して、エラー制御 (EC) モードで動作中の場合に限り使用できます。

> S46=0 | モデムは、データ圧縮のためのネゴシエーションを試みない
> S46=2 | モデムは、リモート モデムとの間でデータ圧縮のネゴシエーションを行う (デフォルト)
> S46=136 | S46=0 と同じ
> S46=138 | S46=2 と同じ

##### S48 LAPM エラー制御およびネゴシエーション機能

S48=7 | ネゴシエーション使用可能
S48=128 | ネゴシエーション使用不可能。S36 で指定されたフォールバック オプションを直ちに強制します。

次の表は、特定の種類の接続に必要な S36 と S48 設定を示しています。

| S48=7 | S48=128
S36=0,2 | LAPM または回線を切る | <使用しない
S36=1,3 | LAPM またはバッファ付き | バッファ付き
S36=4,6 | LAPM、MNP または回線を切る | MNP または回線を切る
S36=5,7 | LAPM、MNP またはバッファ付き | MNP またはバッファ付き

##### S89 スリープ モード制御タイマー

- このレジスタは、モデムがスタンバイ モードになる前のオフライン コマンド状態にある非アクティブ (文字が DTE に送信されず、RING なし) の秒数を表示します。値 0 にすると、スタンバイ モードになりません。デフォルトは 30 です。範囲は 0 と、5 〜 65 です。
S91 回線伝送レベル
- このレジスタで、暗示マイナス記号付き回線伝送レベルを dB で指定します。デフォルトは 15dB で、範囲は 6 〜 15 です。

##### S92 直接接続伝送レベル

- このレジスタは、直接接続セルラ用に、dBm で伝送レベルを設定します。この値は、電話によって異なる設定になる場合があります。デフォルトは、0 dBm です。

S95 ネゴシエーション メッセージ オプション

- このレジスタで、エラー制御付き接続でのイベントのシーケンスを示すさまざまな結果コードを使用可能にします。この S レジスタは、接続がネゴシエーションされる方法には影響せず、拡張メッセージを使用可能にするだけです。

  S95=0 | 拡張結果コード メッセージ使用不可
  S95=1 | CONNECT 結果コードを報告するときに DCE (モデムとモデム) 速度を使用
  S95=2 | エラー制御付き (EC) 接続が確立されるときに、「/ARQ」を CONNECT 結果コードに追加
  S95=4 | CARRIER 結果コード使用可能
  S95=8 | PROTOCOL 結果コード使用可能
  S95=32 | COMPRESSION 結果コード使用可能

##### S98 ケーブル検出オプション

- このレジスタは、自動検出と、モデムに付属のケーブルまたは代替コネクタ変更の報告を制御します。

  S98=0 | ケーブル検出および報告は使用不可
  S98=1 | ケーブル検出は使用可能で、報告は使用不可
  S98=2 | ケーブル検出と報告が使用可能

S109 V.90 または K56flex 操作

- このレジスタは、自動検出、または 56Kbps までの操作用の V.90 または K56flex の強制設定を制御します。

  現在の 56K モデム製品用の Xircom ファームウェアでは、V.90 56K モデム標準がサポートされています。このファームウェアは、最初に V.90 接続を試み、その後ダイヤルされたホストが V.90 をサポートしない場合は K56flex にフォールバックするように設計されています。ただし、ダイヤルされているホストは、デフォルトで開始される V.90 接続のために V.90 自動検出をサポートする必要があります。呼び出している V.90 ホストが自動検出をサポートしない場合、V.90 接続を強制的に行うために ATS109=2 コマンドをモデムに発行する必要があります。このコマンドが使用され、それでも V.90 接続ができない場合、モデムは直接 V.34 に戻ります (S109=2 の場合、V.90 から K56Flex へのフォールバックはできません)。この値をデフォルトに戻すには、ATS109=1 を発行します。

  S109=0 | K56flex を強制し、V34 に戻ります。
  S109=1 | ホストが V.90 自動検出をサポートしている場合は、最初に V.90 ネゴシエーションを行います。V.90 自動検出または V.90 がサポートされていない場合は、K56flex にフォールバックします。
  S109=2 | ホストが v.90 をサポートしない場合、PCM 接続のために V.90 を強制し、直接 V.34 に戻ります。

##### S109 の設定方法

- 端末エミュレーション プログラム (HyperTerminal など) を使用して S109 レジスタの値を変更するには、モデム コマンド モードで ATS109=n (n は 0、1、2 のいずれか) を入力します。
- Windows 95、98 または NT のダイアルアップ ネットワークで S109 レジスタの値を変更するには、コントロール パネルの [モデム] で [Xircom モデム] を強調表示し、[プロパティ] をクリックします。[接続]、[詳細設定] の順にクリックします。[追加設定] ボックスで S109=n (n は 0、1 または 2) を入力します。

目次 | 前ページ | 次ページ