저콤 이더넷 10/100+모뎀 56 - 설치

#

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지

# 이더넷 10/100+모뎀 56
설치

이 온라인 문서의 기술 정보는 다음 저콤 제품에 유효합니다. 리얼포트TM이더넷 10/100+모뎀 56 및 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56TM

이 절에서는 다음과 같은 내용을 설명합니다.

- 하드웨어 설치
- Windows 2000 및 Windows Me 설치
- Windows 98 설치
- Windows 95 설치
- Windows NT 4.0 설치(NT 네트워크가 설치된 경우)
- Windows NT 4.0 설치(NT 네트워크 설치 포함)
- Windows 3.x 설치
- IBM OS/2 설치
- 삭제
- 재설치
- 설치 디스켓 작성 방법

## 하드웨어 설치

하드웨어 설치에 대한 지시사항은 제품과 함께 제공되는 요약 설치 카드 설명서를 참조하십시오. 여기에서는 케이블 요구 사항, LED 표시기, 참고 및 주의사항 등의 추가 정보를 제공합니다.

참고: 저콤 교체 케이블이나 옵션 GSM, PDC 및 ISDN 연결 키트 주문 방법은 웹사이트 www.xircom.com을 참조하십시오.

#### 케이블 요구 사항

- 100Base-TX 이더넷 네트워크 연결의 경우, 수 RJ-45 커넥터에서 종단되고 100Mbps 허브 또는 스위치에 연결되는 5등급(데이터 등급)의 비차폐 연선(UTP) 네트워크 케이블
- 10Base-T 이더넷 네트워크 연결의 경우, 수 RJ-45 커넥터에서 종단되고 10Mbps 허브 또는 스위치에 연결되는 5등급 또는 3등급 네트워크 케이블
- 모뎀을 사용할 경우: 아날로그 전화선, RJ-11 모듈식 전화 케이블(제공됨), 필요한 경우 지역 전화 시스템용 RJ-11 어댑터(제공되지 않음)모뎀 및 팩스를 사용하려면 통신 소프트웨어가 필요합니다.

주의: 디지털 전화선이나 디지털 PABX 시스템에 연결하면 안됩니다. 실수로 디지털 회선에 연결하더라도 저콤 디지털 차폐(Digital Shield™)가 모뎀을 보호합니다.

참고: 저콤 리얼포트 이더넷 10/100+모뎀 56 하드웨어는 이중 유형 II 및 유형 III PC 카드 슬롯과 호환됩니다. 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56은 유형 II 또는 유형 III PC 카드 슬롯과 호환됩니다. 설치 및 삭제 과정은 컴퓨터에 따라 다릅니다. 하드웨어 설치에 대한 지시사항은 제품과 함께 제공되는 요약 설치 카드를 참조하십시오.

#### 리얼포트 이더넷 10/100+모뎀 56 LED

(플라스틱 케이스의 왼쪽 상단 모서리에서 오른쪽 방향으로 본 모습)

모뎀 LED | LAN LED
전송/수신(황색) | LAN 작동(황색)
반송파 검출(녹색) | LAN 연결 주황색 - 100Mbps 녹색 - 10Mbps

참고: 리얼포트 이더넷 10/100+모뎀 56의 RJ-11 소켓들은 동일한 형태입니다. 하나는 모뎀 연결에 사용하고 또 하나는 전화에 사용합니다. 단, 일부 국가에서는 RJ-11 연결을 금지하거나 사용을 제한합니다.

#### 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56 LED

LAN LED (저콤 로고 옆의 LAN 어댑터 플라스틱 케이스 위에서 오른쪽 방향으로 본 모습) | 모뎀 LED (저콤 로고 옆의 모뎀 어댑터 플라스틱 케이스 위에서 오른쪽 방향으로 본 모습)
LAN 작동(황색) | 반송파 검출(녹색)
LAN 연결 주황색 - 100Mbps 녹색 - 10Mbps | 전송/수신(황색)

## Windows 2000 및 Windows Me 설치

1. 저콤 리얼포트 이더넷 10/100+모뎀 56 또는 크레딧카드 이더넷 10/100+모뎀 56을 설치하면 Windows 2000과 Windows Me(Millennium Edition)이 자동으로 저콤 카드용 내장 드라이버를 설치합니다. 화면 안내에 따라 설치를 완료한 다음 Windows 2000 문제 해결 또는 Windows Me 문제 해결을 참조하여 저콤 CD에 수록된 저콤 드라이버 최신 버전으로 업그레이드하십시오. 저콤 카드의 기능을 충분히 활용하려면 최신 저콤 드라이버로 업그레이드하는 것이 좋습니다.
   참고: 자동 설치 후에 저콤 유틸리티와 온라인 설명서를 하드 드라이브에 설치하려면 아래의 2, 3, 4단계를 수행하십시오.
2. '시작'을 누른 다음 '실행'을 누르십시오. 저콤 CD의 SETUP.EXE 프로그램 경로(예: CD 드라이브가 E인 경우 E:\SETUP.EXE)를 입력하고 '확인'을 누르십시오.
3. 화면에 표시된 메뉴에서 "소프트웨어 및 도구 설치"를 누른 다음 화면 지시를 따르십시오. 저콤 유틸리티 및 온라인 사용 설명서가 하드 드라이브에 복사되고 '시작', '프로그램', '저콤 유틸리티'에 설치됩니다. 온라인 사용 설명서는 Internet Explorer나 Netscape와 같은 브라우저를 통해서만 볼 수 있습니다.
4. 모뎀의 국가 설정을 변경하려면 '시작', '프로그램', '저콤 유틸리티'에서 'CountrySelect'를 실행하십시오. 모뎀을 작동할 국가를 선택한 다음 'Save', 'Exit'를 누르십시오.

## Windows 98 설치

#### Windows 98에서 이더넷 및 모뎀 드라이버 설치

1. Windows를 실행한 상태에서 요약 설치 카드에 설명된 것처럼 케이블을 연결하고 PC 카드 슬롯에 이더넷 10/100+모뎀 56을 삽입하십시오.
2. 카드를 삽입한 후에 '새 하드웨어 추가 마법사'가 나타날 때까지 기다리십시오. 저콤 모뎀은 "표준 PCMCIA 카드 모뎀"으로 감지됩니다.
3. 저콤 CD-ROM을 넣고 '다음'을 누르십시오.
4. "장치에 가장 알맞은 드라이버 선택..."을 선택하고 '다음'을 누르십시오.
5. CD-ROM 드라이브를 선택하고 '다음'을 누르십시오.
6. 저콤 드라이버는 "저콤 다기능 이더넷 10/100+모뎀 56"으로 감지됩니다. '다음'을 누른 후, '완료'를 누르십시오.
7. '새 하드웨어 발견 마법사'가 "저콤 크레딧카드 이더넷 100+모뎀 56의 모뎀"을 찾았다는 메시지를 표시하고 디스크를 선택하라는 프롬프트를 나타냅니다. '확인'을 누르십시오. "파일을 찾을 수 없습니다"라는 메시지가 나타나면 저콤 CD의 경로를 입력하십시오.
8. '새 하드웨어 발견 마법사'가 "저콤 10/100+모뎀 56의 네트워크"를 찾았다는 메시지를 표시합니다. "이 파일을 저장하겠습니까?"라는 메시지가 나타나면 '예'를 누르십시오.
9. 컴퓨터를 재시작하라는 메시지가 나타나면 '아니오'를 누르십시오.
10. 드라이버 설치를 완료한 후에 저콤 CD에서 SETUP.EXE를 실행하십시오. '시작', '실행'을 선택하고 SETUP.EXE의 경로(예를 들어 CD-ROM 드라이브가 E인 경우 "E:\SETUP.EXE")를 입력하십시오. "소프트웨어 및 도구 설치" 메뉴 항목을 누르십시오. 화면의 지시를 따르십시오. 저콤 유틸리티 및 온라인 사용 설명서가 하드 드라이브에 복사되고 '시작', '프로그램', '저콤 유틸리티'에 설치됩니다. 온라인 사용 설명서는 Internet Explorer나 Netscape와 같은 브라우저를 통해서만 볼 수 있습니다.
11. 설치가 완료되면 CountrySelect 소프트웨어가 실행됩니다. 모뎀을 작동할 국가를 선택한 다음 'Save', 'Exit'를 누르십시오.
12. 저콤 온라인 등록 소프트웨어가 실행됩니다. 화면 지시에 따라 구입한 제품을 등록하십시오.
13. 설치 프로그램 종료하십시오. 처음 네트워크 설치를 하는 경우 네트워크 관리자에게 구성 정보를 문의하십시오.
14. 컴퓨터를 다시 시작하십시오.

## Windows 95 설치

#### Windows 95에서 이더넷 및 모뎀 드라이버 설치

1. Windows를 실행한 상태에서, 요약 설치 카드에 설명된 것처럼 케이블을 연결하고 PC 카드 슬롯에 이더넷 10/100+모뎀 56을 삽입하십시오.
2. 카드를 삽입한 후에 '새 하드웨어 추가 마법사'가 나타날 때까지 기다리십시오. 저콤 모뎀은 "표준 PCMCIA 카드 모뎀"으로 감지됩니다.
3. 저콤 CD-ROM을 넣고 '다음'을 누르십시오.
4. 감지된 드라이버를 확인하고 '완료'를 누르십시오. 저콤 이더넷 및 모뎀 드라이버가 자동으로 감지 및 설치됩니다.
5. 추가 파일을 요청하는 메시지가 나타나면 '확인'을 누르고, Windows CD-ROM 경로(예를 들면, D:\)를 입력한 후 '확인'을 누르십시오.
6. 처음 네트워크 설치를 하는 경우, 사용자 컴퓨터의 고유한 이름과 네트워크 작업그룹 이름을 입력하라는 메시지가 나타납니다. 네트워크 관리자에게 구성 정보를 문의하십시오.
7. 컴퓨터를 재시작하라는 메시지가 나타나면 '아니오'를 누르십시오.
8. 저콤 CD에서 SETUP.EXE를 실행하십시오. '시작', '실행'을 선택하고 SETUP.EXE의 경로(예를 들어 CD-ROM 드라이브가 E인 경우 "E:\SETUP.EXE")를 입력하십시오. "소프트웨어 및 도구 설치" 메뉴 항목을 누르십시오. 화면의 지시를 따르십시오. 저콤 유틸리티 및 온라인 사용 설명서가 하드 드라이브에 복사되고 '시작', '프로그램', '저콤 유틸리티'에 설치됩니다. 온라인 사용 설명서는 Internet Explorer나 Netscape와 같은 브라우저를 통해서만 볼 수 있습니다.
9. 설치가 완료되면 CountrySelect 소프트웨어가 실행됩니다. 모뎀을 작동할 국가를 선택한 다음 'Save', 'Exit'를 누르십시오.
10. 저콤 온라인 등록 소프트웨어가 실행됩니다. 화면 지시에 따라 구입한 제품을 등록하십시오.
11. 설치 프로그램을 종료하고 컴퓨터를 다시 시작하십시오.

## Windows NT 4.0 설치(NT 네트워크가 설치된 경우)

참고: 다음 내용은 사용자의 NT 시스템에 이미 네트워크가 설치되어 있다는 가정 하에 설명한 것입니다. NT에 아직 네트워크가 구성되어 있지 않은 경우, NT 네트워크 설치를 포함한 Windows NT 4.0 설치 단원을 참조하십시오.

이더넷 10/100+모뎀 56은 Microsoft Windows NT 4.0에서 수동 설치를 지원합니다. 어댑터의 플러그 앤 플레이 설치 및 핫 스왑 기능은 Windows NT에서 직접 지원되지 않습니다. Softex이나 Card Executive 등 다른 업체의 카드와 소켓 서비스 소프트웨어를 장착한 이더넷 10/100+모뎀 56을 사용할 경우 README 파일을 참조하십시오.

참고: 컴퓨터의 전원을 끈 다음 이더넷 10/100+모뎀 56 PC 카드를 삽입하십시오.

1. 이더넷 설치: 컴퓨터의 전원을 끈 다음 케이블을 연결하고 이더넷 10/100+모뎀 56을 PC 카드 슬롯에 삽입하십시오.
2. PC 카드 슬롯에 이더넷 10/100+모뎀 56을 장착한 후에 컴퓨터의 전원을 켜십시오. 저콤 설치 CD를 넣은 다음, '시작', '설정'을 누르고 '제어판'을 선택하십시오.
3. '네트워크' 아이콘을 더블 클릭하십시오. '네트워크 설정' 창이 나타납니다.
4. '어댑터' 탭을 누르십시오. '네트워크 어댑터' 창이 열립니다.
5. '추가'를 누르면 '네트워크 어댑터 선택' 창이 열립니다.
6. '디스크 있음'을 누르고 저콤 CD-ROM의 경로를 입력하십시오.
7. '확인'을 누르십시오. 'OEM 옵션 선택' 창이 열립니다.
8. '확인'을 누르십시오. 'Windows NT 설치' 창이 간략하게 표시됩니다.
9. 기본 설정값이 표시된 상태로 '저콤 이더넷 10/100+모뎀 56 설정' 창이 열립니다.
   대부분의 경우 어댑터는 기본 설정값에서 바르게 작동합니다. 그러나 최신 내용을 보려면 저콤 CD-ROM의 README.TXT 파일을 참조하십시오.
10. '확인'을 누르십시오. '네트워크 설정' 창이 다시 표시됩니다.
11. '닫기'를 누르십시오. 네트워크 프로토콜 설정과 관련된 대화 상자가 나타나면 네트워크 관리자에게 구성 지원을 요청하십시오. 이미 구성한 경우에는 '취소'를 누르십시오.
12. '네트워크 설정 변경' 창이 열리면 '예'를 선택하고 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
13. 모뎀 설정: 컴퓨터가 다시 시작되면 '제어판'에서 '모뎀'을 선택하십시오.
14. '새 모뎀 설치' 화면에서 "모뎀을 검색하지 않고 목록에서 선택" 필드가 선택되지 않았는지 확인하십시오. '다음'을 누르십시오. NT에서 COM 포트를 조회하여 저콤 모뎀을 검색합니다. 저콤 모뎀이 검색되면 '다음'을 누르십시오. '표준 모뎀'이 검색되면 '변경'을 누르십시오. 다음 화면에서 '디스크 있음'을 누르십시오. 'CD-ROM 경로'를 선택하고 '확인'을 누르십시오.
15. '새 모뎀 설치' 화면에서 '완료'를 누르십시오.
16. '모뎀 등록 정보' 화면에서 '전화 걸기 등록 정보'를 눌러 전화 걸기 등록 정보를 설정하십시오(이전에 모뎀을 설치한 경우에는 필요 없음). '닫기'를 누르십시오.
17. 저콤 CD에서 SETUP.EXE를 실행하십시오. '시작', '실행'을 선택하고 SETUP.EXE의 경로(예를 들어 CD-ROM 드라이브가 E인 경우 "E:\SETUP.EXE")를 입력하십시오. "소프트웨어 및 도구 설치" 메뉴 항목을 누르십시오. 화면의 지시를 따르십시오. 저콤 유틸리티 및 온라인 사용 설명서가 하드 드라이브에 복사되고 '시작', '프로그램', '저콤 유틸리티'에 설치됩니다. 온라인 설명서를 보려면 시스템에 Microsoft Internet Explorer 또는 Netscape Navigator가 설치되어 있어야 합니다.
18. 모뎀의 국가 설정을 변경하려면 '시작', '프로그램', '저콤 유틸리티'에서 'CountrySelect'를 실행하십시오. 모뎀을 작동할 국가를 선택한 다음 'Save', 'Exit'를 누르십시오.

## Windows NT 4.0 설치(NT 네트워크 설치 포함)

참고: 다음 내용은 사용자의 NT 시스템에 네트워크가 설치되어 있지 않다는 가정 하에 설명한 것입니다. NT 네트워크가 이미 설치되어 있으면 Windows NT 4.0 설치(NT 네트워크가 설치된 경우)를 참조하십시오. 아래의 설치 단계에서는 NT 4.0 네트워크 설치 마법사를 사용하여 Microsoft Windows NT 4.0 네트워크와 저콤 이더넷 10/100+모뎀 56 PC 카드를 설치합니다. 이 설치에는 Microsoft Windows NT 4.0 CD와 저콤 설치 CD가 필요합니다.

참고: 컴퓨터를 끈 후에 이더넷 10/100+모뎀 56 PC 카드를 삽입하십시오.

1. 컴퓨터의 전원을 끈 다음 케이블을 연결하고 이더넷 10/100+모뎀 56을 PC 카드 슬롯에 삽입하십시오.
2. 컴퓨터의 전원을 켜고 Windows NT 4.0을 정상적으로 부팅하십시오. 저콤 설치 CD를 넣은 다음, '시작', '설정'을 누르고 '제어판'을 선택하십시오.
3. '제어판'에서 '네트워크' 아이콘을 더블 클릭하십시오. "네트워크가 설치되지 않았습니다..." 라는 Windows NT 메시지 상자가 나타납니다. '예'를 누르면 네트워크 설치 마법사가 시작됩니다.
4. "목록에서 선택..." 단추를 누른 다음 "디스크 있음..." 단추를 선택하십시오.
5. CD-ROM 드라이브에 해당하는 문자를 입력한 다음(예를 들면, D:\) '확인'을 누르십시오.
6. 'OEM 옵션 선택' 상자에서 "저콤 이더넷 10/100+모뎀 56"이 강조되어 표시됩니다. '확인'을 누르십시오. '네트워크 어댑터' 창에 활성 네트워크 어댑터임을 나타내는 마크와 함께 "저콤 이더넷 10/100+모뎀 56"이 표시됩니다. '다음'을 누르십시오. 참고: "수동 로드"를 선택하지 마십시오.
7. 기본(TCP/IP) 프로토콜이 선택된 상태로 '네트워크 프로토콜' 창이 나타납니다. 사용자의 네트워크 환경을 지원하는 데 필요한 프로토콜을 선택하거나(네트워크 관리자에게 문의) 기본값을 사용하십시오. 이 설정은 나중에 쉽게 변경할 수 있습니다. '다음'을 눌러 '네트워크 서비스' 창으로 이동하십시오.
8. '네트워크 서비스' 창에 Windows NT에서 설치한 기본 서비스가 표시됩니다. 네트워크 관리자에게 필요한 서비스 목록을 확인하십시오. 계속 진행하려면 '다음'을 누르고, 다시 '다음'을 눌러 Windows NT 에서 선택한 구성 요소가 설치되도록 하십시오.
   먼저 NT 소스 파일의 경로(대개 C:\i386 또는 NT CD)를 입력하고 그 다음에 저콤 설치 CD를 입력해야 합니다.
9. NT 소스 파일의 경로를 입력하고 '다음'을 누르십시오. 경로를 입력하라는 프롬프트가 다시 나타나면 저콤 설치 CD가 드라이브에 있는지 확인하고 해당 드라이브 문자를 입력하십시오. '다음'을 누르십시오.
10. 필요한 모든 파일이 로컬 드라이브로 복사되면 '네트워크 설정' 창이 나타나 어댑터에 지정된 자원을 표시합니다.
    참고: '모뎀 설정'이 있다고 해서 모뎀이 설치되어 있음을 의미하는 것은 아닙니다. 모뎀은 13단계부터 설치됩니다. '절전 옵션'에는 네트워크&모뎀, 네트워크 전용, 모뎀 전용이 있습니다. 기본값은 네트워크&모뎀입니다.
11. 지정된 자원이 알맞은 경우 '계속'을 누르십시오. Windows NT 4.0이 소프트웨어 설치를 시작합니다. 소프트웨어가 설치된 후에 모든 서비스, 프로토콜 및 어댑터를 검토할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 각 옵션에 대해 연결 기능 사용 여부를 지정할 수 있습니다. 모든 선택이 올바른 경우 '다음'을 연속해서 두 번 누르십시오.
12. '확인' 대화 상자가 나타납니다. 고유 컴퓨터 이름을 입력하고 '작업 그룹'이나 '도메인'을 선택하십시오. '다음'을 누르십시오. '완료'를 누른 다음 '예'를 눌러 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
13. 모뎀 설정: 컴퓨터를 다시 시작한 후에 '제어판'에서 '모뎀'을 선택하십시오.
14. '새 모뎀 설치' 화면에서 "모뎀을 검색하지 않고 목록에서 선택" 필드가 선택되지 않았는지 확인하십시오. '다음'을 누르십시오. NT에서 COM 포트를 조회하여 저콤 모뎀을 검색합니다. 저콤 모뎀이 검색되면 '다음'을 누르십시오. '표준 모뎀'이 검색되면 '변경'을 누르십시오. 다음 화면에서 '디스크 있음'을 누르십시오. 'CD-ROM 경로'를 선택하고 '확인'을 누르십시오.
15. '새 모뎀 설치' 화면에서 '완료'를 누르십시오.
16. '모뎀 등록 정보' 화면에서 '전화 걸기 등록 정보'를 눌러 전화 걸기 등록 정보를 설정하십시오(이전에 모뎀을 설치한 경우에는 필요 없음). '닫기'를 누르십시오.
17. 저콤 CD에서 SETUP.EXE를 실행합니다. '시작', '실행'을 선택하고 SETUP.EXE의 경로(예를 들어 CD-ROM 드라이브가 E인 경우 "E:\SETUP.EXE")를 입력하십시오. "소프트웨어 및 도구 설치" 메뉴 항목을 누르십시오. 화면의 지시를 따르십시오. 저콤 유틸리티 및 온라인 사용 설명서가 하드 드라이브에 복사되고 '시작', '프로그램', '저콤 유틸리티'에 설치됩니다. 온라인 설명서를 보려면 시스템에 Microsoft Internet Explorer 또는 Netscape Navigator가 설치되어 있어야 합니다.
18. 모뎀의 국가 설정을 변경하려면 '시작', '프로그램', '저콤 유틸리티'에서 'CountrySelect'를 실행하십시오. 모뎀을 작동할 국가를 선택한 다음 'Save', 'Exit'를 누르십시오.

## Windows 3.x 설치

#### 드라이버 지원

저콤 이더넷 10/100+모뎀 56은 Windows 3.x/MS-DOS 환경에서 ODI, NDIS 2.01 및 패킷 드라이버를 지원합니다. 일반적인 구성 정보는 Windows 3.x 드라이버 매개변수를 참조하십시오.

저콤 설치 프로그램 실행

Windows 3.x, Windows for Workgroups 및 NetWare 에서 설치하려면 저콤 설치 프로그램을 사용하십시오. 저콤 CD-ROM을 로드하고 다음 과정을 진행하십시오(드라이브명 입력시 사용자 컴퓨터에 해당하는 올바른 드라이브의 문자로 대체 입력하십시오).

1. '프로그램 관리자'에서 '파일', '실행'을 선택하십시오. 명령행 상자에 다음과 같이 입력하십시오.
   D:INSTALL
2. Enter를 누르거나 '확인'을 클릭하십시오.
3. 표시된 목록에서 원하는 항목을 선택하고 '확인'을 누르십시오.
4. 화면의 지시를 따르십시오.

저콤 이더넷 10/100+모뎀 56을 사용하기 전에 LAN+모뎀 드라이버(XCEMODI.COM, XCEMNDIS.EXE 또는 XCEMPD.COM)이나 모뎀 전용 드라이버(CMENABLE.COM)를 로드해야 합니다. 자세한 내용은 Windows 3.x 드라이버 매개변수를 참조하십시오.

기타 운영체제

기타 네트워크 운영체제에서 저콤 드라이버를 설치하려면 해당 네트워크 운영체제의 설명서를 참조하십시오.

## IBM OS/2 설치

#### NDIS 또는 ODI 드라이버를 사용하여 IBM OS/2(Warp 3.0/4.0)에 설치

이 항목에서는 IBM OS/2 Warp 버전 3.0 및 4.0을 실행하는 시스템에서 저콤 이더넷 10/100+모뎀 56을 설치하고 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

여기에서는 다음과 같은 내용에 대해 설명합니다.

- Warp 3.0/4.0(NDIS 드라이버)용 설치 단계
- Warp 3.0 및 4.0(ODI 드라이버)용 설치 단계
- Warp 3.0 및 4.0용 모뎀 설치 단계
- OS/2 NDIS 2.0.1 드라이버 구성 참고사항(XCEMNDIS.OS2)
- OS/2 ODI 드라이버 구성 참고사항(XCEMODI.OS2)

저콤 이더넷 10/100+모뎀 56에는 OS/2용 NDIS2 및 ODI 드라이버가 포함되어 있습니다. 현재 OS/2의 카드 및 소켓 서비스는 이더넷 10/100+모뎀 56을 지원하지 않습니다. 따라서 OS/2에서 이더넷 10/100+모뎀 56 드라이버를 설치하려면 OS/2의 카드 및 소켓 서비스를 사용할 수 없도록 해야 합니다. 카드 및 소켓 서비스를 사용할 수 없도록 설정하는 방법은 IBM의 지시사항을 따르십시오.

Warp 3.0/4.0(NDIS 드라이버)용 설치 단계

OS/2에서 LAN 드라이버를 설치하려면 다음 단계를 진행해야 합니다. LAN 드라이버 설치를 완료한 경우에는 아래의 "Warp 3.0 및 4.0에서 모뎀 설치" 단원으로 이동하여 모뎀을 설치하십시오.

1. IBM 지시 사항에 따라 OS/2의 카드 및 소켓 서비스를 제거하십시오.
   기본값으로 NDIS 드라이버가 설치됩니다. ODI 클라이언트를 설치하려면 Novell 클라이언트 설치 프로그램을 사용해야 합니다. 자세한 내용은 OS/2 ODI 클라이언트 설치 항목을 참조하십시오.
2. 다중 프로토콜 전송 서비스(MPTS)를 실행하십시오. Warp 3.0의 경우, MPTS가 바탕 화면에 있습니다. Warp 4.0의 경우에는 MPTS가 '시스템 설정'에 있습니다.
3. MPTS 창에서 '구성'을 누르십시오.
4. '구성' 창에서 'LAN 어댑터와 프로토콜' 라디오 단추를 선택하고 '구성'을 누르십시오.
5. 'LAPS 구성' 창의 '네트워크 어댑터' 항목에서 '기타 어댑터'를 누르십시오.
6. [드라이브:]\NDIS로 경로를 설정하십시오. 여기서 [드라이브:]는 저콤 CD-ROM의 드라이브입니다. 그런 다음, '확인'을 누르십시오.
7. 'LAPS 구성' 창으로 돌아가서 '네트워크 어댑터' 항목의 '저콤 이더넷 10/100 어댑터'를 선택한 후 '추가'를 누르십시오.
8. '프로토콜' 항목에서 사용할 프로토콜을 눌러 선택하고 '추가'를 누르십시오.
9. '현재 구성' 항목에서 '저콤 이더넷 10/100 어댑터'를 누르고 '편집'을 눌러 드라이버 설정을 편집하십시오. 제품의 기본 설정이 표시됩니다. 일반적으로 기본 설정을 사용해야 합니다. 가장 중요한 사항은 INT와 SOCKET을 확인하는 것입니다. 충돌이 있을 경우 시행착오를 통해 알맞게 조정해야 합니다.
10. 설정 사항을 검토한 후 '확인'을 누르십시오.
11. 다시 '확인'을 누르십시오.
12. '닫기'를 누르십시오.
13. 화면 지시 사항에 따라 설치를 완료하십시오.
14. Warp 4.0의 경우 '시스템 설정'의 '하드웨어 관리자'를 실행하여 사용하지 않는 인터럽트를 찾을 수 있습니다. IRQ에서 사용하지 않는 인터럽트를 찾으십시오. 프로그램에는 사용 중인 인터럽트가 나타납니다.

Warp 3.0 및 4.0(ODI 드라이버)용 설치 단계

OS/2에서 LAN 드라이버를 설치하려면 다음 단계를 진행해야 합니다. LAN 드라이버 설치를 완료한 경우에는 아래의 "Warp 3.0 및 4.0에서 모뎀 설치" 단원으로 이동하여 모뎀을 설치하십시오.

1. IBM 지시 사항에 따라 OS/2의 카드 및 소켓 서비스를 제거하십시오.
2. 저콤 OS/2 ODI 드라이버를 설치하려면 OS/2용 Novell NetWare 클라이언트 설치 디스크가 필요합니다. OS/2 클라이언트 설치 디스크 1번(WSOS2_1 디스크)을 플로피 드라이브에 넣고 INSTALL을 실행하십시오.
3. 'OS/2 설치 유틸리티용 NetWare 워크스테이션' 창에서 '설치' 메뉴 항목을 누르고 '워크스테이션'의 '요청자' 옵션을 선택하십시오.
4. '대상 디렉토리 설정' 창에서 대상 디렉토리(기본값은 c:\netware)를 설정하고 '확인'을 누르십시오.
5. '요청자 설치' 창에서 'config.sys 편집 및 모든 파일 복사' 옵션을 선택한 다음 '확인'을 누르십시오.
6. '단계 1- ODI LAN 드라이버 선택' 창에서 목록 상자를 눌러 LAN 드라이버 목록을 표시하십시오. '설치 메시지' 창이 나타납니다. 저콤 네트워크 드라이버 디스크를 플로피 드라이브에 넣고 '확인'을 누르십시오.
7. 목록 상자에서 XCEMODI.OS2를 설치할 LAN 드라이버로 입력한 다음 '계속'을 누르십시오.
8. '설치 메시지' 창이 다시 나타납니다. NetWare 클라이언트 디스크를 플로피 드라이브(디스크 WSOS2_1)에 다시 넣고 '확인'을 누르십시오.
9. 화면 지시 사항에 따라 OS/2용 NetWare 클라이언트 소프트웨어 설치를 완료하십시오.

Warp 3.0 및 4.0에서 모뎀 설치

1. 위의 설명대로 NDIS2 또는 ODI 드라이버가 설치되었는지 확인하십시오.
2. OS/2 창을 여십시오. 저콤 CD-ROM을 로드하고
   [CDROMDRIVE:]\OS2MODEM.CMD를 입력한 다음,
   Enter를 누르십시오.

OS2MODEM.CMD가 자동으로 사용 가능한 다음 COM 포트를 검색합니다. 충돌이 있는 경우 모뎀을 수동으로 설치해야 합니다. OS/2 모뎀 활성 프로그램 구성 참고사항 단원을 참조하십시오.

Warp 3.0 및 4.0에서 모뎀 수동 설치

1. 위에서 설명한 OS2MODEM.CMD 프로그램을 사용하지 않고 모뎀을 수동으로 설치하려면 다음 지시 사항을 따르십시오. 위에서 설명한 대로 NDIS2 또는 ODI 드라이버 설치를 완료했는지 확인하고, 모뎀이 설치되지 않았는지도 확인하십시오.
2. 저콤 CD-ROM을 로드하십시오. DOS 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 모뎀 활성 프로그램(CMENABLE.OS2)을 하드 디스크 드라이브에 복사하십시오.
3. COPY [CDROMDRIVE:\CMENABLE.OS2 C:\IBMCOM\MACS
4. CONFIG.SYS 파일에 다음 행을 삽입하십시오. 이 행은 COM.SYS 및 XCEMNDIS.OS2 또는 XCEMODI.OS2를 로드하는 행 앞에 위치해야 합니다.
   DEVICE=C:\IBMCOM\MACS\CMENABLE.OS2
   CMENABLE.OS2는 사용 가능한 다음 COM 포트를 자동으로 검색합니다. 충돌이 있는 경우 COM 포트를 직접 지정해야 합니다. 자세한 내용은 OS/2 모뎀 활성 프로그램 구성 참고사항을 참조하십시오.

## 삭제

#### Windows 98에서의 삭제 방법

- 저콤 네트워크 및 모뎀 기능을 제거하려면 먼저 "다기능 페어런트" 장치 항목을 삭제해야 합니다. '시작', '설정', '제어판'을 누른 다음 '시스템' 아이콘을 더블 클릭하십시오. '장치 관리자' 탭을 선택하십시오. '모뎀'이나 '다기능 어댑터'에서 '다기능 페어런트'를 찾아 선택한 다음 '제거'를 누르십시오.
- 다기능 페어런트를 삭제한 후에 모뎀을 제거하려면 '제어판'의 모뎀 애플릿에 있는 '모뎀'에서 이더넷 10/100+모뎀 56을 선택하고 오른쪽 마우스 단추를 누른 다음 '제거'를 선택하십시오. '네트워크' 어댑터에서 이 작업을 반복하여 네트워크 기능을 삭제하십시오.
- 저콤 유틸리티를 제거하려면 '시작', '프로그램', '저콤 유틸리티', '유틸리티 제거'를 누르십시오.

#### Windows 95에서의 삭제 방법

- 저콤 네트워크 및 모뎀 기능을 삭제하려면 먼저 "다기능 페어런트" 장치 항목을 제거해야 합니다. '시작', '설정', '제어판'을 누른 다음 '시스템' 아이콘을 더블 클릭하십시오. '장치 관리자' 탭을 선택하십시오. '모뎀'이나 '다기능 어댑터'에서 '다기능 페어런트'를 찾아 선택한 다음 '제거'를 누르십시오
- 다기능 페어런트를 삭제한 후에 모뎀을 제거하려면 '제어판'의 모뎀 애플릿에 있는 '모뎀'에서 이더넷 10/100+모뎀 56을 찾아 선택한 다음 '제거'를 누르십시오. '네트워크' 어댑터에서 이 작업을 반복하여 네트워크 기능을 삭제하십시오.
- 저콤 유틸리티를 제거하려면 '시작', '프로그램', '저콤 유틸리티', '유틸리티 삭제'를 누르십시오.

#### Windows 4.0에서의 삭제 방법

- 모뎀 기능을 제거하려면 '시작', '설정', '제어판'을 누른 다음 '모뎀' 아이콘을 더블 클릭하십시오. 이더넷 10/100+모뎀 56을 선택하고 '제거'를 누르십시오. '예'를 누른 후, '닫기'를 누르십시오. 컴퓨터를 재시작하지 마십시오.
- 네트워크 기능을 제거하려면 '시작', '설정', '제어판'을 누른 다음 '네트워크' 아이콘을 더블 클릭하십시오. '어댑터' 탭과 '이더넷 10/100+모뎀 56'을 차례로 선택한 다음 '제거'를 누르십시오. '예'를 누른 후, '닫기'를 누르십시오. 컴퓨터를 재시작할지 묻는 창이 나타나면 '아니오'를 누르십시오.
- 저콤 유틸리티를 제거하려면 '시작', '프로그램', '저콤 유틸리티', '유틸리티 제거'를 누르십시오.

## 재설치

저콤 하드웨어와 소프트웨어를 다시 설치하려면 먼저 이더넷 10/100+모뎀 56과 저콤 유틸리티를 삭제해야 합니다. 그런 다음, 사용자 안내서의 설치 지시 사항에 따라 재설치하면 됩니다.

목차 |이전 페이지 | 다음 페이지