Xircom Ethernet 10/100+Modem 56 - 仕様

#

目次 | 前ページ | 次ページ

# Ethernet 10/100+Modem 56
仕様

- モデル別の一般仕様
- モデムの仕様

## モデル別の一般仕様

| Xircom RealPort Ethernet 10/100+Modem 56 (REM56G-100)
PC カード タイプ | Type III PC カード
コネクタ | RJ-45 (100Base-TX/10Base-T イーサネット用)、RJ-11 (モデム)、RJ-11 (電話セット パススルー)、GSM、PDC、ISDN 用 Mini D-sub (別途接続キットが必要)
サイズ順 | 86.0 mm x 54.0 mm x 10.5 mm (3.37 x 2.13 x 0.413 インチ)
重量 | 36 g (1.3 オンス)

Ethernet | IEEE 802.3 10Mbps、全二重および半二重
| IEEE 802.3u 100Mbps、全二重および半二重
Ethernet ケーブル |
100Base-TX | アンシールド ツイスト ペア (UTP) カテゴリ 5 (データ グレード)
10Base-T | アンシールド ツイスト ペア (UTP)
温度範囲 |
動作時 | 32° F〜149° F (0° C〜65° C)
保管時 | -4° F〜185° F (-20° C〜85° C)
湿度 | 最大 95% (結露不可)
メモリ | デュアル V.90 および K56flex 用 4 メガバイト メモリ
電力条件 |
10Base-T | 3.3V DC、80mA (アイドル時)、100mA (動作時)
100Base-TX | 3.3V DC、130 mA (アイドル時)、160 mA (動作時)
モデムのみ | DC 3.3V、40mA (アイドル時)、240mA (動作時)
10Base-T+Modem | 3.3V DC、250mA (アイドル時)、265mA (動作時)
100Base-TX+Modem | 3.3V DC、260mA (アイドル時)、340mA (動作時)
BatterySave™ (LAN ケーブル取り外し時) | 45 mA
承認 | FCC パート 15、パート 68、Industry Canada、CE マーク

| Xircom CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56 (REM56-100)
PC カード タイプ | Type II PC カード
コネクタ | RJ-45 (100Base-TX/10Base-T Ethernet 用)、BNC (10Base-2 Ethernet)、RJ-11 (モデム)、GSM/PDC/ISDN/PCS 1900/携帯電話 (オプションの接続キット経由)
サイズ順 | 86.0 mm x 54.0 mm x 5 mm (3.37 x 2.13 x 0.197 インチ)
重量 | 42.1 g (1.47 オンス)

Ethernet | IEEE 802.3 10Mbps、全二重および半二重
| IEEE 802.3u 100Mbps、全二重および半二重
Ethernet ケーブル |
100Base-TX | アンシールド ツイスト ペア (UTP) カテゴリ 5 (データ グレード)
10Base-T | アンシールド ツイスト ペア (UTP)
10Base-2 | BNC
温度範囲 |
動作時 | 32° F〜131° F (0° C〜55° C)
保管時 | -4° F〜149° F (-20° C〜65° C)
湿度 | 最大 95% (結露しないこと)
メモリ | デュアル V.90 および K56flex 用 4 メガバイト メモリ
電力条件 | +5V DC、490 mA (標準)
BatterySave™ (LAN ケーブル取り外し時) | 45 mA
承認 | FCC パート 15、パート 68、Industry Canada、CE マーク

## モデムの仕様

データ変調 | 56000 bps まで V.90/K56flex。33,600 〜 2400 bps で V.34。19200 および 16800 bps で V.32terbo。14400、12000、 9600 および 7200 bps で V.32bis、4800 bps でアンコーディング。9600 bps で V.32、4800 bps でアンコーディング。1200/75 および 75/1200 bps で V.23。2400 bps で V.22bis。1200 bps で V.22。1200 bps でベル 212A。
ファックス変調 | 14400、12000、9600、7200 および 4800 bps で V.17。9600、7200 および 4800 bps で V.29。4800 および 2400 bps で V.27ter。
ファックスのサポート | グループ 3、EIA/TIA クラス 1
エラー制御 | V.42 エラー制御、MNP レベル 2-4 エラー検出
データ圧縮 | V.42bis (4:1) または MNP レベル 5 (2:1)
診断： | プログラム RAM、データ RAM および不揮発性メモリのパワーアップ セルフ テスト
不揮発性 RAM | 1 ユーザ限定可能プロファイル、2 つの 36 桁電話番号、LAN アダプタ ID、およびシリアル番号
コマンド セット | Hayes および Microcom 互換 AT コマンド
データ インタフェース | PCMCIA リリース 2.1 準拠、68 ピン コネクタ
アナログ インタフェース | RJ-11C モジュラー電話コネクタ
DTE 速度 | 1200、2400、4800、7200、9600、14400、19200、37400、57600 および 115200 bps

目次 | 前ページ | 次ページ