Ethernet 10/100+Modem 56 da Xircom – Especificações

#

Índice | Página anterior | Próxima página

# Ethernet 10/100+Modem 56
Especificações

- Especificações Gerais por Modelo
- Especificações do Modem

## Especificações Gerais por Modelo

###

| RealPort Ethernet 10/100+Modem 56 da Xircom (REM56G-100)
Tipo da Placa de PC | Placa de PC Tipo III
Conectores | RJ-45 (para Ethernet 100Base-TX/10Base-T), RJ-11 (modem), RJ-11 (telefone pass-thru), Mini D-sub (kit de conexão separado necessário)
Tamanho | 86,0 mm x 54,0 mm x 10,5 mm (3,37 x 2,13 x 0,413 polegadas)
Peso | 36 g (1,3 oz)

Ethernet | IEEE 802.3 10Mbps, full-duplex e half-duplex
| IEEE 802.3u 100Mbps, full-duplex e half-duplex
Cabos de Ethernet |
100Base-TX | Par trançado não-blindado (UTP) Categoria 5 (categoria de dados)
10Base-T | Par trançado não-blindado (UTP)
Variação de temperatura |
Operacional | 32 a 149°F (0 a 65°C)
Armazenamento | -4 a 185°F (-20 a 85°C)
Umidade | máximo de 95% não-condensante
Memória | memória de 4 megabits para V.90 e K56flex duplos
Requisitos de energia |
10Base-T | 3.3V DC, 80 mA inativo, 100 mA ativo
100Base-TX | 3.3V DC, 130 mA inativo, 160 mA ativo
Somente modem | 3.3V DC, 40 mA suspenso, 240 mA ativo
Modem 10Base-T+ | 3.3V DC, 250 mA inativo, 265 mA ativo
Modem 100Base-TX+ | 3.3V DC, 260 mA inativo, 340 mA ativo
BatterySave™ (cabo de LAN desconectado) | 45 mA
Aprovações | Partes 15 e 68 do FCC, Industry Canada, CE Mark

##

| CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56 da Xircom (CEM56-100)
Tipo da Placa de PC | Placa de PC Tipo II
Conectores | RJ-45 (para Ethernet 100Base-TX/10Base-T), BNC (Ethernet 10Base-2), RJ-11 (modem), GSM/PDC/ISDN/PCS 1900/celular (via kit de conexão opcional)
Tamanho | 86,0 mm x 54,0 mm x 5 mm (3,37 x 2,13 x 0,197 polegadas)
Peso | 42,1 g (1,47 oz)

Ethernet | IEEE 802.3 10Mbps, full-duplex e half-duplex
| IEEE 802.3u 100Mbps, full-duplex e half-duplex
Cabos de Ethernet |
100Base-TX | Par trançado não-blindado (UTP) Categoria 5 (categoria de dados)
10Base-T | Par trançado não-blindado (UTP)
10Base-2 | BNC
Variação de temperatura |
Operacional | 32 a 131°F (0 a 55°C)
Armazenamento | -4 a 149°F (-20 a 65°C)
Umidade | 95% máximo não-condensante
Memória | memória de 4 megabits para V.90 e K56flex duplos
Requisitos de energia | +5 VDC, 490 mA típica
BatterySave™ (cabo de LAN desconectado) | 45 mA
Aprovações | Partes 15 e 68 do FCC, Industry Canada, CE Mark

## Especificações do Modem

Modulação de dados | V.90/K56flex até 56000 bps; V.34 de 33,600 decrescente a 2400 bps; V.32terbo a 19200 e 16800 bps; V.32bis a 14400, 12000, 9600 e 7200 bps, não codificado a 4800 bps; V.32 a 9600 bps, não codificado a 4800 bps; V.23 a 1200/75 e 75/1200 bps; V.22bis a 2400 bps; V.22 a 1200 bps; Bell 212A a 1200 bps
Modulação de fax | V.17 a 14400, 12000, 9600, 7200 e 4800 bps; V.29 a 9600, 7200 e 4800 bps; V.27ter a 4800 e 2400 bps
Suporte de fax | Grupo 3, EIA/TIA Classe 1
Controle de erros | Controle de erro V.42, detecção de erro níveis 2-4 MNP
Compactação de dados | V.42bis (4:1) ou nível 5 (2:1) MNP
Diagnósticos | Testes automáticos de acionamento do programa RAM, dados RAM e memória não-volátil.
RAM não-volátil | Perfil definível de 1 usuário; 2 números de telefone de 36 dígitos; ID do Adaptador da LAN e número de série
Conjunto de comandos | Comandos AT compatíveis com Hayes e Microcom
Interface de dados | PCMCIA compatível com a versão 2.1, conector de 68 pinos
Interface analógica | Conector de telefone modular RJ-11C
Velocidades DTE | 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 37400, 57600 e 115200 bps

Índice | Página anterior | Próxima página