저콤 이더넷 10/100+모뎀 56 - AT 명령

#

목차 |이전 페이지 | 다음 페이지

# 이더넷 10/100+모뎀 5
모뎀 AT 명령

이 항목에서는 다음 내용을 설명합니다.

- 모뎀 AT 명령 소개
- 특수 명령
- AT 명령 편람

## 모뎀 AT 명령 소개

모뎀 AT 명령 특수 명령을 제외한 모든 명령은 그 앞에 AT 전치 코드(또는 명령 접두어)를 붙이고 Enter 키를 눌러 완료합니다.

모뎀의 응답 종류에는 명령을 해석하여 실행할 수 있음을 나타내는 OK 결과 코드와 명령을 해석할 수 없거나 명령이 잘못되었음을 나타내는 ERROR 결과 코드가 있습니다.

온라인 탈출 코드를 입력하는 경우 외에는 항상 모뎀이 명령 모드여야 합니다. 모뎀이 온라인 모드일 때 입력한 명령은 데이터로 처리되어 회선 반대편에 있는 모뎀으로 전송됩니다.

일부 명령은 S-레지스터와 함께 사용됩니다.

## 특수 명령

#### +++ 온라인 탈출 코드

원격 모뎀으로 작업 중일 때 탈출 코드를 사용하여 온라인 모드를 명령 모드로 전환할 수 있습니다. "+ 기호"를 세 번 누르십시오. 탈출 코드 앞에는 AT 명령 접두어가 붙지 않으며 Enter 키를 누르지 않아도 됩니다. S-레지스터 S2의 설정을 통해 사용되는 ASCII 문자를 지정합니다. 기본값은 S2=43입니다("+" 기호). 유효 범위는 0-127입니다. 이 명령을 비활성화하려면 S2를 127보다 큰 값으로 설정하십시오. 온라인 모드로 돌아가려면 ATO ("AT"와 문자 "O") 명령을 사용하십시오.

탈출 문자를 데이터로 잘못 해석하지 않으려면, 탈출 코드 앞뒤에 일시 중지 명령을 삽입하십시오. S-레지스터 S12를 사용하여 일시 중지 길이를 설정할 수 있습니다.

A/ 마지막 명령 반복

A/ 명령을 입력하면 모뎀에서 마지막 명령이 반복됩니다. / 를 입력하면 명령이 바로 실행됩니다. 이 명령은 앞에 AT 명령 접두어가 붙지 않으며 Enter 키도 누를 필요가 없습니다.

## AT 명령 편람

#### A 응답

모뎀에 ATA를 입력하면 오프훅 상태가 되며 반송파 신호를 발생시키고 핸드셰이킹 프로세스를 시작하여 착신호에 응답합니다. 이 명령은 명령행에 다른 명령이 없거나 마지막 명령인 경우에만 사용할 수 있습니다.

핸드셰이킹 프로세스가 완료되고 모뎀이 연결되면 정상적인 CONNECT 메시지가 표시됩니다. S-레지스터 S7 에 지정된 시간 내에 반송파 신호가 감지되지 않으면 NO CARRIER 결과 코드가 표시됩니다.

Bn 통신 표준 선택
ATBn 명령은 다음과 같이 모뎀에서 사용할 통신 표준(ITU 또는 Bell)을 선택합니다.

B0 | 1200bps에서 ITU V.22 사용. B0은 1200bps에서 ITU V.22, 300bps에서 ITU V.21을 선택합니다.
B1 | 1200bps에서 Bell 212A 사용. B1은 1200bps에서 Bell 212A, 300bps에서 Bell 103J를 선택합니다.
B2 | V.23 역채널 선택 해제.
B3 | V.23 역채널 선택.
B15 | 모뎀이 300bps일 때 V.21 선택(B0와 동일).
B16 | 모뎀이 300bps일 때 Bell103J 선택(B1과 동일).

일부 국가에서는 ATB1 및 ATB16 매개변수 설정을 사용할 수 없습니다. 기본값은 국가마다 다릅니다.

####

브레이크(탈출) 명령 특수 명령을 참고하십시오.

Cn 반송파 제어
ATCn 명령은 n이 1인 경우 C1 명령을 발행하는 통신 프로그램과 버전 하향 호환성을 유지합니다. 일부 모뎀을 "수신 전용 모드"로 설정하는 C0은 지원되지 않습니다.

C0 | 전송 반송파는 항상 Off입니다(지원되지 않음).
C1 | 정상적인 전송 반송파 전환.

####

Dn 전화 번호 다이얼 ATDn 명령은 전화 번호를 다이얼할 때 사용합니다. n은 다이얼 숫자/문자 및 다이얼 옵션(아래 참조)으로 구성되며 최대 40자를 사용할 수 있습니다. 번호를 구분하기 위해 빈칸, 대시, 괄호 등을 사용할 수 있지만 모뎀에서는 이러한 문자를 무시합니다.

다이얼 명령은 펄스(로터리) 및 톤 다이얼 방식에 모두 사용할 수 있습니다. 다이얼 숫자와 문자는 0 - 9 A B C D # *입니다. A B C D 글자와 #, * 기호는 톤 다이얼 방식에서만 사용할 수 있습니다. 펄스 다이얼 방식에서는 이러한 문자와 기호가 무시됩니다. 일부 국가에서는 이러한 문자 중 일부의 사용을 제한하거나 금지하는 경우가 있습니다.

다이얼 옵션

다이얼 옵션은 ATD 명령 다음에 오는 다이얼 문자열에 포함된 경우에만 모뎀에서 인식합니다. 다음과 같은 다이얼 옵션이 있습니다.

P 펄스 다이얼 방식

다이얼 명령에 P 옵션을 사용하면 지정한 전화 번호를 모뎀에서 펄스 방식으로 다이얼링합니다.

S=n 저장된 전화 번호 다이얼

S 명령 옵션은 이전에 AT&Zn=x 명령으로 저장한 번호를 모뎀으로 다이얼링합니다. 저장된 전화 번호를 다이얼링하는 명령은 ATDS=n 이며 이 때 n은 0이나 1의 전화 번호 저장 위치를 나타냅니다. 예를 들어, ATD P S=1 은 1번 전화 번호 저장 위치에 기록된 전화 번호를 다이얼링합니다.

, 다음 문자 처리 지연

ATD 명령 다음에 다이얼 문자열의 일부로 쉼표(,) 명령 옵션을 사용하면 모뎀은 다이얼 문자열의 다음 문자를 처리하기 전에 일시 정지합니다. 일시 정지 시간은 S-레지스터 S8 의 내용으로 지정합니다.

명령 옵션은 일반적으로 PBX 에서 외부 회선 번호에 사용되는 숫자(대개 9) 다음에 삽입되며 모뎀이 다음 전화 번호를 다이얼링하기 전에 다이얼 음이 발생할 정도의 충분한 시간을 제공합니다. 쉼표 대신 W 명령 옵션을 사용할 수 있습니다.

일부 국가에서는 다이얼시 모뎀에서 지연할 수 있는 시간을 제한하는 경우가 있습니다.

T 톤 다이얼 방식

다이얼 명령에 T 명령 옵션을 사용하면 모뎀이 지정한 전화 번호를 톤 방식으로 다이얼링합니다. ATT 명령을 참고하십시오.

W 두 번째 다이얼 톤 대기

W 명령 옵션은 다이얼 문자열의 다음 문자를 처리하기 전에 모뎀에서 다이얼 톤을 기다리도록 합니다.

! 훅 플래시

! 명령 옵션은 훅 전환(또는 훅 플래시) 신호를 발생시킵니다. 모뎀은 0.5초간 전화를 끊은 후(온훅) 오프훅으로 전환합니다(훅 플래시의 실제 길이는 국가마다 다름).

@ 묵음 응답 대기

다이얼 문자열에서 @ 명령 옵션은 전화 번호 다이얼 후 5초간 묵음을 기다리는 기능을 합니다. 묵음이 감지되지 않으면 모뎀에서 NO ANSWER 결과 코드가 반환됩니다.

; 다이얼 후 명령 모드로 복귀

세미콜론(;) 다이얼 옵션은 명령행의 끝에만 사용할 수 있으며 그 다음에 바로 Enter 키를 눌러야 합니다. 이 옵션은 다이얼 직후 원격 모뎀과는 연결을 끊지 않고 명령 모드로 돌아가도록 하는 기능입니다.

^ 데이터 발신음 전송 중지

다이얼 문자열에서 ^ 명령 옵션은 현재 발신의 데이터 발신음을 중지합니다(대부분의 국가에서 발신음이 자동으로 작동합니다). 일부 국가에서는 이 명령 옵션을 사용할 수 없습니다.

$ 신용 카드음 감지

다이얼 문자열에서 $ 명령 옵션은 나머지 문자를 처리하기 전에 신용 카드의 "봉"음을 기다리도록 하는 기능입니다.

En 명령 출력

ATEn 명령(n은 0, 1)은 사용자가 명령 모드에서 키보드로 입력하는 명령을 컴퓨터 모니터 화면에 표시(echo, 출력)할지를 지정하는 기능입니다.

E0 | 컴퓨터 출력 중지.
E1 | 컴퓨터로 출력(기본값).

키보드로 입력하는 명령이 모니터 화면에 나타나지 않는 경우는 해당 프로그램이 원격 시스템에서 출력되는 문자를 수신하도록 설정된 것입니다. 이 상황을 해결하려면 ATE1 명령을 입력하십시오. 키보드로 입력하는 명령이 LLIIKKEETTHHIISS와 같이 글자가 중복되어 모니터에 표시되면 ATE0 명령을 입력하십시오.

Hn 훅 전환 옵션

ATHn 명령은 모뎀 연결을 끊거나 다이얼링을 준비합니다.

ATH0 | 모뎀을 온훅(기본값)으로 전환합니다.
ATH1 | 모뎀을 오프훅으로 전환합니다(일부 국가에서는 이 명령을 사용할 수 없습니다).

In ID 정보 요청

ATI 명령에는 모뎀의 특정 정보를 제공하는 여러 옵션이 있습니다.

I0 | 모뎀 컨트롤러 펌웨어 개정판 표시(I3와 동일).
I1 | ROM 체크섬을 계산하여 DTE에 표시(예: 12AB).
I2 | ROM 검사, 체크섬 계산 및 확인 OK 또는 ERROR 표시.
I3 | 모뎀 펌웨어 개정판 정보 표시.
I12 | 국가 코드 반환(예: North America).

Ln 모니터 스피커 볼륨

ATLn 명령의 n은 0, 1, 2, 3으로 표시되며 버전 하향 호환성을 위한 참조용으로만 제공됩니다. 모니터 스피커의 볼륨은 모뎀이 아닌 컴퓨터에서 조절합니다.

Mn 스피커 On/Off 선택

ATMn 명령의 n은 0, 1, 2, 3으로 표시되며 모뎀에서 컴퓨터 스피커로의 음향 신호 전송을 작동하거나 중지합니다(컴퓨터 스피커가 작동해야 음향이 울립니다).

M0 | 항상 스피커를 끕니다.
M1 | 데이터 반송파가 검출될 때까지 스피커를 켭니다.
M2 | 모뎀이 오프훅일 때는 항상 스피커를 켭니다.
M3 | 전화 번호를 다이얼링할 때 스피커를 껐다가 다이얼링 후 데이터 반송파가 검출될 때까지 켭니다.

Nn 핸드셰이킹 조정 옵션

ATNn 명령의 n은 0 또는 1로 표시되며 응답 모뎀의 속도가 송신 모뎀과 다를 때 송신 모뎀에서 조정된 핸드셰이킹을 수행할지 여부를 지정합니다.

N0 | 발신이나 응답시 S-레지스터 S37의 내용과 ATBn 명령 옵션으로 지정한 통신 표준에서만 핸드셰이킹을 수행합니다.
N1 | 발신이나 응답시 S-레지스터 S37의 내용과 ATBn 명령 옵션으로 지정한 통신 표준에서만 핸드셰이킹을 수행합니다. 핸드셰이킹 중 필요하면 저속으로 전환합니다(기본값).

On 온라인 명령

모뎀이 명령 모드로 전환된 경우 ATO0 명령을 입력하면 현재 연결 상태에서 온라인 모드로 돌아갑니다.

O0 | 모뎀에서 온라인 명령 모드를 종료하고 데이터 모드로 돌아갑니다(특수 명령의 +++ 탈출 순서 기호 참고)
O1 | 이 설정은 온라인 데이터 모드로 돌아가기 전에 재시도 명령을 지시합니다.
O2 | 이 설정은 온라인 데이터 모드로 돌아가기 전에 전송률 조정 명령을 지시합니다.

P 펄스 다이얼링 선택

ATP 명령은 모뎀에 펄스(로터리) 다이얼 방식을 지정합니다. ATT 명령을 지시하거나 다이얼 문자열에 T 다이얼 옵션이 있는 경우가 아니면 이 모드는 모든 다이얼 작업에 적용됩니다.

Qn 결과 코드 표시 옵션

ATQn 명령(n은 0 또는 1)의 설정은 결과 코드(OK, CONNECT, RING, NO CARRIER, ERROR 등)를 PC 화면에 표시하는 여부를 지정합니다.

Q0 | 결과 코드 표시함.
Q1 | 결과 코드 표시 안함.

명령 반복

특수 명령을 참고하십시오.

T 톤 다이얼 선택

ATT 명령은 모뎀에 톤 다이얼 방식을 지정합니다. ATP 명령을 지시하거나 다이얼 문자열에 P 다이얼 옵션이 있는 경우가 아니면 이 모드는 모든 다이얼 작업에 적용됩니다. 톤 다이얼 방식은 출고시 기본 설정값입니다.

Vn 결과 코드 형식 옵션

ATVn 명령(n은 0 또는 1)은 결과 코드를 숫자(짧은 형식) 코드로 표시할지 단어(긴 형식)로 표시할지 여부를 지정합니다. 숫자 결과 코드는 한 자리나 두 자리 숫자를 포함하며 예를 들어, 스크립트 파일을 사용하는 소프트웨어 터미널 에뮬레이션 프로그램에서 모뎀을 제어할 경우 이 형식을 사용할 수 있습니다. 이 항목의 첫 부분에 있는 긴 형식과 짧은 형식의 결과 코드 목록을 참조하십시오.

숫자 결과 코드를 선택하려면 ATV나 ATV0 명령을 입력하십시오. 출고시 기본값은 결과 코드를 단어로 표시하도록 설정되어 있습니다(ATV1). 옵션을 변경한 후 출고시 기본값으로 재설정하거나 긴 형식(단어)의 결과 코드를 선택할 경우 ATV1 명령을 사용해야 합니다. 조정 진행 메시지(확장 결과 코드)는 40 이상의 숫자값입니다.

이 외에 네 가지 AT 명령 및 두 가지 다이얼 옵션, S-레지스터도 결과 코드 발생 및 표시에 직접 연관되어 있습니다. 이들은 ATQn, ATVn, ATWn, ATXn 명령, ATDW 및 ATD@ 다이얼 옵션, S-레지스터 S95입니다.

Wn 조정 진행 메시지 선택

ATWn 명령(n은 0, 1, 2)은 S-레지스터 S95와 연동하여 해당 결과 코드(조정 진행 메시지나 확장 결과 코드)의 하위 집합이 핸드셰이킹 및 이후의 조정에 따른 연결 종류, 프로토콜, 기타 통신 기술을 보고하기 위해 사용되는 방식을 지정합니다.

ATWn 명령의 n에 해당하는 옵션은 다음과 같습니다.

W0 | CONNECT 결과 코드에서 DTE 속도를 보고합니다. S-레지스터 S95=0인 경우 확장 결과 코드를 표시하지 않습니다.
W1 | CONNECT 결과 코드에서 DTE 속도를 보고합니다. S-레지스터 S95=0인 경우 CARRIER 및 PROTOCOL 확장 결과 코드만 표시되도록 설정됩니다.
W2 | CONNECT 결과 코드에서 DCE(모뎀간) 속도를 보고합니다. S-레지스터 S95=0인 경우 확장 결과 코드를 표시하지 않습니다.

Xn 결과 코드 세트/발신 진행 옵션

ATXn 명령(n은 0-4)은 모뎀에서 다이얼톤 및 통화중 신호에 응답하는 방식과 CONNECT 결과 코드를 표시하는 방식을 제어합니다. ATXn 명령에 지정할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

X0 | 결과 코드로 0-4가 가능합니다. 통화중 감지 및 다이얼톤 감지가 모두 불가능합니다.
X1 | 결과 코드로 0-5, 10이 가능합니다. 통화중 감지 및 다이얼톤 감지가 모두 불가능합니다.
X2 | 결과 코드로 0-6, 10이 가능합니다. 통화 중 감지는 불가능하고 다이얼톤 감지는 가능합니다.
X3 | 결과 코드로 0-5, 7, 10이 가능합니다. 통화 중 감지는 가능하고 다이얼톤 감지는 불가능합니다.
X4 | 결과 코드로 0-7, 10이 가능합니다. 통화중 감지 및 다이얼톤 감지가 모두 가능합니다.

주의:일부 국가에서는 통화중 감지나 다이얼톤 감지를 작동 중지시킬 수 없습니다.

Yn 긴 공백 연결 해제 옵션

ATYn 명령(n은 0 또는 1)은 V.22bis 연결 중에 긴 공백(1.6초 정지) 신호를 수신했을 때 모뎀에서 전화를 끊을지의 여부를 지정합니다.

Y0 | 긴 공백 연결 해제 기능을 사용 중지시킵니다(이전 버전과의 호환성에 대한 참고로만 지원됨).
Y1 | 긴 공백 연결 해제 기능을 사용 가능하도록 합니다(지원 안됨).

Zn 저장 프로파일 불러오기

ATZn 명령(n은 0)은 현재 진행 중인 통화를 모두 끊고 비휘발성 메모리에 저장된 사용자 구성 프로파일을 활성 구성 파일로 다시 로드합니다.

Z0 | 연결을 해제하고 0번 저장 위치에 있는 프로파일을 활성 구성 프로파일로 다시 로드합니다.

&Bn V.32 자동 재시도 옵션

저콤 모뎀은 항상 재시도를 수행합니다. 자동 재시도 기능은 사용 중지시킬 수 없습니다.

&B0 | V.32 자동 재시도 기능을 사용 중지시킵니다(지원 안됨).
&B1 | V.32 자동 재시도 기능을 사용 가능하도록 합니다(이전 버전과의 호환용으로만 지원됨).

&Cn 데이터 반송파 검출(DCD)

AT&Cn 명령(n은 0 또는 1)은 모뎀에서 반송파 검출 신호를 처리하는 방법을 선택합니다.

&C0 | 반송파 검출 신호가 원격 모뎀의 반송파 상태와 관계 없이 작동됩니다.
&C1 | 원격 모뎀의 반송파 상태가 감시됩니다. 지역 모뎀의 DCD 신호는 원격 모뎀의 반송파 신호가 검출되면 켜지고 검출되지 않으면 꺼집니다(기본값).

&Dn 데이터 터미널 준비(DTR) 옵션

AT&Dn 명령(n은 0-3)은 모뎀에서 데이터 터미널 준비(DTR) 신호를 사용하는 방식을 제어합니다.

&D0 | 컴퓨터의 DTR 신호를 무시하고 항상 켜 있는 것으로 취급합니다.
&D1 | DTR을 감시하여 DTR 신호가 ON에서 OFF 상태로 바뀌면 명령 모드로 전환하고 OK 결과 코드를 발행하며 모뎀 연결을 유지합니다.
&D2 | DTR을 감시하여 DTR 신호가 ON에서 OFF 상태로 바뀌면 회선을 끊고 명령 모드로 전환합니다.
&D3 | DTR을 감시하여 DTR신호가 ON에서 OFF 상태로 바뀌면 모뎀을 끊고 재설정한 다음 초기화 상태로 전환합니다.

&Fn 출고시 설정값 로드

AT&F 명령은 ROM의 출고시 기본 매개변수를 현재 구성 프로파일로 로드하여 저장되어 있는 기존의 매개변수를 대체합니다. 이 명령은 다른 명령과 함께 사용할 수 없습니다. 다른 AT 명령과 함께 사용하면 이 기능이 무시됩니다.

&F0 | 출고시 설정값을 현재 활성 구성값으로 다시 불러들입니다.
&F5 | ETC 모드에 적합한 출고시 설정값을 현재 활성 구성값으로 다시 불러들입니다. 이 명령을 통해 ETC 작동이 가능해집니다. 이 명령은 이동 전화를 감지하면 자동으로 설정됩니다. 다음 옵션은 &F5로 설정합니다.

지역 출고시 설정값

기능 | MTC 구현
LAPM-전용 오류 수정 | \N4
이동 전화별 고정된 전송 수준 | S92
반송파 대기 = 90초 | S7=90
CD 손실 지연 = 10초 | S10=100
자동 FF/FB 작동 | 해당 없음
9600bps로 시작 | S40=2

&Gn V.22bis 보호음 선택

이 옵션은 국외 사용에만 해당됩니다. 북미 지역에서는 사용하지 않습니다. AT&Gn은 응답 모드(고대역에서의 전송)에서 전송할 보호음을 선택하는 명령입니다. n의 유효값은 0, 1, 2입니다. 이 매개변수는 대부분의 국가에서 자동으로 설정됩니다.

&G0 | 보호음을 설정하지 않습니다.
&G1 | RTS/CTS 흐름 제어를 작동하도록 합니다(기본값).
&G2 | 1800Hz 보호음을 설정합니다.

&Jn 보조 릴레이 옵션

&J0 | 보조 릴레이를 닫지 않습니다.
&J1 | 지원되지 않습니다(ERROR로 응답).

&Kn 지역 흐름 제어 옵션

AT&Kn 명령(n은 0-4)은 컴퓨터와 지역 모뎀간의 흐름 제어를 처리하는 방법을 지정합니다.

&K0 | 지역 흐름 제어를 작동 중지시킵니다.
&K3 | RTS/CTS 흐름 제어를 작동시킵니다(기본값).
&K4 | XON/XOFF 흐름 제어를 작동시킵니다.

&Mn 통신 모드

AT&Mn 명령(n은 0-4)은 컴퓨터와 지역 모뎀간의 흐름 제어를 처리하는 방법을 지정합니다.

&M0 | 비동기 모드(기본값, 이전 버전과의 호환용으로만 제공됨).

&Pn 펄스 다이얼 연결/단절 비율 선택

AT&Pn 명령(n은 0, 1, 2)은 펄스 다이얼시 모뎀에서 사용하는 오프훅(연결) 대 온훅(단절) 비율을 제어합니다.

&P0 | 10pps의 39:61 연결/단절 비율을 선택합니다(미국 기본값).
&P1 | 10pps의 33:67 연결/단절 비율을 선택합니다(일본 기본값).
&P2 | 20pps의 33:67 연결/단절 비율을 선택합니다(일본 기본값).

&Qn 비동기 통신 모드

&Q0 | 비동기 모드, 버퍼링(\N0과 동일).
&Q5 | 오류 제어 모드, 버퍼링(기본값, \N3과 동일).
&Q6 | 비동기 모드, 버퍼링(\N0과 동일).

&Sn 데이터 설정 준비(DSR) 옵션

AT&Sn 명령은 모뎀 DSR 회로의 기능을 제어합니다.

&S0 | 모뎀이 켜있는 동안 DSR 신호가 항상 작동합니다(기본값).
&S1 | 핸드셰이킹 중에는 DSR 신호가 작동하고 반송파가 유실되면 DSR 신호가 꺼집니다.

&Tn 자체 테스트 명령

AT&Tn은 모뎀 진단 테스트를 수행할 수 있는 명령입니다.

&T0 | 중단 진행 중인 모든 테스트를 중지합니다.
&T1 | 지역 아날로그 루프. 이 테스트에서는 모뎀 작동 및 모뎀과 컴퓨터 사이의 연결을 점검합니다. 이 테스트를 실행할 때는 모뎀을 오프라인으로 설정해야 합니다.
&T3 | 지역 디지털 루프백(loopback) 테스트.
&T6 | 원격 디지털 루프백(lookback) 테스트. 이 테스트에서는 지역 모뎀, 통신 링크, 원격 모뎀의 연결 상태를 검증할 수 있습니다.이 테스트를 실행할 때는 모뎀을 온라인으로 하고 오류 제어 기능을 사용 중지시켜야 합니다.

&V 구성 프로파일 보기

AT&V 명령은 현재 구성 프로파일의 내용을 표시합니다.

&Wn 현재 프로파일을 메모리에 기록

AT&Wn 명령(n은 0)은 현재의 활성 구성 프로파일을 복사하여 비휘발성 메모리에 저장할 수 있습니다. 이 프로파일은 ATZ 명령이나 모뎀 전원 리셋을 통해 언제든지 복원할 수 있습니다.

&Yn 하드 리셋용 저장 프로파일 선택

이 명령은 &Y0 명령을 사용하는 프로그램과의 호환성을 위해 포함된 것입니다. 모뎀 작동에는 영향을 주지 않습니다.

&Y0 | 전원 작동시 0번 저장 프로파일을 선택합니다.
&Y1 | 지원되지 않습니다(ERROR로 응답).

&Zn=x 전화 번호 저장

AT&Zn=x 명령은 나중에 ATDS=n(저장 번호 다이얼링) 명령으로 다이얼할 수 있도록 전화 번호를 저장합니다. 이 명령에서 n은 두 곳의 저장 위치를 나타내는 0 또는 1이고 x는 저장 번호입니다. 다이얼 문자열의 길이는 최대 40자입니다.

\Gn 모뎀 포트 흐름 제어

AT\Gn 명령은 XON/XOFF 흐름 제어 사용을 지정합니다.

\G0 | 호환을 위해 OK로 응답합니다(기본값).
\G1 | 지원되지 않습니다(ERROR로 응답).

\Jn BPS 속도 제어 조정

\J0 | 기능 중지(기본값)
\J1 | 기능 작동

\Kn 정지 제어

AT\Kn 명령은 모뎀이 연결(온라인)된 상태에서 지역 DTE에서 수신한 정지 신호를 처리하는 방법을 지정합니다.

\K5 | 모뎀이 원격 모뎀으로 비파괴/비우선 순위의 전송 데이터와 함께 Break를 차례로 보냅니다(기본값).

\Nn 오류 모드 제어 선택

AT\Nn 명령은 데이터 송수신시 모뎀에서 지원하는 오류 수정 유형을 설정합니다.

\N0 | 버퍼 모드오류 제어 없음(&Q6과 동일).
\N1 | 버퍼 모드(\N0와 동일).
\N2 | LAPM, MNP 또는 연결 해제 모드. 이 모드는 신뢰 모드라고도 합니다.
\N3 | LAPM, MNP 또는 버퍼링(기본값)모뎀에서 LAPM 오류 제어 모드로 연결을 시도합니다. 연결에 실패하면 MNP 모드로 연결합니다. 이 경우도 성공하지 못하면 버퍼 모드로 연결하여 작동을 계속합니다. 이 모드는 V.42 자동 신뢰 모드라고도 합니다(&Q5와 동일).
\N4 | LAPM 또는 연결 해제 모뎀에서 LAPM 오류 제어 모드로 연결을 시도합니다. 실패하면 연결이 끊어집니다.
\N5 | MNP 또는 연결 해제 모드. 모뎀에서 MNP 2-4 오류 제어 절차를 사용하여 연결을 시도합니다. 실패하면 모뎀 연결이 끊어집니다. 이 모드는 MNP 신뢰 모드라고도 합니다.

\Qn 지역 흐름 제어 선택

AT\Qn 명령은 모뎀 포트 속도 차이를 조정하기 위해 직렬 포트의 흐름 제어 유형을 설정합니다.

\Q0 | 흐름 제어를 중지시킵니다(&K0와 동일).
\Q1 | XON/XOFF로 흐름 제어를 설정합니다(&K4와 동일).
\Q3 | RTS/CTS에서 DTE(기본값, &K3와 동일).

\Tn 비활동 타이머 한계

AT\Tn 명령은 데이터 송수신이 없을 때 연결을 끊기까지 모뎀의 대기 시간(분)을 지정합니다. n = 0 - 255로 시간을 설정할 수 있습니다. 0으로 설정하면 타이머가 중지됩니다. 다른 방법으로서, S-레지스터 S30에 타이머를 지정할 수도 있습니다. 이 기능은 버퍼 모드에만 적용됩니다.

\Xn XON/XOFF 통과

\X0 | 모뎀에서 XON/XOFF 흐름 제어 문자를 지역적으로 처리합니다(기본값).
\X1 | 지원되지 않습니다(ERROR로 응답).

%B 블랙리스트 번호 보기

블랙리스트 기능이 적용되면 AT%B 명령은 지난 두 시간 동안 마지막 통화 시도에 실패한 번호를 표시합니다. 블랙리스트가 필요 없는 국가에서 이 명령을 사용하면 ERROR로 응답됩니다.

%Cn 데이터 압축 제어

AT%Cn 명령은 V.42bis 및 MNP 클래스 5 데이터 압축의 작동 여부를 지정합니다. 온라인 변경 사항은 연결을 해제한 다음 적용됩니다.

%C0 | V.42bis/MNP 클래스 5 압축이 불가능합니다(데이터 압축 안함).
%C1 | MNP 클래스 5 압축이 가능합니다(V.42bis 없음).
%C2 | V.42bis 압축이 가능합니다(MNP 클래스 5 없음).
%C3 | V.42bis/MNP 클래스 5 데이터 압축이 모두 가능합니다(기본값).

-Cn 데이터 발신음

데이터 발신음은 V.25로 지정된 특정 주파수 및 리듬 톤으로 원격 데이터/팩스/음성을 차별화할 수 있습니다. 주파수는 1300Hz이며 리듬은 0.5초간 켜졌다가 2초간 꺼지는 방식입니다.

-C0 | 데이터 발신음을 사용 중지시킵니다(기본값).
-C1 | 발신음을 작동시킵니다.

주의:일부 국가에서는 발신음을 사용 중지시킬 수 없습니다.

+V90n V.90 사용 여부 설정

구문: | AT-V.90=<n>
| AT-V90?
| AT-V90=?

이 명령은 V.90의 사용 여부를 설정하고 다운스트림 속도를 다음과 같이 변경합니다.

-V90=0 | V.90을 사용 중지시킵니다.
-V90=1 | V.90 자동 속도를 사용 중지시킴(기본값).
-V90=X | 다운스트림 속도를 제어합니다.
X의 값 |
"AT-V90=X" | 다운스트림 속도
0 | V.90을 사용 중지시킴
1 | 자동 속도(기본값)
2 | 28000 bit/s
3 | 29333 bit/s
4 | 30666 bit/s
5 | 32000 bit/s
6 | 33333 bit/s
7 | 34666 bit/s
8 | 36000 bit/s
9 | 37333 bit/s
10 | 38666 bit/s
11 | 40000 bit/s
12 | 41333 bit/s
13 | 42666 bit/s
14 | 44000 bit/s
15 | 45333 bit/s
16 | 46666 bit/s
17 | 48000 bit/s
18 | 49333 bit/s
19 | 50666 bit/s
20 | 52000 bit/s
21 | 53333 bit/s

+GCI 설치 국가

구문: | AT+GCI=<T.35 코드>
| AT+GCI?
| AT+GCI=?

이 명령은 사용 국가, 작동 변수 선택, 해당 국가의 전화망에 필요한 조건 준수 등을 위해 모뎀을 설정합니다. +GCI 매개변수는 모뎀이 대기 상태일 때만 변경할 수 있습니다.

<T.35 코드> 는 아래 목록에서 국가 옆에 있는 8비트 16진수를 참조하십시오.
참고 1:모뎀 발신을 위한 국가별 매개변수는 저콤 CountrySelect 유틸리티를 사용하여 설정하는 것이 좋습니다. CountrySelect 유틸리티는 설치를 마친 후 '시작', '프로그램', '저콤 유틸리티'에서 사용할 수 있습니다.

참고 2: 사용자의 Xircom 모뎀에서 지원하는 국가를 확인하려면 '시작', '실행', '저콤 유틸리티', 'CountrySelect'를 통해 저콤 CountrySelect 유틸리티를 실행하거니 AT+CGI=? 명령을 사용하십시오. AT+CGI=? 명령은 지원되는 국가의 T.35 코드로 응답합니다. 아래의 <T.35> 코드 목록은 본 설명서 발행 시점시 제품에서 지원하는 국가를 수록한 것으로, 나열된 모든 국가를 이 제품에서 지원하는 것은 아닙니다.

주의: 일본에서 판매되는 장치의 경우 일본이 기본 국가로 설정되어 있습니다. 장치를 일본에서 사용할 때는 일본 모뎀으로 설정해야 합니다. 일본에서 발신되는 통화를 다른 국가 설정으로 사용하는 것은 지역법에 위배됩니다.

현재 국가 선택을 변경하려면 AT+GCI=<T.35 코드>를 사용하십시오(위의 참고 1, 2 참조).

국가 | <T.35 코드> | 국가 | <T.35 코드>
아르헨티나 | 07 | 멕시코 | 73
오스트레일리아 | 09 | 네덜란드 | 7B
오스트리아 | 0A | 뉴질랜드 | 7E
바베이도스 | 0E | 노르웨이 | 82
벨기에 | 0F | 파나마 | 85
브라질 | 16 | 필리핀 | 89
캐나다 | 20 | 폴란드 | 8A
중국 | 26 | 포르투갈 | 8B
체코 공화국 | 2E | 푸에르토리코 | 8C
덴마크 | 31 | 러시아 | B8
핀란드 | 3C | 싱가포르 | 9C
프랑스 | 3D | 슬로바키아 | FC
독일 | 04 | 슬로베니아 | FB
그리스 | 46 | 남아프리카 | 9F
괌 | 48 | 한국 | 61
홍콩 | 50 | 스페인 | A0
헝가리 | 51 | 스웨덴 | A5
아이슬랜드 | 52 | 스위스 | A6
인도 | 53 | 대만 | FE
인도네시아 | 54 | 태국 | A9
아일랜드 | 57 | 터키 | AE
이스라엘 | 58 | 영국 | B4
이탈리아 | 59 | 미국 | B5
일본 | 00 | 유니버설 | FD
쿠웨이트 | C2 | 아랍 에미레이트 | B3
리히텐슈타인 | 68 | US 버진 제도 | FA
룩셈부르크 | 69 | 베네수엘라 | BB
말레이시아 | 6C | 베트남 | BC

+MS 변조 선택

AT+MS 매개변수는 지역 모뎀과 원격 모뎀 사이에서 조정할 수 있는 데이터 변조와 비트 속도를 제어합니다. 네 가지의 하위 매개변수가 있습니다.

구문: | AT+MS=<carrier>,<automode>,<0>,<max_rate>,<0>,<max_rx_rate>
| AT+MS?
| AT+MS=?

+MS? | 현재 하위 매개변수의 설정을 보고합니다.
+MS=? | 각 하위 매개변수 값으로 허용되는 범위를 표시합니다.
<carrier> | 연결 발신이나 응답에 사용할 적합한 변조를 지정합니다. <carrier> 하위 매개변수는 따옴표 없는 문자열입니다. <carrier> 매개변수가 지정된 경우 다른 하위 매개변수는 출고시 기본값으로 복원됩니다. <carrier>를 생략하는 경우 미지정 매개변수는 모두 현재 값을 유지합니다(예를 들어, AT+MS=,0 또는 AT+MS=,,,2400).

<carrier>에 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다.
V21 ITU-T V.21 (300bps)
V22 ITU-T V.22 (1200bps)
V22B ITU-T V.22bis (2400bps)
일정한 반송파를 갖는 V23C ITU-T V.23 (1200/75 또는 75/1200bps)
V32 ITU-T V.32 (4800 또는 9600bps)
V32B ITU-T V.32bis (4800 - 19200bps)
V34 ITU-T V.34 (2400 - 33600bps)
K56 Lucent/Rockwell K56flex (32000 - 56000bps).
V90C 또는 V90 (28000 - 56000bps).

<automode> | 지정한 변조를 사용할 수 없는 경우 대체 <carrier>의 조정 가능 여부를 지정합니다.
| <automode>에 사용할 수 있는 값은 다음과 같습니다. 0 사용 안함. 지정된 <carrier>와의 연결을 조정할 수 없는 경우 모뎀 연결을 끊습니다. 1 사용함(기본값). 지정된 <carrier>를 사용할 수 없는 경우 필요에 따라 대체 반송파의 조정을 시도합니다.

<max_rate>

모뎀이 연결할 수 있는 최고 비트 속도를 지정합니다. V.22bis와 같이 고정된 비트 속도만을 지원하는 변조의 경우, <max_rate>은 기본이 되는 고정값을 갖습니다. 기본 속도나 0 이외의 속도를 지정하면 모뎀에서 ERROR로 응답합니다. 이 하위 매개변수에는 다음 값을 사용할 수 있습니다. 0, 300 (V21), 1200 (V23), 2200 (V22), 2400 (V22bis), 4800-14400 단위: 2400 (V32), 4800-19200 단위: 2400 (V32bis), 2400-33600 단위: 2400 (V90.K56,V34). 지정하지 않은 경우(0으로 설정된 경우), <max_rate>는 <carrier>의 값으로 정해집니다.
<carrier>가 K56으로 설정되면 <max_rate> 하위 매개변수는 기본값(0)으로 남게 됩니다.

<max_rx_rate> | 모뎀이 연결할 수 있는 최고 비트 속도를 지정합니다. V.22bis와 같이 고정된 비트 속도만을 지원하는 변조의 경우, <max_rate>는 기본이 되는 고정값을 갖습니다. 기본 속도나 0 이외의 속도를 지정하면 모뎀에서 ERROR로 응답합니다. 이 하위 매개변수에는 다음 값을 사용할 수 있습니다. 300 (V21), 1200 (V23), 2200 (V22), 2400 (V22bis), 4800-14400 (V32), 4800-19200 단위: 2400 (V32bis), 2400-33600 단위: 2400 (V34), 32000-56000 단위: 2000 (K56), 28000-56000 단위: 1333 (V90).

목차 | 이전 페이지 | 다음 페이지