Ethernet 10/100+Modem 56 Xircom - Introduzione

#

Sommario | Pagina precedente | Pagina successiva

# Ethernet 10/100+Modem 56
Introduzione

Le informazioni tecniche fornite nella documentazione in linea sono valide per i seguenti prodotti Xircom: RealPort™ Ethernet 10/100+Modem 56 ed Ethernet CreditCard 10/100+Modem 56.™

- Informazioni sul prodotto
- Come creare i dischetti per l'installazione del software

### Informazioni sul prodotto

Il RealPort Ethernet 10/100+Modem 56e la scheda di rete Ethernet CreditCard 10/100 + Modem 56 consentono di accedere a reti con velocità di trasmissione da 10 a 100 Mbps. Al momento della connessione, la velocità di rete da 10Mbps o da 100Mbps viene stabilita automaticamente. Le velocità del modem fino a 56Kbps sono supportate usando lo standard V.90 o K56flex.

Attenzione: il funzionamento a 100Mbps richiede l'uso di cavi a doppino ritorto non schermati di categoria 5 (qualità dati) (UTP). Per la velocità a 10Mbps si possono utilizzare cavi di categoria 3 o 5.

#### Caratteristiche

RealPort Ethernet 10/100+Modem 56 Xircom si collega allo slot per scheda PC Tipo III o Tipo II doppio. La CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56 Xircom si collega allo slot per scheda PC Tipo III o Tipo II doppio.

La tecnologia BatterySave™ imposta automaticamente il circuito LAN della scheda Xircom nella modalità a basso consumo energetico quando il cavo di rete è staccato. Dopo aver ricollegato il cavo, viene ripristinata l'alimentazione normale.

#### Ambienti operativi supportati

Ethernet 10/100+Modem 56 Xircom supporta Windows 2000, Windows Me (Millennium Edition), Windows 98, Windows 95 versione 950b (OSR2), Windows NT 4.0, Windows 3.x ed IBM OS/2.

I modem vengono forniti con un software aggiuntivo comprendente la documentazione in linea, un programma di installazione, utilità di diagnostica per LAN e modem, un programma di disinstallazione e il software CountrySelect per configurare il modem in base al paese in cui si intende utilizzarlo.

### Come creare i dischetti per l'installazione del software

Per creare un gruppo di dischetti da usare per l'installazione, in alternativa all'installazione dal CD-ROM Xircom, è necessario disporre di un sistema dotato sia di un'unità a dischetti che di un lettore di CD-ROM, oltre ad un buon numero di dischetti vuoti formattati.

Eseguire il programma MAKEDISK.BAT dal CD-ROM Xircom usando Avvio, Esegui. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per copiare ed etichettare i dischetti. Quando le istruzioni per Installazione e impostazione fanno riferimento al CD-ROM Xircom, usare al suo posto il dischetto corrispondente.

Nota: MAKEDISK non copia la documentazione per l'utente. È possibile accedere alla documentazione per l'utente in qualsiasi momento dal CD-ROM Xircom, utilizzando Internet Explorer o Netscape; eseguire il file SETUP.EXE dal CD-ROM Xircom e quindi selezionare "View online Documentation" (Visualizza documentazione in linea"

Sommario | Pagina precedente | Pagina successiva