Xircom Ethernet 10/100 + Modem 56 - Spécifications

#

Sommaire | Page précédente | Page suivante

# Ethernet 10/100+Modem 56
Spécifications

- Spécifications générales par modèle
- Spécifications du modem

## Spécifications générales par modèle

###

| Xircom RealPort Ethernet 10/100+Modem 56 (REM56G-100)
Type de carte PC | Carte PC de Type III
Connecteurs | RJ-45 (pour 100Base-TX/10Base-T Ethernet), RJ-11 (modem), RJ-11 (téléphone à courants porteurs) Mini D-sub pour ISDN, PCC, GSM (kit de connexion séparé nécessaire)
Dimension | 86 mm x 54 mm x 10,5 mm (3,37 x 2,13 x 0,413 pouces)
Poids | 36 g (1.3 oz once)

Ethernet | IEEE 802.3 10 Mbits/s, duplex intégral et semi-duplex
| IEEE 802.3u 100 Mbits/s, duplex intégral et semi-duplex
Câbles Ethernet |
100Base-TX | Câble UTP de catégorie 5 (de qualité données)
10Base-T | Câble UTP
Plage de température |
En fonctionnement | 0°C à 65°C (32°F à 149°F)
Pour entreposage | -20°C à 85°C (-4°F à 185°F)
Humidité | 95% maximum sans condensation
Mémoire | 4 mégabits de mémoire pour V.90 duplex et K56flex
Puissance nécessaire |
10Base-T | 3,3 V C.C., 80 mA au repos, 100 mA actif
100Base-TX | 3,3 V C.C., 130 mA au repos, 160 mA actif
Modem uniquement | 3,3 V C.C., 40 mA en mode de veille, 240 mA actif
10Base-T+Modem | 3,3 V C.C., 250 mA au repos, 265 mA actif
100Base-TX+Modem | 3,3 V C.C., 260 mA au repos, 340 mA actif
BatterySave™ (câble LAN déconnecté) | 45 mA
Homologations | FCC Partie 15, Partie 68, Industry Canada, marque CE

##

| Xircom RealPort Ethernet 10/100+Modem 56 (CEM56-100)
Type de carte PC | Carte PC de Type II
Connecteurs | RJ-45 (pour 100Base-TX/10Base-T Ethernet), BNC (10Base-2 Ethernet), RJ-11 (modem), GSM/PDC/ISDN/PCS 1900/cellulaire (avec kit de connexion en option)
Dimension | 86 mm x 54 mm x 5 mm (3,37 x 2,13 x 0,197 pouces)
Poids | 42,1 g (1,47 onces)

Ethernet | IEEE 802.3 10 Mbits/s, duplex intégral et semi-duplex
| IEEE 802.3u 100 Mbits/s, duplex intégral et semi-duplex
Câbles Ethernet |
100Base-TX | Câble UTP de catégorie 5 (de qualité données)
10Base-T | Câble UTP
10Base-2 | BNC
Plage de température |
En fonctionnement | 0°C à 131°F (32°F à 55°C)
Pour entreposage | -4°F à 65°C (-20°C à 149°F)
Humidité | 95% maximum sans condensation
Mémoire | 4 mégabits de mémoire pour V.90 duplex et K56flex
Puissance nécessaire | +5 VDC, 490 mA typique
BatterySave™ (câble LAN déconnecté) | 45 mA
Homologations | FCC Partie 15, Partie 68, Industry Canada, marque CE

## Spécifications du modem

Modulation des données | V.90/K56flex jusqu'à 56 000 bits/s ; V.34 de 2 400 à 33 600 bits/s ; V.32terbo à 19 200 et 16 800 bits/s ; V.32bis à 14 400, 12 000, 9 600 et 7 200 bits/s, non codé à 4 800 bits/s ; V.32 à 9 600 bits/s, non codé à 4 800 bits/s ; V.23 à 1 200/75 et 75/1 200 bits/s ; V.22bis à 2 400 bits/s ; V.22 à 1 200 bits/s ; Bell 212A à 1 200 bits/s
Modulation de télécopie | V.17 à 14 400, 12 000, 9 600, 7 200 et 4 800 bits/s ; V.29 à 9 600, 7 200 et 4 800 bits/s ; V.27ter à 4 800 et 2 400 bits/s
Prise en charge de télécopie | Groupe 3, EIA/TIA Classe 1
Contrôle d'erreur | Contrôle d'erreur V.42, détection d'erreur MNP niveaux 2-4
Compression des données | V.42bis (4:1) ou MNP niveau 5 (2:1)
Diagnostics : | Lancement des tests automatiques de la mémoire RAM des programmes et des données ainsi que de la mémoire rémanente
Mémoire RAM rémanente | 1 profil définissable par l'utilisateur ; 2 numéros de téléphone à trente-six chiffres ; numéro d'identification et de série de l'adaptateur LAN
Jeu de commandes | Commandes AT compatibles Hayes et Microcom
Interface de données | PCMCIA compatible avec la version 2.1, connecteur à 68 broches
Interface analogique | Connecteur téléphonique modulaire RJ-11C
Vitesse ETTD | 1 200, 2 400, 4 800, 7 200, 9 600, 14 400, 19 200, 37 400, 57 600 et 115 200 bits/s

Sommaire | Page précédente | Page suivante