Xircom Ethernet 10/100 + Modem 56 - Introduction

#

Sommaire | Page précédente | Page suivante

# Ethernet 10/100+Modem 56
Introduction

Les informations techniques figurant dans la documentation en ligne sont valables pour les produits Xircom suivants : RealPort™ Ethernet 10/100+Modem 56 et CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56.™

- Généralités
- Comment créer des disquettes pour installer le logiciel

### Généralités

Les cartes Xircom RealPort Ethernet 10/100+Modem 56 et CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56 permettent d'accéder à la fois à des réseaux 10 et 100 Mbits/s. Une fois la connexion effectuée, la vitesse du réseau est automatiquement réglée sur 10 Mbits/s ou 100 Mbits/s. Les cartes prennent également en charge les vitesses de modem jusqu'à 56 Kbits/s à l'aide de la norme V.90 ou K56flex.

Mise en garde : Un câble UTP de catégorie 5 (de qualité données) est nécessaire pour le fonctionnement à une vitesse de 100 Mbits/s. Un câble de catégorie 3 ou 5 peut être utilisé pour le fonctionnement à une vitesse de 10 Mbits/s.

#### Caractéristiques techniques

La carte Xircom RealPort Ethernet 10/100+Modem 56 se connecte dans un logement de carte PC double de type II ou simple de type III. La carte CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56 se connecte dans un logement de carte PC de type II ou III.

Si le câble du réseau est débranché, la technologie BatterySave™ met automatiquement les circuits LAN de la carte Xircom en mode d'économie d'énergie. Le réseau est réactivé une fois le câble rebranché.

#### Environnements d'exploitation pris en charge

La carte Xircom Ethernet 10/100+Modem 56 prend en charge Windows 2000, Windows Me (Millennium Edition), Windows 98, Windows 95 version 950b (OSR2), Windows NT 4.0, Windows 3.x et IBM OS/2.

Parmi les logiciels fournis, on compte également de la documentation en ligne, un logiciel d'installation, des utilitaires de diagnostic de modem et du réseau local (LAN), un programme de désinstallation et un logiciel CountrySelect pour configurer le modem en fonction des spécifications du pays.

### Comment créer des disquettes pour installer le logiciel

Pour créer un jeu de disquettes pour l'installation du logiciel – au lieu d'installer ce dernier à partir du CD-ROM Xircom –, il vous faudra un système disposant à la fois du lecteur de CD-ROM et du lecteur de disquettes, ainsi que plusieurs disquettes formatées vierges.

Exécutez le programme MAKEDISK à partir du CD-ROM en sélectionnant Démarrer, Exécuter. Suivez les instructions à l'écran pour copier les disquettes et leur attribuer un nom. Lorsque les instructions d' Installation se rapportent au CD-ROM Xircom, utilisez à la place la disquette correspondante.

Remarque : La documentation utilisateur n'est pas copiée par MAKEDISK. Vous pouvez accéder à tout moment à la documentation utilisateur à partir du CD-ROM Xircom à l'aide du navigateur Internet Explorer ou Netscape, en exécutant SETUP.EXE à partir du CD-ROM et en sélectionnant Afficher la documentation en ligne.

Sommaire | Page précédente | Page suivante