Xircom Ethernet 10/100+Modem 56 - 概説

#

目次 | 前ページ | 次ページ

# Ethernet 10/100+Modem 56
概説

このオンライン マニュアルでは、次の Xircom 製品を対象にして技術情報が提供されています。RealPort™ Ethernet 10/100+Modem 56 および CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56™

- 製品の概要
- ソフトウェア インストール用ディスクの作成方法

### 製品の概要

Xircom RealPort Ethernet 10/100+Modem 56 および CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56 では、10Mbps と 100Mbps の両方のネットワークにアクセスできます。接続すると、10Mbps または 100Mbps のネットワーク速度が自動ネゴシエーションされます。また、V.90 または K56flex 標準のいずれかを使用して、最大 56Kbps のモデム速度がサポートされます。

注意: カテゴリ 5 (データ グレード) アンシールド ツイスト ペア (UTP) ケーブルは、100Mbps の操作に必要です。カテゴリ 3 または 5 ケーブルは、10Mbps に使用できます。

#### 機能

Xircom RealPort Ethernet 10/100+Modem 56 は、Type III またはデュアル Type II PC カード スロットに差し込みます。CreditCard Ethernet 10/100+Modem 56 は、Type II または Type III PC カード スロットに差し込みます。

BatterySave™ テクノロジでは、ネットワーク ケーブルが切断されたときに、Xircom カードの LAN 回路が自動的に低電力状態になります。ケーブルが再接続されると、通常電力に戻ります。

#### サポートされている動作環境

Xircom Ethernet 10/100+Modem 56 は、Windows 2000、Windows Me (Millennium Edition)、Windows 98、Windows 95 バージョン 950b (OSR2)、Windows NT 4.0、Windows 3.x、および IBM OS/2 をサポートしています。

追加ソフトウェアとして、オンライン マニュアル、インストール ソフトウェア、LAN およびモデムの診断ユーティリティ、アンインストーラ、および国別のモデム設定用の CountrySelect ソフトウェアが提供されます。

### ソフトウェア インストール用ディスクの作成方法

Xircom CD-ROM の代わりにインストールに使用するディスクのセットを作成するには、ディスクと CD-ROM ドライブの両方が使用できるシステム、およびフォーマット済みディスクが数枚必要です。

[スタート]、[ファイル名を指定して実行] の順にクリックして、Xircom CD-ROM から MAKEDISK プログラムを実行します。画面上の指示に従って、ディスクをコピーしてラベル付けします。インストールの指示で Xircom CD-ROM が指定されているときは、CD-ROM の代わりに適切なディスクを使用します。

備考：ユーザー マニュアルは、MAKEDISK ではコピーされません。Xircom CD-ROM の SETUP.EXE を実行して [View Online documentation] を選択することにより、Xircom CD-ROM 内にあるユーザー マニュアルにいつでもアクセスできます。ユーザー マニュアルの表示には Internet Explorer または Netscape を使用します。

目次 | 前ページ | 次ページ